**WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu 2021 r. | ……………………..……………..(wpisać rok produkcji) |
| **II.** | Marka samochodu  | ………………………………………….(wpisać markę samochodu) |
| **III.** | Typ nadwozia | ……………………………………….(wpisać typ samochodu) |
| **IV.** | Ilość miejsc siedzących | …………………………………………....(wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy) |
| **V.** | Ilość drzwi | ………………………………………………(wpisać ilość drzwi w samochodzie) |
| **Wyszczególnienie** |
| 1. **Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:**
 |
| * Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2021 poz. 450) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 |
| * Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022).
 |
| 1. **Wymiary zewnętrzne:**
 |
| * Długość minimum: 4860 (mm)
 |
| * Szerokość minimum: 1850 (mm)
 |
| * Wysokość maksimum: 1510 (mm)
 |
| 1. **Wymiary wewnętrzne:**
 |
| * Pojemność bagażnika minimum: 550 (litry)
 |
| * Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg.
 |
| 1. **Silnik:**
 |
| * Benzynowy
 |
| * Pojemność skokowa minimum: 1980 (cm3)
 |
| * Moc silnika minimum: 140 (kW)
 |
| * Norma emisji spalin: EURO 6
 |
| 1. **Układ przeniesienia mocy:**
 |
| * Napęd: 4x2
 |
| * Skrzynia biegów: automatyczna minimum 6 biegowa
 |
| 1. **Wymagania techniczne:**
 |
| **Nadwozie:** |
| * Rodzaj: liftback
 |
| * Kolor: czerwony metalizowany
 |
| * Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych
 |
| * Lusterka podgrzewane elektrycznie składane i sterowane
 |
| * Czujniki parkowania z tyłu
 |
| * Lampy przeciwmgielne
 |
| * System reflektorów ledowych
 |
| * Światła do jazdy dziennej LED
 |
| * Rok produkcji samochodu nie starszy niż 2021 rok
 |
| * Obręcze kół ze stopów lekkich – min. 17 cali z zabezpieczeniem antykradzieżowym wraz z oponami letnimi 215/55 R17
 |
| * Szyby tylne przyciemniane
 |
| **Wnętrze, komfort:** |
| * Ilość miejsc siedzących - 5
 |
| * Tapicerka w kolorze ciemnym,
 |
| * Przednie fotele z regulacją odcinka lędźwiowego,
 |
| * Dzielona tylna kanapa
 |
| * Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną
 |
| * Kierownica wielofunkcyjna, z funkcją obsługi min. radia i telefonu
 |
| * Czujnik deszczu
 |
| * Zdalnie sterowany centralny zamek
 |
| * Koło zapasowe dojazdowe
 |
| * Gniazdo 12V w konsoli przedniej
 |
| * Fabrycznie montowane radio sterowane dotykowo z wyświetlaczem min 7” wraz z anteną do cyfrowego odbioru programów oraz kompletem min. 8 głośników i Wi Fi.
 |
| * Dywaniki gumowe przód tył oraz bagażnik
 |
| **Bezpieczeństwo:** |
| * ABS,
 |
| * Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
 |
| * Boczne poduszki powietrzne z przodu
 |
| * Kurtyny powietrzne
 |
| * Poduszka powietrzna chroniąca nogi kierowcy
 |
| * Aktywny system stabilizacji toru jazdy
 |
| * Tempomat
 |
| * Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser)
 |
| * Osłona silnika i skrzyni biegów,
 |
| * Pasy bezpieczeństwa wyposażone w napinacze pirotechniczne oraz ograniczniki siły naprężenia pasów,
 |
| **Oznakowanie:**Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. |
| **Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlna, a w tym:****– dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy,****– Dostarczona przez Zamawiającego lampa LED koloru niebieskiego z mocowaniem magnetycznym do mocowania na dachu pojazdu –Wykonawca musi zapewnić zasilanie z instalacji elektrycznej pojazdu (bez użycia zapalniczki samochodowej).– Pojazd wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na wniosek Wykonawcy.** |
| **Dostawa i montaż w pojeździe przestrojonego radiotelefonu samochodowego VHF 136-174 MHZ, min. 160 kanałów wraz z anteną i instalacją.** |
| 1. **Gwarancja:**
 |
| Gwarancja mechaniczna na samochód bez ograniczania przebiegu minimum: 2 lata. | …………………………………………….(wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na powłokę lakierniczą minimum: 2 lata. | ……………………………………………..(wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na perforację nadwozia minimum 10 lat. | ……………………………………………(wpisać długość okresu gwarancji) |
| Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. | ……………………………………………(potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |
| Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze. | ……………………………………………(potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |

**Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1.**

**Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie …..…….. dni od podpisania umowy.**

...............................................................................

 data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych