## 

Załącznik nr 9 do SWZ

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe – OPZ

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu do przewozu osób, bus 9-cio osobowy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** |
| **1** | **Warunki ogólne** |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania  wg przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie: |
| Pojazd spełniający warunki:   * Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1710 z późn. zm.) * Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). |
| **2** | **Podwozie / Nadwozie** |
| 2.1.1 | Podwozie z roku produkcji min 2023 |
| 2.1.2 | Pojazd fabrycznie nowy, z silnikiem o mocy od 120 KM-150 KM |
| 2.1.3 | Pojemność silnika 1990-2500 cm3, masa całkowita nieprzekraczająca 3500 kg (dopuszczającej kierowanie pojazdem kierowcą posiadającym prawo jazdy kat. B). |
|
| 2.1.4 | Boczne drzwi przesuwne prawe |
| 2.1.4 | Przy bocznych drzwiach przesuwnych, stopień ułatwiający wchodzenie do pojazdu, wysuwany i wsuwany z zabudowy samochodu w momencie otwierania i zamykania drzwi. |
| 2.1.5 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 2.1.6 | Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 2.1.7 | Co najmniej czołowa poduszka powietrzna kierowcy oraz 2 pasażerów w pierwszym rzędzie siedzeń |
| 2.1.8 | Światła do jazdy dziennej |
| 2.1.9 | Przednie lampy przeciwmgielne |
| 2.1.10 | Wycieraczki przedniej i tylnej szyby |
| 2.1.11 | System ABS |
| 2.1.12 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucz do kół, podnośnik, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, koło zapasowe) oraz hak holowniczy wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie do 750kg |
| 2.1.13 | Czujnik parkowania tył i przód |
| 2.1.14 | Klimatyzacja w przedniej oraz tylnej części pojazdu |
| 2.1.15 | Tempomat |
| 2.1.16 | Centralny zamek |
| 2.1.17 | Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane |
| 2.1.18 | Elektrycznie otwierane przednie szyby |
| 2.1.19 | Radio bluetooth |
| 2.1.20 | Pełnowymiarowe koło zapasowe |
| 2.1.21 | Komplet kół letnich na felgach aluminiowych |
| 2.1.22 | Komplet kół zimowych na felgach salowych |
| 2.1.23 | Ilość miejsc siedzących 9 |
| 2.1.24 | Przyciemniane szyby z tyłu, w kolorze czarnym |
| 2.1.25 | Czujnik światła i deszczu |
| 2.1.26 | Dywaniki podłogowe gumowe w całości przedziału pasażerskiego |
| 2.1.27 | Podgrzewana przednia szyba |
| **3** | **Pozostałe warunki Zamawiającego** |
| 3.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji  – **24 miesiące.** |
| 3.2 | Okres gwarancji **powyżej 24 miesięcy –** dodatkowo punktowany w ocenie oferty |
| 3.3 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:  kartę gwarancyjną pojazdu z opisem warunków gwarancji,  - instrukcję obsługi pojazdu,  - wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu,  - kartę pojazdu wydaną przez polskie organa administracji państwowej,  - wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu.  - samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa |

Dobrzyca, 18.07.2023 r.