## 1.4. Zestawienie materiałów

1.4.1. Tabela montażowa

**Tabela numer 1.** Zestawienie materiałów na budowę sieci oświetlenia drogowego wraz z słupami

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p. | Numer urządzenia elektroenergetycznego | Linia kablowa nN-0,4kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Uziom | | | | |
| kolejno przęsła | YAKXS 4x16mm2 | trasa kablowa | Folia oznacznikowa niebieska 200x0,3 | Piasek do podsypki oraz nasypki | słup typu CN8//60/F160/01 | fundament D16/140 | wysięgnik r W20/,02/1/1-60/5 | Oprawa typu 10LEDs IZYLUM 1 / 5301 / Ra=70 / 17,1W / IK09 / IP66 / 2666lm / 4000K | YDYżo 3x1,5mm2 | IZK-4-01 | IZK-4-02 | IZK-4-03 | Wkładka bezpiecznikowa D01 6A | SRS ⌀50 | DVR ⌀50 | RSA-00/1 | RSAN-00 | RSAB-0/1 | WT-00 16A/gG | SV ⌀50 | Jednopalczatka EB1-50 | Czteropalczatka AK4 6-35 | Uchwyt dystansowy SO79.6 | Zacisk Z3 + ograniczki przepięcia ASA 500/5 BO F1+K | Zacisk Z2061 | Taśma stalowa 3/4 + spinki | Śruba ⌀ 10 + podkładka + nakrętka | Wazelina techniczna | Pręt do uziomu pionowego ⌀16 | Bednarka FeZn 25x4 | Lgy 10mm2 | Pobijak do uziomu pionowego ⌀16 | Złącze krzyżowe do uziomu pionowego ⌀16 |
| [m] | [m] | [m] | [m3] | [kpl.] | [kpl.] | [kpl.] | [szt.] | [m] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [m] | [m] | [kpl.] | [kpl.] | [kpl.] | [szt.] | [m] | [szt.] | [szt.] | [kpl.] | [kpl.] | [szt.] | [kpl.] | [kpl.] | [kpl.] | [szt.] | [m] | [m] | [kpl.] |  |
| 1 | sł. 28 | od sł. 28  do proj. sł. 28/1 | 45,1 | 28,1 | 30 | 2,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 31,1 | - | - | - |
| 2 | proj. sł. 28/1 | od proj. sł. 28/1 do proj. sł. 28/2 | 43,1 | 37,1 | 40 | 2,59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8,4 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 40,1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | proj. sł. 28/2 | od proj. sł. 28/2 do proj. sł. 28/3 | 48,3 | 42,3 | 45 | 2,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 12,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,3 | 1 | - | - |
| 4 | proj. sł. 28/3 | od proj. sł. 28/3 do proj. sł. 28/4 | 39,5 | 33,5 | 35 | 2,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5,9 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 36,5 | - | 1 | 1 |
| 5 | proj. sł. 28/4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - |
| 6 | suma | | 176 | 141 | 150 | 10,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 8 | 4 | 4 | 23,3 | 34,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 165 | 3 | 2 | 2 |