**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MONITOR** | | |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | **WYPEŁNIA WYKONAWCA  (PROSZĘ WPISAĆ OFEROWANE PARAMETRY)** |
| **CZĘŚĆ 28** | **Ilość 1 szt.** | **OFEROWANY MODEL: ………………….** |
| **Cena netto za 1 szt. ……………………..** |
| **Element konfiguracji** | **Opis wymaganych minimalnych parametrów** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW:** |
| Rozmiar ekranu | 31,5" (zakrzywiony) |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Typ matrycy | LED, VA powłoka Matowa |  |
| Rodzaj matrycy | LED, VA |  |
| Rozdzielczość nominalna | 2560 x 1440 (WQHD) |  |
| Jasność | 350 cd/m² |  |
| Kontrast | 3 000:1 |  |
| Czas reakcji | 1 ms (MPRT)  2 ms (GTG) |  |
| Rozmiar plamki | 0,272 x 0,272 mm |  |
| Częstotliwość odświeżania | 165 Hz  144 Hz |  |
| Kąt widzenia [stopnie] | 178 stopni |  |
| Regulacja wysokości | Tak |  |
| Regulacja kąta obrotu | Nie |  |
| Regulacja kąta pochylenia | Tak |  |
| Wyświetlane kolory | 16,8 mln |  |
| Flicker free | Tak |  |
| Funkcja PIVOT | Nie |  |
| Pobór mocy [W] | podczas pracy: 26 W |  |
| Załączone wyposażenie | DP cable, HDMI cable |  |
| Porty wejścia/wyjścia | HDMI 2.0 - 2 szt.  DisplayPort 1.2 - 1 szt.  Wyjście słuchawkowe - 1 szt.  AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Zarządzanie energią | Min. E |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |
| Inne wymagania | Filtr światła niebieskiego |  |