**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MONITOR** | | |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | **WYPEŁNIA WYKONAWCA  (PROSZĘ WPISAĆ OFEROWANE PARAMETRY)** |
| **CZĘŚĆ 27** | **Ilość 1 szt.** | **OFEROWANY MODEL: ………………….** |
| **Cena netto za 1 szt. ……………………..** |
| **Element konfiguracji** | **Opis wymaganych minimalnych parametrów** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW:** |
| Rozmiar ekranu | 27 cali |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Typ matrycy | IPS |  |
| Rodzaj matrycy | Matowa |  |
| Rodzaj podświetlenia | LED |  |
| Rozdzielczość nominalna | 3840 x 2160 (4K) |  |
| Jasność | Min. 350 cd/m2 |  |
| Kontrast | 1300:1 |  |
| Kontrast dynamiczny | 80M:1 |  |
| Czas reakcji | 4ms |  |
| Rozmiar plamki | 0.155x 0.155 mm |  |
| Częstotliwość odświeżania | 60Hz |  |
| Kąt widzenia [stopnie] | Kąt widzenia w pionie: 178°  Kąt widzenia w poziomie: 178° |  |
| Regulacja wysokości | Tak |  |
| Regulacja kąta obrotu | Tak |  |
| Regulacja kąta pochylenia | 15-22° (do tyłu/w górę)  2-5° (do przodu/w dół) |  |
| Wyświetlane kolory | ~ 1 mld |  |
| Możliwość montażu na ścianie (VESA)) | tak |  |
| Konstrukcja | bezramkowy |  |
| Flickerfree | tak |  |
| Funkcja PIVOT | Nie |  |
| Pobór mocy [W] | 32-40 W (podczas pracy)  0.5 W (w trybie czuwania) |  |
| Załączone wyposażenie | Kabel HDMI  Kabel zasilający |  |
| Certyfikaty ergonomii | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, VCCI |  |
| Porty wejścia/wyjścia | DisplayPort  HDMI  USB  Wyjście słuchawkowe |  |
| Zarządzanie energią | Klasa efektywności energetycznej F |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |