**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STACJA ROBOCZA** | | |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | **WYPEŁNIA WYKONAWCA  (PROSZĘ WPISAĆ OFEROWANE PARAMETRY)** |
| **CZĘŚĆ 21** | **ILOŚĆ - 1 szt.** | **OFEROWANY MODEL: …………………………………** |
| **Cena netto za 1 szt.: …………………………………** |
| **Element konfiguracji** | **Opis wymaganych minimalnych parametrów** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW:**   1. **Nazwa producenta** 2. **Symbol oferowanego podzespołu** 3. **Dane techniczne oferowanego podzespołu** |
| Procesor | o wydajności nie niższej niż 3 251 pkt. wg rankingu benchmarkowego (Single Thread Rating) z dn. 11.09.2024 stanowiącego załącznik 1C;  minimum 20 rdzeni;  obsługa ECC |  |
| Płyta główna | co najmniej 4 gniazda DIMM, ECC; pozwalająca na zainstalowanie minimum 256 GB RAM;  karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną |  |
| Pamięć operacyjna | minimum 256 GB (DDR5 4800 DIMM ECC REG) w modułach 4x64GB |  |
| Karta grafiki | edykowana o wydajności nie niższej niż 21 745 pkt. wg rankingu benchmarkowego (PassMark ‐ G3D Mark) z dn. 11.09.2024 stanowiącego załącznik 1E do niniejszej specyfikacji;  osiadająca co najmniej 20 GB pamięci GDDR6; wyjścia video DisplayPort 1.4a ‐ 4 szt.;  odzaj złącza PCIe 4.0 x16, minimum 7168 rdzeni CUDA |  |
| Dysk twardy | minimum 2x1 TB ( SSD Z Turbo PCIe-4x4 2280 TLC M.2 SS);  minimum 2x2 TB (7200RPM SATA 3.5in Enterprise HDD |  |
| Napęd optyczny | DVD±RW |  |
| Obudowa | obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych);  nie mniejsza niż: 44.45 cm x 16.9 cm x 46.5 cm |  |
| Zasilacz | dpowiedni do konfiguracji, minimum 775 W |  |
| Gwarancja | 3 lata Active Care, naprawa w siedzibie klienta (OnSite) + DMR. W przypadku awarii nośników danych pozostają one u Zamawiającego |  |
| Inne wymagania | system operacyjny Windows 10/11 Pro;  Microsoft Office LTSC STD 2021;  urządzenie ma posiadać deklarację zgodności CE;  złącze RJ‐45 Ethernet;  port USB‐C: 2 szt.; port USB 3.x: 8;  zestaw: mysz, klawiatura |  |