Mikołajki Pom. 2023-07-31

Strona internetowa prowadzonego postepowania : <https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie>

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) pn.

**Modernizacja kompleksu sportowego „ORLIK” w Mikołajkach Pomorskich**

 **Znak sprawy: ZP.271.12.2023.BP**

**Zapytania i wyjaśnienia**

Opis przedmiotu zamówienia podaje:

4) Piłkochwyty

Wymiana piłkochwytów o wysokości 6,0 m i długości 32,10 i 30,00 m oraz wysokości 2,0 m i długości 32,10 i 30,00 m z siatki polipropylenowej bezwęzłowej zielonej o oczkach 8x8 cm i gr. 5,0mmm,

Natomiast dokumentacja projektowa podaje:

4) Piłkochwyty:

Montaż piłkochwytów o wysokości 6,0 m i długości 32,10 i 30 m oraz wymiana piłkochwytów ( w zakresie wymiany siatki) o wysokości 2,0 i długości 32,10 i 30,00 m z siatki polipropylenowej bezwęzłowej zielonej o oczkach 8x8 cm i gr. 5,0mm.

Projektuje się wymianę i montaż siatki ochronnej” Piłkochwyty”-zgodnie z projektem zagospodarowania. Istniejący piłkochwyt ( o wys. 2,0 m., montowany nad ogrodzeniem z siatki stalowej) należy zdemontować- ssiatkę ( pozostawić słupki). Proponuje się siatki ochronne poliertylenowr (PE) ogólnie dostępne w handlu, o oczku 8x8 cm. I gr. Splotu 5 mm. Ponadto planuje się montaż dodatkowych piłkochwytów o wysokości 6,0 i długości 32,10 i 30 m ( sposób montażu uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Siatka ochronne polietylenowa PE, o oczkach 8x8 cm , gr. Splotu 5 mm kolor zielony ( zbliżony 6024).

Proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana siatki w piłkochwytach o wys. 6m i 2 m, czy należy wykonać jedynie wymianę siatki piłkochwyt iow o wysokości 2m ora zamontować zupełnie nowy piłkochwyt 6m długości 32,10 i 30 m. Jeżeli Zamawiający wymaga nowego piłkochwytu h=8m proszę o doprecyzowanie specyfikacji projektowanych słupów piłkochwytowych oraz udostepnienie rysunku w tym zakresie.

Odpowiedź:

W zakres zamówienia wchodzi:

a) wymiana siatki  polipropylenowej bezwęzłowej piłkochwytów o wysokości 2 m i długości 32,10 m  oraz 30,00 m na istniejących słupkach stalowych istniejącego ogrodzenia (z siatki stalowej powlekanej);

b) montaż dodatkowych piłkochwytów (w zakresie samej siatki polipropylenowej bezwęzłowej) o wysokości 6,0 m i i długości 32,10 m  oraz 30,00 m na istniejącej konstrukcji w postaci przyspawanych kątowników do słupków ogrodzenia stalowego.

 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 Maria Pałkowska-Rybicka