Model/typ

Producent/kraj

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę****(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)**  |
|  | **Uchwyt meblowy GTV UZ-133-128-05 aluminium*** materiał - ZnAl
* kolor – aluminium
* długość - 135 mm
* rozstaw otworów montażowych - 128 mm
* szerokość - 20 mm
 |  |
| 2. | **Prowadnica kulkowa 45 mm pełny wysuw L-500 GTV PUSH TO OPEN PK-P-0H45-500*** Wysokość: H = 44,3 mm
* Długość: L = 500 mm
* Grubość: 12,7 mm
* Dopuszczalne obciążenie: 25 kg
* Materiał: stal
 |  |
| 3. | **GTV KM-RD Kółko meblowe Brazylia przezroczyste 35mm (bez hamulca)*** Średnica [mm]: 35
* Obciążenie [kg]: 30
* Kolor: przeźroczysty
* Materiał: PC/PU
 |  |
| 4. | **GTV KM-RD Kółko meblowe Brazylia przezroczyste 35mm (z hamulcem)*** Kolor: przezroczysty
* Materiał: PC/PU
* Średnica: 35mm
* Obciążenie: 30kg
 |  |
| 5. | **Noga meblowa kwadratowa GTV H-710 aluminium NM-60R710-05*** kwadratowa noga o wymiarach 60x60 mm
* możliwość regulacji wysokości od 710 do 740 mm
* materiał: aluminium
* kolor: aluminium

**Skład kompletu:*** noga meblowa - 1 sztuka
* mocowanie śruby
 |  |
| 6. | **Zawias meblowy nakładany GTV ZM-INHC09H04-BE-2szt.*** średnica puszki - 35mm
* prowadnik - clip on
* kąt otwarcia - 102°
* producent: GTV
* id. producenta: ZM-INHC09H04-BE\_2BAG

**W skład zestawu wchodzi:*** zawias NAKŁADANY rozstaw 45 mm – 2 szt.
* prowadnik do zawiasu (H=0) – 2 szt.
* zaślepka - 4 szt.
 |  |
| 7. | **Zamek centralny GTV L-800 ZZ-C8-288-01*** materiał: stal+ZnAl
* kolor: chrom
* długość: 800 mm
* model: ZZ-C8-288-01

 **Skład zestawu:*** zamek
* listwa zamka
* mocowanie listwy: 2 szt.
* blokada szuflady: 4 szt.
* zaczep: 4 szt.
 |  |
| 8. | **Zamek centralny GTV L-1200 ZZ-C1-288-01*** materiał: stal+ZnAl
* kolor: chrom
* długość: 1200 mm
* model: ZZ-C1-288-01

**Skład zestawu:*** zamek
* listwa zamka
* mocowanie listwy: 2 szt.
* blokada szuflady: 4 szt.

zaczep: 4 szt. |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

osób/-y uprawnionych/-ej