Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

#### **Załącznik nr 10 do SWZ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **KPFZ.****271.4.2024** |  |

1. **WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU**

**dla postępowania na roboty budowlane w trybie podstawowym bez negocjacji**

**pn. „Poprawa infrastruktury drogowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg i chodników w Gminie Osiek”**

**część II - „Zakup sprzętu do utrzymania dróg i chodników” (dostawy)**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Osiek,** **Osiek 85, 87-340 Osiek / pow. brodnicki**

**WYKONAWCA:**

**…………………………………………………………………………….**(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

**…………………………………………………………………………….** (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **CIĄGNIK ROLNICZY**

Oferowany model (nazwa, numer wersji/modelu) **…………………………………………………………………………….**

Producent **…………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CIĄGNIK ROLNICZY** | | |
| **Lp.** | **Opis wymagań minimalnych** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu**  **(tj. wskazanie konkretnego parametru lub potwierdzenie opisu minimalnych wymagań TAK/NIE)** |
| **SILNIK** | | |
| 1. | wysokoprężny o mocy od 50 KM do 55 KM | **……………………………………….** |
| **NAPĘD** | | |
| 1. | skrzynia biegów mechaniczna | **……………………………………….** |
| 2. | rewers mechanicznie | **……………………………………….** |
| 3. | maksymalna prędkość jazdy: minimum 25 km/h | **……………………………………….** |
| 4. | hamulce tarczowe mokre | **……………………………………….** |
| **Układ hydrauliczny i WOM** | | |
| 1. | pompa hydrauliczna o wydatku minimum 30 l/min. | **……………………………………….** |
| 2. | minimum: 2 pary (4 szt.) hydrauliki zewnętrznej tył, 2 para (4 szt.) przód | **……………………………………….** |
| 3. | minimum dwie prędkości tylnego WOM - 540/1000 obr./min | **……………………………………….** |
| 4. | udźwig tylnego TUZ minimum 1250 kg | **……………………………………….** |
| 5. | przedni TUZ | **……………………………………….** |
| 6. | przedni WOM | **……………………………………….** |
| **KABINA** | | |
| 1. | kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz | **……………………………………….** |
| 2. | lusterka boczne | **……………………………………….** |
| 3. | wycieraczka przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami | **……………………………………….** |
| 4. | kabina klimatyzowana, ogrzewana | **……………………………………….** |
| 5. | oświetlenie robocze | **……………………………………….** |
| 6. | lampa ostrzegawcza (kogut) na dachu min. 1 szt. | **……………………………………….** |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | |
| 1. | wspomaganie kierownicy | **……………………………………….** |
| 2. | opony z bieżnikiem na trawę | **……………………………………….** |
| 3. | tylny zaczep | **……………………………………….** |
| 4. | oznakowanie ciągnika trójkątną tablicą wyróżniającą | **……………………………………….** |
| 5. | uchwyt na tablicę rejestracyjną | **……………………………………….** |
| **WYPOSAŻENIE** | | |
| 1. | kamizelka odblaskowa – 1 szt | **……………………………………….** |
| 2. | gaśnica – 1 szt | **……………………………………….** |
| 3. | trójkąt ostrzegawczy – 1 szt | **……………………………………….** |
| 4. | apteczka z podstawowym wyposażeniem – 1 szt | **……………………………………….** |

1. **PRZYCZEPA JEDNOOSIOWA** **współpracująca ze wskazanym w pkt I. ciągnikiem**

Oferowany model (nazwa, numer wersji/modelu) **…………………………………………………………………………….**

Producent **…………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRZYCZEPA JEDNOOSIOWA** | | |
| **Lp.** | **Opis wymagań minimalnych** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu**  **(tj. wskazanie konkretnego parametru lub potwierdzenie opisu minimalnych wymagań TAK/NIE)** |
| 1. | podwozie jednoosiowe | **……………………………………….** |
| 2. | ładowność od 800 kg do 1500 kg | **……………………………………….** |
| 3. | wywrót do tyłu oraz na boki | **……………………………………….** |
| 4. | wysokość ścian skrzyni minimum 40 cm | **……………………………………….** |
| 5. | maksymalna szerokość transportowa 150 cm | **……………………………………….** |

1. **ZAMIATARKA** **współpracująca ze wskazanym w pkt I. ciągnikiem**

Oferowany model (nazwa, numer wersji/modelu) **…………………………………………………………………………….**

Producent **…………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAMIATARKA** | | |
| **Lp.** | **Opis wymagań minimalnych** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu**  **(tj. wskazanie konkretnego parametru lub potwierdzenie opisu minimalnych wymagań TAK/NIE)** |
| 1. | mocowanie na przedni TUZ | **……………………………………….** |
| 2. | szerokość robocza minimum 160 cm | **……………………………………….** |
| 3. | średnica szczotki minimum 50 cm | **……………………………………….** |
| 4. | możliwość regulacji kąta skrętu szczotki | **……………………………………….** |
| 5. | sterowanie hydrauliczne | **……………………………………….** |
| 6. | zamiatarka bez kosza | **……………………………………….** |

1. **PŁUG DO ODŚNIEŻANIA współpracujący ze wskazanym w pkt I. ciągnikiem**

Oferowany model (nazwa, numer wersji/modelu) **…………………………………………………………………………….**

Producent **…………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PŁUG DO ODŚNIEŻANIA** | | |
| **Lp.** | **Opis wymagań minimalnych** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu**  **(tj. wskazanie konkretnego parametru lub potwierdzenie opisu minimalnych wymagań TAK/NIE)** |
| 1. | mocowanie przedni TUZ | **……………………………………….** |
| 2. | szerokość robocza minimum 170 cm | **……………………………………….** |
| 3. | minimum cztery pozycje robocze - możliwość sterowania każdą odkładnicą osobno | **……………………………………….** |
| 4. | sterowanie hydrauliczne | **……………………………………….** |
| 5. | odchylana dolna części lemiesza chroniąca przed uszkodzeniem | **……………………………………….** |

1. **POSYPYWARKA PIASKU I SOLI** **współpracująca ze wskazanym w pkt I. ciągnikiem**

Oferowany model (nazwa, numer wersji/modelu) **…………………………………………………………………………….**

Producent **…………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSYPYWARKA PIASKU I SOLI** | | |
| **Lp.** | **Opis wymagań minimalnych** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu**  **(tj. wskazanie konkretnego parametru lub potwierdzenie opisu minimalnych wymagań TAK/NIE)** |
| 1. | mocowanie na tylny TUZ | **……………………………………….** |
| 2. | napęd mechaniczny WOM | **……………………………………….** |
| 3. | ładowność minimum 300 kg | **……………………………………….** |
| 4. | pojemność zbiornika od 0,25 m3 do 1 m3 | **……………………………………….** |
| 5. | wałek odbioru mocy - WOM, zalecany do dostarczanego sprzętu | **……………………………………….** |

1. **KOSIARKA TYLNO-BOCZNA** **współpracująca ze wskazanym w pkt I. ciągnikiem**

Oferowany model (nazwa, numer wersji/modelu) **…………………………………………………………………………….**

Producent **…………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KOSIARKA TYLNO-BOCZNA** | | |
| **Lp.** | **Opis wymagań minimalnych** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu**  **(tj. wskazanie konkretnego parametru lub potwierdzenie opisu minimalnych wymagań TAK/NIE)** |
| 1. | mocowanie TUZ | **……………………………………….** |
| 2. | napęd mechaniczny WOM | **……………………………………….** |
| 3. | szerokość robocza minimum 140 cm | **……………………………………….** |
| 4. | hydrauliczny przesuw kosiarki w poziomie | **……………………………………….** |
| 5. | wałek odbioru mocy - WOM, zalecany do dostarczanego sprzętu | **……………………………………….** |

1. **OPRYSKIWACZ** **współpracujący ze wskazanym w pkt I. ciągnikiem**

Oferowany model (nazwa, numer wersji/modelu) **…………………………………………………………………………….**

Producent **…………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPRYSKIWACZ** | | |
| **Lp.** | **Opis wymagań minimalnych** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu**  **(tj. wskazanie konkretnego parametru lub potwierdzenie opisu minimalnych wymagań TAK/NIE)** |
| 1. | mocowanie na tylny TUZ | **……………………………………….** |
| 2. | napęd mechaniczny WOM | **……………………………………….** |
| 3. | pojemność zbiornika od 200 litrów do 300 litrów | **……………………………………….** |
| 4. | zbiornik na czystą wodę | **……………………………………….** |
| 5. | wałek odbioru mocy - WOM, zalecany do dostarczanego sprzętu | **……………………………………….** |

1. **SZCZOTKA DO CHWASTÓW** **współpracująca ze wskazanym w pkt I. ciągnikiem**

Oferowany model (nazwa, numer wersji/modelu) **…………………………………………………………………………….**

Producent **…………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SZCZOTKA DO CHWASTÓW** | | |
| **Lp.** | **Opis wymagań minimalnych** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu**  **(tj. wskazanie konkretnego parametru lub potwierdzenie opisu minimalnych wymagań TAK/NIE)** |
| 1. | mocowanie TUZ | **……………………………………….** |
| 2. | napęd hydrauliczny | **……………………………………….** |
| 3. | średnica szczotki minimum 450 mm | **……………………………………….** |
| 4. | liny do szczotki wykonane ze splotu drutów | **……………………………………….** |

1. **PŁUG DO ODŚNIEŻANIA (II) współpracujący z ciągnikiem**

Oferowany model (nazwa, numer wersji/modelu) **…………………………………………………………………………….**

Producent **…………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PŁUG DO ODŚNIEŻANIA (II)** | | |
| **Lp.** | **Opis wymagań minimalnych** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu**  **(tj. wskazanie konkretnego parametru lub potwierdzenie opisu minimalnych wymagań TAK/NIE)** |
| 1. | mocowanie przedni TUZ | **……………………………………….** |
| 2. | szerokość robocza od 240 cm do 300 cm | **……………………………………….** |
| 3. | minimum cztery pozycje robocze - możliwość sterowania każdą odkładnicą osobno | **……………………………………….** |
| 4. | sterowanie hydrauliczne | **……………………………………….** |

1. **RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE WRAZ Z DEDYKOWANĄ GŁOWICĄ FREZUJĄCĄ DO POBOCZY** **współpracujące z ciągnikiem**

Oferowany model (nazwa, numer wersji/modelu) **…………………………………………………………………………….**

Producent **…………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE WRAZ Z DEDYKOWANĄ GŁOWICĄ FREZUJĄCĄ DO POBOCZY** | | |
| **Lp.** | **Opis wymagań minimalnych** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu**  **(tj. wskazanie konkretnego parametru lub potwierdzenie opisu minimalnych wymagań TAK/NIE)** |
| **parametry techniczne ramienia wysięgnikowego** | | |
| 1. | mocowanie tylny TUZ | **……………………………………….** |
| 2. | sterowanie elektryczne za pomocą joysticka | **……………………………………….** |
| 3. | pojemność zbiornika oleju minimum 180 l | **……………………………………….** |
| 4. | maksymalny zasięg pracy od 550 cm do 650 cm | **……………………………………….** |
| 5. | położenie wysięgnika - prawe | **……………………………………….** |
| **parametry techniczne głowicy frezującej do poboczy** | | |
| 1. | dedykowana do wskazanego powyżej ramienia wysięgnikowego | **……………………………………….** |
| 2. | szerokość robocza minimum 90 cm | **……………………………………….** |
| 3. | masa minimum 250 kg | **……………………………………….** |

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym wykazie oferowanego sprzętu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………………………….  
 kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty