**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Przedmiar materiałów oraz innych prac niezbędnych do wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Lubiel Gm. Rząśnik**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac, materiał, towar** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| 1. | Żerdź słupowa wirowana elektroenergetyczna typu E-10,5/2,5 kN | szt. | 1 |  |  |
| 2. | Żerdź słupowa żelbetowa elektroenergetyczna typu ŻN-10/200 kN | szt. |  |  |  |
| 3. | Płyta żelbetowa ustojowa typu U-85 wraz z mocowaniem | kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Przewód elektroenergetyczny aluminiowy typu AsXSn 2x25 mm2 0,6/1 kV | mb. | 295 |  |  |
| 5. | Hak wieszakowy M16/200 typu SOT 21.16 | szt. | 6 |  |  |
| 6. | Uchwyt przelotowy typu SO 270 (2-4x25-120 mm2) | szt. | 5 |  |  |
| 7. | Uchwyt odciągowy typu SO 80.235S (2x16-35 mm2) | szt. | 2 |  |  |
| 8. | Oprawa oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 50 W | szt. | 2 |  |  |
| 9. | Wysięgnik 0,5x1,0 m do oprawy oświetlenia ulicznego | szt. | 2 |  |  |
| 10. | Uchwyt ocynkowany typu UWL 2 L = 200 mm do wysięgnika | szt. | 4 |  |  |
| 11. | Zacisk dwustronnie przebijający izolację typu SLIP 22.1 | szt. | 6 |  |  |
| 12. | Bezpiecznikowe złącze oświetleniowe typu BZO-03 | kpl. | 2 |  |  |
| 13. | Wkładka topikowa bezpiecznikowa z gwintem E27 typu D II gG 2A | szt. | 2 |  |  |
| 14. | Przewód miedziany okrągły typu YDYżo 3x2,5 mm2, 450/750 V | m. | 6 |  |  |
| 15. | Sprzęt , robocizna | usługa | 1 |  |  |
| 16. | Projekt budowlany i obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |  |  |
| **X** | **RAZEM:** | **X** | **X** | **X** |  |

Koszt materiałów brutto, w tym VAT …%: