Załącznik 4c

**P R O T O K Ó Ł – ETAP II - wzór**

**odbioru robót przeprowadzonych na wojskowej bocznicy kolejowej**

**nr 156 w Szerokim Borze**

sporządzony dnia ………………….2025 r.

**Nr i nazwa zadania:**

**Wykonanie konserwacji oraz przeglądu rocznego Wojskowej Bocznicy Kolejowej nr 156 w Szerokim Borze.**

**Inwestor:** 24WOG Giżycko , 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20

**Wykonawca:** ……………………………………………………………..

**Roboty zrealizowano na podstawie umowy nr ……./………. z dnia ………..2024 r.**

Zakres robót podlegających odbiorowi, przewidzianych do wykonania:

|  |
| --- |
| **Etap II** |
| Wykonanie bieżącej konserwacji   * dokręcanie śrub stopowych i łubkowych, wkrętów; * czyszczenie i smarowanie kierownic, zwrotnic, płyt ślizgowych w rozjazdach; * czyszczenie żłobków i regulacja położenia płyt na przejazdach, oczyszczenie nawierzchni przejazdu; * smarowanie śrub łubkowych i komór łubkowych w torach bocznicowych |
| **Termin realizacji sierpień- wrzesień 2025r.** |

Całość robót wykonać zgodnie z harmonogramem prac (załącznik nr 2a) oraz punktem 4 opisu przedmiotu zamówienia .

*Uwaga : zwrotnice i płyty ślizgowe należy smarować smarem letnim, pozostałe elementy olejem mineralnym ( może być przepracowany ) lub naftą.*

Komisja przeglądu:

1. Przedstawiciel 24 WOG Giżycko, SOI Bemowo Piskie ..…………………..
2. Przedstawiciel Głównego Użytkownika …………….………………….
3. Przedstawiciel Wykonawcy ……………………………….

po dokonaniu przeglądu wykonanych robót stwierdzono co następuje:

roboty zostały wykonane zgodnie – niezgodnie z umową \*.

**Uwagi komisji :**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca nie korzystał z poboru :energii elektrycznej, wody na cele konserwacyjne.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. .........................................................
2. .........................................................
3. .........................................................

Wykonano w 3 egzemplarzach :

1. 24 WOG Giżycko, SOI Bemowo Piskie
2. Wykonawca
3. Użytkownik