**Przeprowadzenie pomiarów oświetlenia awaryjnego i głównych wyłączników przeciwpożarowych w obiektach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.**

* Budynek Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2

Liczba punktów oświetleniowych -110 szt.

Liczba wyłączników przeciwpożarowych -1 szt.

* Budynek Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 12

Liczba punktów oświetleniowych -170 szt.

Liczba wyłączników przeciwpożarowych -1 szt.

**W zakres prac wchodzą:**

Pomiary oświetlenia awaryjnego

1. Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
2. Sprawdzenie czasu działania oświetlenia awaryjnego

Sprawdzenie zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

1. Poprawność uruchomienia
2. Sprawdzenie zasilania instalacji i urządzeń niezbędnych podczas pożaru. (przeciwpożarowej, oddymiania i zestawu hydroforowego)

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania pomiarów zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac w celu uzyskania dostępu do pomieszczeń.

Pomiary elektryczne muszą być przeprowadzone przez osobę/osoby z właściwymi kwalifikacjami i uprawnieniami (świadectwem kwalifikacyjnym), przy pomocy profesjonalnych urządzeń pomiarowych z ważnym świadectwem wzorcowania. Powyższe świadectwa należy załączyć do sporządzonych protokołów pomiarowych. Pomiary i dokumentacja winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami PN.

**Płatność nastąpi przelewem w terminie 21 dni** od wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego tj.:

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 2

85-131 Bydgoszcz

NIP 953-11-00-905

**Termin wykonania pomiarów i dostarczenia protokołów**

do 30 kwietnia 2024r.