**WYKONANIE ŚLUZY NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ- OCHRONA PRZED COVID19**

Sala pooperacyjna:

* Wykonanie ściany z g/k na ruszcie stalowym, ocynkowanym – 23,5m2.
* Montaż drzwi – 2 szt. ( 70/200, 100/200) .
* Wykonanie przyłącza ciepłej/zimnej wody, montaż umywalki wraz z odpływem.
* Montaż baterii umywalkowej.
* Zabezpieczenie podłogi folią malarską przed malowaniem.
* Malowanie ścian farbą podkładową firmy Śnieżka – 50m2.
* Dwukrotne malowanie ścian farbą firmy Dekoral – 50m2.