Załącznik nr 3A do SWZ

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp**. | **Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne oraz wyposażenie** | | **Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne oraz wyposażenie** |
|  |  |
| **Rodzaj pojazdu** | | |  |
| Oferowany model pojazdu | | | Wskazać: |
| 1 | Typ pojazdu | Samochód osobowy podrodzaj wielozadaniowy fabrycznie nowy, nieużywany bezwypadkowy, bez żadnych napraw mechanicznych i lakierniczych, bez wad konstrukcyjnych, pochodzący z autoryzowanego salonu. | TAK/NIE\* |
| 2 | Ilość miejsc siedzących | Fabrycznie przystosowany do przewozu  8 osób, z czego 7 pasażerów i 1 kierowca. Miejsca siedzące 2 w pierwszym rzędzie,  3 w drugim i 3 w trzecim. **Co najmniej 1 miejsce w 2 rzędzie możliwe do niezależnego montażu/demontażu.**  Możliwość demontażu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń w celu powiększenia przestrzeni ładunkowej bez użycia narzędzi - system modułowego mocowania siedzeń. | TAK/NIE\* |
| 3 | Rok produkcji | 2024 | TAK/NIE\* |
| 4 | Długość pojazdu | Minimalnie: 5200mm; Maksymalnie: 5500mm | Wskazać: |
| 5 | Szerokość pojazdu (bez lusterek zewnętrznych) | Minimalnie: 1900mm; Maksymalnie: 2000mm | Wskazać: |
|  |  |  |  |
| 6 | Długość przestrzeni ładunkowej (po wyjęciu 2 rzędów foteli) | Minimalnie: 2800mm; Maksymalnie: 3000mm | Wskazać: |
| 7 | Szerokość przestrzeni ładunkowej (po wyjęciu foteli) | Minimalnie: 1500mm; Maksymalnie: 1800mm | Wskazać: |
| 8 | Wysokość pojazdu | Minimalnie: 1900mm; Maksymalnie: 2000mm | Wskazać: |
| 9 | Nadwozie | Z powiększoną przestrzenią ładunkową |  |
| 10 | Pojemność zbiornika paliwa | min.60 litrów max.100 | Wskazać: |
| 11 | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego | Kierownica po lewej stronie pojazdu | TAK/NIE\* |
| 12 | Drzwi od kierowcy i pasażera.  Boczne drzwi w przestrzeni ładunkowej. | Przesuwne po lewej i prawej stronie z elektrycznym wspomaganiem domykania | TAK/NIE\* |
| 13 | Tylne drzwi | Dwuskrzydłowe z oknami ogrzewanymi (otwierane min.170 stopni) | Wskazać: |
| 14 | Kolorystyka nadwozia | Ciemny odcień, metalik (preferowany granatowy) | Wskazać: |
| 15 | Tapicerka | Przestrzeń ładunkowa wyłożona tworzywem sztucznym lub innymi materiałami pokrywającymi blachy. | Wskazać: |
| **Silnik oraz skrzynia biegów** | | |  |
| 16 | Rodzaj paliwa | Diesel | TAK/NIE\* |
| 17 | Pojemność silnika | Minimalnie: 1800 cm3; Maksymalnie: 2200 m3 | Wskazać: |
| 18 | Moc silnika | 140-160 KM | Wskazać: |
| 19 | Norma emisji spalin | Minimum: EURO 6 | Wskazać: |
| 20 | Skrzynia biegów | Automatyczna | TAK/NIE\* |
| **Wyposażenie** | | |  |
| 21 | Kierownica | Wielofunkcyjna z obsługą telefonu, radia i regulacją położenia (przód/tył, góra/dół) | TAK/NIE\* |
| 22 | Szyby | Lewe - w przestrzeni pasażerskiej /ładunkowej.  Prawe - w przestrzeni pasażerskiej/  ładunkowej. | TAK/NIE\* |
| 23 | Szyby | Szyby termoizolacyjne z przodu. Przednia podgrzewana. | TAK/NIE\* |
| 24 | Wycieraczki | Przedniej szyby z regulacją prędkości, spryskiwaczem oraz czujnikiem deszczu. | TAK/NIE\* |
| 25 | Lusterka zewnętrzne | W kolorze nadwozia, sterowane elektrycznie (regulacja i składanie) oraz podgrzewane. | TAK/NIE\* |
| 26 | Lusterko wsteczne wewnętrzne | Automatycznie przyciemniane | TAK/NIE\* |
| 27 | Czujniki parkowania | W przednim i tylnym zderzaku | TAK/NIE\* |
| 28 | Reflektory | Co najmniej przednie w technologii LED, system automatycznie uruchamianych **świateł drogowych**. | TAK/NIE\* |
| 29 | Tempomat | | TAK/NIE\* |
| 30 | Komputer pokładowy | | TAK/NIE\* |
| 31 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), system stabilizacji toru jazdy (ESP). Wspomaganie ruszania pod górę. | | TAK/NIE\* |
| 32 | Instalacja telefoniczna Bluetooth | | TAK/NIE\* |
| 33 | System do komunikacji ze smartphone | | TAK/NIE\* |
| 34 | Czujnik informujący o spadku ciśnienia w oponach | | TAK/NIE\* |
| 35 | Czujnik zmęczenia kierowcy | | TAK/NIE\* |
| 36 | Kamera cofania | | TAK/NIE\* |
| 37 | Poduszki/kurtyny powietrzne | Przednie poduszki kierowcy i pasażera.  Co najmniej boczne poduszki i kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera pierwszego rzędu. | TAK/NIE\* |
| 38 | Dodatkowe wygłuszenie przed hałasem oraz oświetlenie - przestrzeni pasażersko-towarowej | | TAK/NIE\* |
| 39 | Uchwyty do mocowania ładunku | W części ładunkowej pojazdu | TAK/NIE\* |
| 40 | Klimatyzacja | Automatyczna również z nawiewami  w przestrzeni pasażerskiej, dla każdego rzędu siedzeń. |  |
| 41 | Felgi aluminiowe | Rozmiar 16 lub 17 | Wskazać: |
| 42 | Hak holowniczy | Zdejmowany bez narzędziowo | TAK/NIE\* |
| 43 | Centralny zamek | | TAK/NIE\* |
| 44 | Alarm antywłamaniowy | | TAK/NIE\* |
| 45 | Przetwornica napięcia | 230V pod fotelem kierowcy minimum: 250W maximum: 600W | Wskazać: |
| 46 | Koła zimowe na feldze stalowej z kołpakami. Opona 215/65 R16. Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni co najmniej C, wartość w decybelach zewnętrznego hałasu max.72 DB. Rok produkcji: 2024 | | Wskazać |
| 47 | Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową | | TAK/NIE\* |
| 48 | Trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, klucz do kół | | TAK/NIE\* |
| 49 | Gaśnica, apteczka, kamizelka odblaskowa | | TAK/NIE\* |
| 50 | Pakiet pełnego ubezpieczenia AC/OC – Ubezpieczenie Assistance na terenie całego kraju/NNW na pierwszy rok użytkowania pojazdu | | TAK/NIE\* |
| 51 | Pakiet przeglądów serwisowych min. 60 miesięcy | | TAK/NIE\* |
| 52 | Pełen komplet kluczyków i pilotów w ilości 2 szt. | | TAK/NIE\* |
| 53 | Rejestracja samochodu | | TAK/NIE\* |