**Załącznik nr 1a do SWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zamówienia pn. **„Dostawa   
w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego pojazdu bezpylnego trzykomorowego   
o pojemności całkowitej skrzyń ładunkowych min. 20 m3”**, prowadzonego przez **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku,** oferuję:

**Marka pojazdu**: ………..……………………………................…………..…………..

(proszę podać nazwę marki pojazdu, typ pojazdu)

**Zabudowa:** …………….…………...........................……………………….…………

(proszę podać nazwę zabudowy, typ zabudowy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | | **Wymagane** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| **1** | | | **2** | **3** |
| **Parametry podstawowe:** | | | | |
| Wymagane warunki techniczne podwozia | | | | |
| 1. | | Podwozie używane nie starsze niż 2020 r. | | Rok budowy ..……………………….……… |
| 2. | | Podwozie używane z przebiegiem nie większym niż max. 50 000 km | | Przebieg w km ……………………….……… |
| 3. | | DMC min. 26 000 kg | | posiada/ nie posiada\* |
| 4. | | Konfiguracja osi 6x2\*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) | | posiada/ nie posiada\* |
| 5. | | Rozstaw osi pomiędzy pierwszą, a drugą osią w zakresie max 3900 - 4300 mm | | ………………………….…………….. |
| 6. | | Silnik zasilany olejem napędowym | | posiada/ nie posiada\* |
| 7. | | Moc min. 320 kM | | moc ………………………….…….. |
| 8. | | Norma emisji spalin EURO6 | | posiada/ nie posiada\* |
| 9. | | Osłony boczne antyrowerowe | | posiada/ nie posiada\* |
| 10. | | Skrzynia biegów automatyczna | | posiada/ nie posiada\* |
| 11. | | Przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 8 ton | | posiada/ nie posiada\* |
| 12. | | Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 19 ton | | posiada/ nie posiada\* |
| 13. | | Wydech pojazdu dolny | | posiada/ nie posiada\* |
| 14. | | Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej napędowej | | posiada/ nie posiada\* |
| 15. | | Regulacja pilotem wysokości tylnego zawieszenia | | posiada/ nie posiada\* |
| 16. | | Przystawka odbioru mocy odsilnikowa niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów spełniająca wymagania zabudowy | | posiada/ nie posiada\* |
| 17. | | Hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy | | posiada/ nie posiada\* |
| 18. | | Układ hamulcowy z systemem ABS | | posiada/ nie posiada\* |
| 19. | | System ESP i ASR | | posiada/ nie posiada\* |
| 20. | | Dwa akumulatory po 12 V | | posiada/ nie posiada\* |
| 21. | | Zbiornik paliwa ON min. 300 litrów | | posiada/ nie posiada\* |
| 22. | | Koła 22,5 z oponami 315/80 | | posiada/ nie posiada\* |
| 23. | | Wszystkie koła osi zabezpieczone w błotniki i osłony błotne (chlapacze) | | posiada/ nie posiada\* |
| 24. | | Sygnał dźwiękowy dla włączonego wstecznego biegu | | posiada/ nie posiada\* |
| 25. | | Kabina dzienna w kolorze białym trzyosobowa | | posiada/ nie posiada\* |
| 26. | | Trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami | | posiada/ nie posiada\* |
| 27. | | Klimatyzacja | | posiada/ nie posiada\* |
| 28. | | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym | | posiada/ nie posiada\* |
| 29. | | Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane | | posiada/ nie posiada\* |
| 30 | | Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego | | posiada/ nie posiada\* |
| 31. | | Centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne | | posiada/ nie posiada\* |
| 32. | | Komputer pokładowy | | posiada/ nie posiada\* |
| 33. | | Tachograf cyfrowy, radio | | posiada/ nie posiada\* |
| 34. | | Fabryczny immobiliser | | posiada/ nie posiada\* |
| 35. | | Dywaniki gumowe: komplet | | posiada/ nie posiada\* |
| 36. | | Zbiornik czystej wody z zaworem dla załogi do mycia rąk | | posiada/ nie posiada\* |
| 37. | | Gaśnica wraz z zamocowaniem, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koło | | posiada/ nie posiada\* |
| 1. **Wymagania techniczne zabudowy** | | | | |
| 1. | Zabudowa trzykomorowa z urządzeniami załadowczymi nie starsza niż 2020 r. | | | Rok budowy ……………………………………. |
| 2. | Zabudowa z dwoma niezależnymi i oddzielnymi odwłokami oraz dwoma oddzielnymi wannami zasypowymi przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych, surowców wtórnych i bio | | | posiada/ nie posiada\* |
| 3. | Trzecia komora bez funkcji kompaktującej | | | posiada/ nie posiada\* |
| 4. | Pojemność całkowita skrzyni ładunkowej min. 20 m3 | | | ……………………………..…………. |
| 5. | Skrzynie ładunkowe oddzielone, bez możliwości mieszania się odpadów | | | posiada/ nie posiada\* |
| 6. | Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy w 2 komorach | | | posiada/ nie posiada\* |
| 7. | W pełni szczelne połączenie korpusu skrzyni ładunkowej z odwłokiem | | | posiada/ nie posiada\* |
| 8. | Urządzenia załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników komunalnych od 120 do 1100 litrów z otwieraczem klap półokrągłych | | | posiada/ nie posiada\* |
| 9. | Opróżnianie pojemników 1100 litrów za pomocą łap oraz na grzebieniu po stronie szerszej | | | posiada/ nie posiada\* |
| 10. | Opróżnianie pojemników metalowych 110 litrów na grzebieniu po stronie szerszej | | | posiada/ nie posiada\* |
| 11. | Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnym | | | posiada/ nie posiada\* |
| 12. | Podłoga skrzyni ładunkowej wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości min. 4 mm | | | posiada/ nie posiada\* |
| 13. | Odprowadzenie odcieków z dna skrzyni ładunkowej | | | posiada/ nie posiada\* |
| 14. | Krawędź załadowcza z możliwością  obniżenia – załadunek worków | | | posiada/ nie posiada\* |
| 15. | Stopień zagęszczania min. 1:5 | | | posiada/ nie posiada\* |
| 16. | Wanny załadowcze wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości dna min. 6 mm | | | posiada/ nie posiada\* |
| 17. | Zawory kulowe w wannach odwłoków do opróżniania odcieków | | | posiada/ nie posiada\* |
| 18. | Sterowanie mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym ciągłym i pojedynczym | | | posiada/ nie posiada\* |
| 19. | Sterowanie płytą do opróżniania skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy i na zewnątrz pojazdu po obu stronach zabudowy | | | posiada/ nie posiada\* |
| 20. | Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach skrzyni ładunkowej | | | posiada/ nie posiada\* |
| 21. | Płyta wypychająca z możliwością wysunięcia poza skrzynię ładunkową w celu dokładnego oczyszczenia | | | posiada / nie posiada\* |
| 22. | Płyta wypychająca poruszająca się po podłodze skrzyni ładunkowej i prowadnicach umieszczonych na ścianach zabudowy | | | posiada/ nie posiada\* |
| 23. | Układ zwalniający umożliwiający odblokowanie zakleszczonych przedmiotów | | | posiada/ nie posiada\* |
| 24. | Minimum dwa (2) wyłączniki bezpieczeństwa | | | posiada/ nie posiada\* |
| 25. | Dwa stopnie dla ładowaczy | | | posiada / nie posiada\* |
| 26. | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze ) na odwłoku | | | posiada / nie posiada\* |
| 27. | Centralne smarowanie zabudowy | | | posiada/ nie posiada\* |
| 28. | Gaśnica wraz z mocowaniem przeznaczona dla zabudowy bezpylnej | | | posiada/ nie posiada\* |
| 29. | Uchwyt z zamontowaną łopatą i miotłą | | | posiada / nie posiada\* |
| 30. | Sterowanie do obsługi zasypu po obu stronach odwłoka | | | posiada / nie posiada\* |
| 31. | Urządzenia załadowcze przystosowane do montażu wag dynamicznych i systemu RFID | | | posiada/ nie posiada\* |
| 32. | Uszczelnienie płyty wypychającej, zapobiegające przedostawaniu się odpadów na drugą stronę płyty | | | posiada/ nie posiada\* |
| 33. | Drzwi rewizyjne na ścianie skrzyni zabudowy | | | posiada/ nie posiada\* |
| 34. | Światło robocze LED z tyłu zabudowy i światła doświetlające z boku pojazdu LED | | | posiada/ nie posiada\* |
| 35. | Światło alarmowe „kogut” na zabudowie pojazdu szt. 2 | | | posiada/ nie posiada\* |
| 36. | Kamera wsteczna z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy | | | posiada/ nie posiada\* |
| 37. | Skrzynka do przewożenia worków do selektywnej zbiórki odpadów po obu stronach zabudowy | | | posiada/ nie posiada\* |
| 1. **Kolorystyka** | | | | |
| 1. | | Kabina - biały | | posiada/ nie posiada\* |
| 2. | | Podwozie - czarny | | posiada/ nie posiada\* |
| 3. | | Koła - srebrny | | posiada/ nie posiada\* |
| 4. | | Zabudowa - biały | | posiada/ nie posiada\* |

***\**** *niepotrzebne skreślić*

**DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**

**UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.**