**Ogrodzenie Stacji Przesypowej – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), Stacja Przesypowa Cementu – Międzyrzecz**

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC Międzyrzecz, ul. Fabryczna 3, 66-300 Międzyrzecz

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Dariusz Janicki, Kierownik SPC, tel. 693 134 079

Termin wykonania prac: do 30.08.2024 (termin realizacji do ustalenia z Kierownikiem SPC)

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Demontaż ogrodzenia z siatki:  * ok 180 m (orientacyjne zdjęcia obok); * oczyścić teren; |  |
| 1. Montaż ogrodzenia z paneli:  * Wysokość 153cm, drut 4 mm, kolor zielony; * Łączna długość ogrodzenia panelowego ok 180 m (zaznaczono na zdjęciach kolorem żółtym i zielonym); |  |
| Uwagi: | WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW. NA ZDJĘCIACH NIE WIDAĆ WSZYSTKICH PĘKNIĘĆ.  Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)  Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz |