**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. **Wykonanie oznakowania poziomego na terenie powiatu chojnickiego.**
2. Zakres robót:
3. Wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego na łącznej powierzchni do 8048,00 m2 w tym:

- 8 000,00 m2 farba biała

- 20,00 m2 farba niebieska,

- 20,00 m2 farba czerwona,

- 8,00 m2 frezowanie oznakowania pozimowego z nawierzchni asfaltowej.

1. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na łącznej powierzchni do   
   850,00 m2 w tym:

- 850,00 m2 farba biała,

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.** Wykonanie oznakowania poziomego na terenie powiatu chojnickiego.
2. **Zakres robót:**
3. Wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego na łącznej powierzchni do 8048,00 m2 w tym:

- 8 000,00 m2 farba biała,

- 20,00 m2 farba niebieska,

- 20,00 m2 farba czerwona,

- 8,00 m2 frezowanie oznakowania pozimowego z nawierzchni asfaltowej.

1. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na łącznej powierzchni do   
   850,00 m2 w tym:

- 850,00 m2 farba biała,

1. **Podstawowe informacje:**
2. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac uzgodniony z Komendą Powiatową Policji w Chojnicach, zatwierdzony przez Starostę Chojnickiego.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną **D-M-00.00.00 i D-07.01.01a**
4. Do oznakowania stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych zostanie użyta farba do poziomego oznakowania dróg barwy niebieskiej posiadającą aprobatę techniczną IBDiM.
5. Frezowanie oznakowania pozimowego z nawierzchni asfaltowej polega na usuwaniu oznakowania poziomego. W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego wykonywać metodą piaskowania lub frezowania. Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi i zutylizować tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w oparciu o przepisy z tym związane.
6. Przesyłane zlecenia na adres email wykonania oznakowania poziomego będą obejmowały maksymalnie do 3 000,00 m2
7. Termin wykonania podstawowego (pierwszego) wykonania oznakowania poziomego na terenie powiatu chojnickiego w ilości **do 3 000,00 m2** wykonawca wykona w terminie do **14** dni kalendarzowych lub **21** dni kalendarzowych, liczony od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych w SWZ.
8. Zakres i szczegółową lokalizację wykonywania kolejnego oznakowania poziomego, zamawiający określi, w odrębnych zleceniach (sukcesywnie).
9. Wykonawca wykona zlecony zakres robót, o którym mowa w pkt. g) w terminie do 16 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania od zamawiającego zlecenia na adres e-mail.
10. Termin wykonania: do **5** miesięcy od dnia zawarcia umowy.
11. wyposażenie sprzętu, którym dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia w lampę ostrzegawczą koloru pomarańczowego „Kogut”, dodatkowe oświetlenie oraz oznakowanie, a także utrzymanie w całym okresie umownym gotowości technicznej sprzętu oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego jak również świateł obrysowych,
12. oznakowanie miejsca robót i utrzymywanie tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić malowanie oznakowania poziomego w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego,
13. w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia przestrzeganie przepisów wynikających z Kodeksu drogowego, w szczególności zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oznakowanie miejsca wykonywania robót.