**Załącznik nr 1a do SWZ**

…………………………..…………………………

*(Wykonawca)*

**FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU**

**Parametry oferowanego sprzętu nie mogą być gorsze niż wymienione w dokumentacji projektowej- Załącznik nr 9 do SWZ. Dopuszczalne jest dostarczenie urządzenia o parametrach takich samych lub lepszych. Do wyposażenia samojezdnej myjni autobusowej należy użyć urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty jakości. Dostarczane urządzenia muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w Polskich Normach mówiących o tego typu urządzeniach, posiadać atesty i inne wymagane badania i pozytywne opinie. Wymiary muszą się mieścić w przewidzianej tolerancji wymiarów określonej przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.**

**MODEL………………………………..**

**MARKA …………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Parametry techniczne i minimalne wymagania** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| \****właściwe zaznaczyć*** |
| **1.** | Portal myjni | Portal myjni fabrycznie nowy | tak/nie\* |
| **2.** | Wysokość mycia | Wysokość minimalna 350 cm  Wysokość maksymalna 370 cm | ...... cm |
| **3.** | Szerokość mycia | Szerokość minimalna 260 cm  Szerokość maksymalna 270 cm | ...... cm |
| **4.** | Szczotki pionowe | Szczotki pionowe, umożliwiając mycie powierzchni bocznych, przodu i tyłu pojazdu - 2 szt. | tak/nie\* |
|
| **5.** | Szczotka pozioma | Szczotka pozioma umożliwiająca mycie przodu, dachu i tyłu pojazdu - 1 szt. | tak/nie\* |
|
| **6.** | Środek myjący | System dozowania środków chemicznych | tak/nie\* |
| **7.** | Dodatkowe wyposażenie | System ręcznego mycia wysokociśnieniowego  wraz z 2 lancami (1 po jednej stronie) | tak/nie\* |
|
|
|
| **8.** | Konstrukcja myjni | Konstrukcja myjni wykonana ze stali nierdzewnej | tak/nie\* |
| **9.** | Konstrukcja szyn jezdnych | Szyny jezdne wykonane ze stali ocynkowanej | tak/nie\* |
|
|
| **10.** | Instalacja demineralizacji wody ze zbiornikiem buforującym | Myjnia wyposażona w instalację demineralizacji wody ze zbiornikiem buforującym. | tak/nie\* |
|
| **11.** | Falownik | Portal myjni z elektronicznie kontrolowaną prędkością jazdy oraz napędem sterowanym falownikiem | tak/nie\* |
|
| **12.** | Półka | Półka pod zasobnikami koncentratów chemicznych, wykonana ze stali nierdzewnej | tak/nie\* |
|
|
| **13.** | Panel przejazdowego mycia podwozi | Panel przejazdowego mycia podwozi | tak/nie\* |
| **14.** | System ochrony przeciw zamarzaniu | Zautomatyzowany system ochrony przeciw zamarzaniu | tak/nie\* |
| **15.** | Podgląd stanu pracy | Zdalny podgląd stanu pracy za pośrednictwem Internetu | tak/nie\* |
| **16.** | Źródło zasilania | Możliwość korzystania z 2 źródeł zasilania wodą | tak/nie\* |
| **17.** | Osadniki | Łapacz piasku, szlamu, błota, | tak/nie\* |
| **18.** | Separatory | Separator substancji ropopochodnych | tak/nie\* |
| **19.** | Zanieczyszczenia | System zatrzymujący rozwój zanieczyszczeń biologicznych w obiegu zamkniętym polegający na automatycznym przepłukiwaniu kanału ociekowego wodą ozonowaną | tak/nie\* |
| **20.** | Recykling | Odzyskanie wody technologicznej z recyklingu, **co najmniej w 80%**. | tak/nie\* |
| Hydrocyklon z napowietrzeniem | tak/nie\* |
| Generator ozonu o odpowiedniej, regulowanej wydajności, nie mniejszej niż 10g/h | tak/nie\* |
| Automatyczne płukanie filtra siatkowego | tak/nie\* |
| Automatyczne przełączanie uzupełniania oczyszczonej wody na wodę wodociągową | tak/nie\* |

**UWAGA:**

1. **Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól i pozycji „Formularza oferowanego sprzętu”.   
   W przypadku braku modelu lub nr katalogowego produktu, nazwy producenta lub innych niewypełnionych pozycji formularza i braku powyższych danych w innych załączonych dokumentach oferta nie podlega uzupełnieniu i zostanie odrzucona**.
2. W przypadku zaoferowania w Formularzu oferowanego sprzętu urządzeń, które nie spełniają minimalnych wymagań i parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadać treści SWZ.
3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie w Załączniku nr 1a do SWZ (Formularz oferowanego sprzętu) rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów (np. kart katalogowych, opisów technicznych lub innych równoważnych dokumentów), z których w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w Formularzu oferowanego sprzętu (**Załącznik nr 1a do SWZ**).

**UWAGA:**

**W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych niespełniających minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych, opisanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1a do SWZ, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, jako, że jej treść nie będzie odpowiadać treści SWZ.**

**Wszystkie wymienione w niniejszym formularzu urządzenia są opisane w Załączniku nr 9 do SWZ (dokumentacja projektowa).**

*……………………………………..,dnia………………………..2021 roku*