**Znak spr.: SA.270.1.1.23 Załącznik nr 2 do SWZ**

**WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **WYMAGANIA** | **OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spełnieniu wymaganych/** |
| 1. | Samochód osobowy  | fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023, kierownica po lewej stronie, kolor biały, 5-osobowy z 5 oddzielnymi siedzeniami (fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego oraz podłokietnikiem) |  |
| 2. | Silnik elektryczny |  moc min. **100 kW**, max. moment obrotowy min. **250 Nm** |  |
| 3. | Zasięg minimalny wg normy WLTP | min. 270 km |  |
| 4. | Pojemność akumulatora  | Min. 50 kWh |  |
| 5. | Rozstaw osi  | Nie mniej niż **2750 mm** |  |
| 6. | Długość  | **4350 mm – 4450 mm** |  |
| 7. | Szerokość z lusterkami bocznymi | **2050 mm – 2150 mm** |  |
| 8. | Wysokość wraz z relingami  | **1800 mm – 1900 mm** |  |
| 9. | Nadwozie | Kombivan, tylne drzwi przesuwne po obu stronach pojazdu |  |
| 10. | Układ przeniesienia napędu  | Automatyczna skrzynia biegów |  |
| 11. | Objętość przestrzeni bagażowej do wysokości rolety | Min. 770 dm3 |  |
| 12. | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system stabilizacji toru jazdy | Wymagany |  |
| 13. | Hamulec postojowy elektryczny | Wymagany |  |
| 14. | Centralny zamek sterowany pilotem | Wymagane |  |
| 15. | Szyby tylnie przyciemnione  | Wymagany |  |
| 16. | Poduszki bezpieczeństwa  | Min. 6 |  |
| 17. | Czujniki parkowania tył | Wymagane |  |
| 18. | 3 punktowe pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń, napinacze pirotechniczne | Wymagane |  |
| 19. | 3 punktowe tylne pasy bezpieczeństwa | Wymagane |  |
| 20. | Felgi aluminiowe w rozmiarze min. 16” z oponami letnimi w rozmiarze zalecanym przez producenta samochodu, rok produkcji opon nie wcześniej niż 2022 r.  | Wymagane |  |
| 21. | Felgi stalowe w rozmiarze min. 16” z oponami zimowymi rozmiarze zalecanym przez producenta samochodu, rok produkcji opon nie wcześniej niż 2022 r. | Wymagane |  |
| 22. | Klimatyzacja  | Wymagana |  |
| 23. | Elektrycznie sterowane szyby z przodu | Wymagane |  |
| 24. | Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne | Wymagane |  |
| 25. | Kierownica wielofunkcyjna (obsługująca radioodtwarzacz, telefon GSM) | Wymagana |  |
| 26. | Dolna osłona silnika  | Wymagana |  |
| 27. | System audio wraz z głośnikami (minimum 4 szt.), system głośnomówiący - Bluetooth dla telefonów GSM, z wyjściem USB | Wymagany |  |
| 28. | Tempomat | Wymagany |  |
| 29. | Apteczka pierwszej pomocy | Wymagana |  |
| 30. | Gaśnica | Wymagana |  |
| 31. | Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa 2szt. | Wymagany |  |
| 32. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagana |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI** | **Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji:** |
| 1. | Minimalny okres gwarancji fabrycznej na silnik i podzespoły 24 miesięcy z możliwością przedłużenia do 5 lat  |  |
| 2. | Min. 36 miesięcy na lakier nadwozia  |  |
| 3. | Min. 12 lat na perforację blachy nadwozia  |  |
|  | **STACJE ASO** | **OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spełnieniu wymaganych/** |
| 4. | Ilość autoryzowanych stacji obsługi prowadzonych przez sprzedawcę samochodu w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego –Zawały 101, 87-123 Dobrzejewice (minimum 1)  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **DODATKOWE WYPOSAŻENIE/ WYMAGANIA**  | **OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spełnieniu wymaganych/** |
| 1. | Hak holowniczy składany 13 pin, kompatybilny z proponowanym modelem wraz z montażem. |  |
| 2. | Dywaniki materiałowe oraz gumowe w 1 i 2 rządzie siedzeń  |  |
| 3. | Ładowarka pokładowa trójfazowa 11 kWh |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI - DODATKI**  | **Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji:** |
| 1. | Min. 24 miesiące na dodatki w pkt. 1 |  |