Częstochowa 06.02.2020r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZADANIE NR 1

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na przebudowę sali komputerowej 3019 wraz z dostosowaniem do osób z niepełnosprawnością i montaż klimatyzacji w sali 3018 w budynku dydaktycznym w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15 segm. B1 III piętro.

Budynek składa się z sześciu segmentów o zróżnicowanej ilości kondygnacji.

Segment A – 4 kondygnacje nie podpiwniczone

Segment B – 3 kondygnacje + piwnica

**Segment B1 – 5 kondygnacji + piwnica**

Segment C - 2 kondygnacje nie podpiwniczone

Segment D - 1 kondygnacja nie podpiwniczona

Segment E - 2 kondygnacje nie podpiwniczone

Powierzchnia zabudowy 4710m2, kubatura 59647m3

Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa w rozstawie osiowym 600x600cm. Stropy Akermana gr.26cm, stropodachy z płyt korytkowych na ściankach ażurowych, ściany ceramiczne murowane. Dachy pokryte papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem . Stropodachy ocieplone granulatem z wełny mineralnej lub styropapą. Stolarka PCV i aluminiowa.

1. ***Stan istniejący pomieszczeń:***

Przedmiotowe pomieszczenia 3018 i 3019 znajdują się na III piętrze w segmencie B1.

Pomieszczenie 3018 ( sala komputerowa) o wymiarach 5,99mx 9,43m i wysokości ~3,30m; powierzchnia użytkowa 55,15m2 kubatura 181,99m3.

Posadzka wykładzina PCW w średnim stanie technicznym, ściany i sufit wykończone malowaniem emulsyjnym, do wysokości ~1,5m ściany obłożone płytami meblowymi. Drzwi drewniane , okna PCV, parapety lastrico. Pomieszczenie wyposażone jest w biurka i fotele komputerowe.

Pomieszczenie 3019 ( sala komputerowa) o wymiarach 5,70mx 8,78m i wysokości ~3,30m; powierzchnia użytkowa 49,72m2 kubatura 164,09m3.

Posadzka wykładzina PCW w złym stanie technicznym, ściany i sufit wykończone malowaniem emulsyjnym. Drzwi drewniane , okna PCV, parapety lastrico. Pomieszczenie wyposażone jest w biurka i fotele komputerowe.

Wszystkie pomieszczenia wyposażone w instalacje : elektryczną (siły i światła), co (grzejniki żeberkowe), wentylacji grawitacyjnej; instalacja informatyczna. W pom. 3018 instalacja wod-kan.

1. Stan projektowany

-Sala komputerowa 3018 – planuje się wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu

-Sala komputerowa 3019 – planuje się dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w tym:

-aranżacja wnętrza na 12 stanowisk dla studentów (5 stanowisk dla osób z niepełnosprawnością) i dla prowadzącego z dostosowaniem niezbędnych instalacji;

-wykonanie instalacji klimatyzacji;

-inne prace remontowe ogólnobudowlane konieczne dla aranżacji.

Projekt winien obejmować : roboty budowlane , elektryczne, sanitarne .

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Oferowana cena winna obejmować cały zakres zamówienia.

Załączniki :

1. Dokumentacja fotograficzna pomieszczeń.
2. Rzut pomieszczeń

Sporządził : Marzena Dębowska

Elżbieta Ochocka

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA POMIESZCZEŃ**

ZAŁĄCZNIK NR 1 - STAN ISTNIEJĄCY



Sala 3018



Sala 3018



Sala 3018



Sala 3019



Sala 3019



Sala 3019