**Taborety laboratoryjne – 90 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę****(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)**  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy |  |
| 2. | Siedzisko obrotowe z poliuretanu kolor czarny |  |
| 3. | Średnica siedziska 33 cm, mechanizm obrotowy |  |
| 4. | Kolumna gazowa kolor czarny |  |
| 5. | Taboret umożliwia regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie 390 – 520 mm, szer. podstawy 550 mm |  |
| 6. | Kółka: 5 szt. |  |
| 7. | Przykładowe rozwiązanie:https://www.intarseating.pl/files/p/768/img/161900934260801f3e6e14d_big.jpg |  |