**Załącznik nr 7 do SWZ**

6/ZP/2021

**Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 800 000 litrów oleju napędowego Ekodiesel
o parametrach PN-EN 590. Zamówienie obejmuje dostawę oleju napędowego co najmniej co drugi dzień roboczy (w przypadku większego zapotrzebowania codziennie). Jeżeli któryś z tych dni będzie dniem wolnym od pracy to inny najbliższy dzień roboczy po uzgodnieniu
z Zamawiającym. Wykonawca dostarczy i zamontuje zbiornik wraz z armaturą
w następujących lokalizacjach:

- na terenie bazy Spółki przy ul. Osadowa 1, 1 szt. przenośnego urządzenia (zbiornik wraz z armaturą) o pojemności 5.000dm3 ,

- na terenie nowej bazy przy ulicy Wyzwolenia w Bolesławiu po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie ale nie wcześniej niż 03.01.2022 2 szt. przenośnego urządzenia
( zbiornik wraz z armaturą ) o pojemności 2x 5.000 dm3 , do dystrybucji dostarczonego oleju napędowego oraz zatankuje w razie potrzeby zbiorniki mobilne 1000 l będącego własnością Zamawiającego. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał pozwolenia, decyzje i spełniał wszelkie wymogi związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zakończenie tankowania na terenie bazy Spółki do godz. 14.30 wraz z oddaniem wykazu zatankowanej ilości paliwa (wydruków) z potwierdzeniem jego odbioru.

1. Olej napędowy musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015r. poz.1680).
2. Podana ilość paliwa jest wielkością maksymalną, a dostawa, zakup i tankowanie paliwa realizowany będzie wg bieżących potrzeb.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia do 10% ilości dostarczonego paliwa.
4. Paliwo dostarczane będzie do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy
i na jego koszt i ryzyko ( załadunek, transport, rozładunek). Dostawy paliwa i tankowanie dokonywane będą w dni robocze w godzinach 10.00-14.30, w ciągu 16 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania (telefonicznie lub emailem), w ilości podanej
w zapotrzebowaniu. Jednorazowa dostawa będzie wynosić do 6000 litrów po uruchomieniu nowej bazy jednorazowa dostawa będzie wynosić do 10 000 litrów. Wykonawca winien na bieżąco monitorować stan paliwa w zbiornikach i niezależnie od zgłoszenia uzupełniać stan na bieżąco monitorując rozchód dzienny paliwa. Opisany
w załączniku nr 8 do SWZ zbiorniki Wykonawca dostarczy i zamontuje na własny koszt
w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Sprawność działania urządzeń dystrybucyjnych potwierdzona zostanie w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. W okresie trwania umowy Zamawiający będzie uprawniony do zmiany lokalizacji zbiorników.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół przyjęcia każdej dostawy określający ilość **dostarczonego oleju napędowego w warunkach rzeczywistych**, potwierdzonej wydrukami i czytelnym potwierdzeniem odbioru przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Zamawiający może dokonać kontrolnego pomiaru ilości paliwa
w obecności Wykonawcy i sporządzić z tej czynności notatkę. Wykonawca obowiązany będzie przedstawić świadectwo jakości dostarczanej partii oleju napędowego oraz aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo pochodzenia oleju napędowego.
6. Zbiorniki opisane w załączniku nr 8 do SWZ będzie podlegał nieodpłatnym okresowym przeglądom, konserwacjom, kalibracji i naprawom dokonywanym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lecz nie rzadziej niż 1 raz na 6 m-cy (zima, lato). Wykonawca dostarczy na wymianę rezerwowy filtr paliwa do zbiornika, który po wymianie zostanie zamieniony na nowy.
7. W ramach umowy Zamawiający cztery razy w roku przeprowadzi na koszt Wykonawcy kontrolę jakości dostarczonego oleju napędowego, badając co najmniej 3 parametry, tj: zawartość wody, siarki, zawartości zanieczyszczeń, blokadę zimnego filtra oraz temperaturę mętnienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo badania oleju częściej na swój koszt. Kontrola pobieranych próbek winna odbywać się w obecności osoby, która przywiozła olej napędowy do Zamawiającego. Osoba ta obowiązana jest potwierdzić własnoręcznym podpisem na banderoli nałożonej na pojemnik z próbką oleju, że pobrana ona została z dostawy danego dnia.
8. Rozliczenie dostaw będzie odbywać się w warunkach rzeczywistych.