**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 1:** dostawa **ławy grzewczej sześciostanowiskowej** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2023 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Ława grzejna przeznaczona do kolb okrągłodennych o pojemności od 250 ml do 750 ml | wymagane |  |
|  | Liczba stanowisk: 6 | wymagane |  |
|  | Maksymalna temperatura pracy | 650 ˚C | Należy podać |
|  | Możliwość regulacji mocy grzania każdego stanowiska | wymagane |  |
|  | Maksymalny pobór mocy | 3500 W | Należy podać |
|  | Zasilanie | 400V 3P+N (50-60 Hz) |  |
|  | Wymiary zewnętrzne, cm, (szerokość x głębokość x wysokość), podyktowane organizacją stanowiska pracy | nie większe niż 90 x 25 x 20 | Należy podać |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Dostawa, wniesienie do miejsca użytkowania | wymagane |  |
|  | Instrukcja w pełnej wersji, w języku polskim,  wydrukowana, dostarczona razem ze sprzętem | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 12 miesięcy** | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**