Specyfikacja dotycząca zakupu AED

1. Parametry techniczne

- Potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach

- Lekki - urządzenia z baterią i elektrodami maksymalnie 1,5 kg

- Niewielki - wymiary maksymalne (Dł. x Szer. x Wys.) 8 cm x 20cm x 22cm

- Intuicyjny (prostota obsługi i jasność komunikatów wydawanych przez urządzenie)

- Wyposażony w automatyczną ocenę rytmu pracy serca

- Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne

- Komendy wydawane w języku polskim

- Co najmniej 8 letni okres gwarancji

- Elektrody dla pacjentów dorosłych

- Pomoc w resuscytacji – funkcja przypominania ratownikowi podstaw prowadzenia resuscytacji

- Automatyczny test sprawności

1. Wyposażenie:

- Defibrylator

- Walizka spełniająca normę wodoszczelności oraz pyłoszczelności IP55

- Minimum jedna para elektrod dla dorosłych

- Bateria lub technologia równoważna

- Torba transportowa