

**REGON: 910858394 NIP: 8921296985**

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 3/1/2024

Nasza data: 02.05.2024 r.

Numer ogłoszenia : BZP nr 2024/ 00303565/01 z dnia 26.04.2024

Termin składania ofert: 08**.**05.2024 r. godzina 10.00

**Wykonawcy - Dostawcy**

**postępowania przetargowego**

 **ZP/TP- 3/2024**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 30.04.2024 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego :

 **pn. „Dostawa nowego ambulansu typu B dla SP ZOZ w Rypinie’’**

 Pytania do SWZ.

1. Prosimy o dopuszczenie pojazd bazowy wyposażony w manualną skrzynię biegów.

ODPOWIEDŹ; Nie dopuszczamy pojazdu bazowego wyposażonego w manualną skrzynię biegów

1. Prosimy o dopuszczenie pojazd bazowy wyposażony w przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.

ODPOWIEDŹ: odpowiedź na to pytanie jest zawarta w wymaganiach czyli opisie przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego rozdział VIII pkt 3

1. Prosimy o dopuszczenie pojazd bazowy wyposażony w reflektory główne typu halogenowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu bazowego wyposażonego w reflektory główne typu halogenowego

1. Prosimy o dopuszczenie ambulansu z przegrodą między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 156 cm, szerokość min. 40 cm).

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w wymaganiach czyli opisie przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny rozdział VI pkt 5. Nie dopuszczamy mniejszych wymiarów przejścia.

5. Prosimy o dopuszczenie, przedział medyczny wyposażony w zamontowany na suficie panel sterujący:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym

- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)

- sterujący oświetleniem przedziału medycznego

- sterujący systemem wentylacji przedziału Medycznego

- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury .

- panel typu touch screen jak np. w defibrylatorach.

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w wymaganiach czyli opisie przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny rozdział III pkt 3. Nie dopuszczamy panelu sterującego zamontowanego na suficie, a tym bardziej panelu typu touch screen

6. Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący:

- sterujący oświetleniem zewnętrznym( światła robocze)

- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230 V

- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy

- informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

- ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

- panel typu touch screen jak np. w defibrylatorach.

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w w wymaganiach czyli opisie przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny rozdział III pkt 4. Nie dopuszczamy panelu typu touch screen

Zatwierdzam

Monika Tyniszewska – Skarżyńska – Dyrektor

( podpis oryginalny w aktach sprawy)