Załącznik nr 5 do SWZ (załącznik nr 3 do umowy)

Zadanie 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 - PO MODYFIKACJI

**DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO ORAZ WYPOSAŻENIA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ**

**SPRZĘT GASTRONOMICZNY**

**Wartość poszczególnej jednostki sprzętu nie może przekroczyć 10 000 zł brutto.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa** | **JM** | **ILOŚĆ** | **OPIS** |
| 1 | **Szatkownica do warzyw** | szt | 1 | - sieka warzywa na plastry, frytki, wiórki i miazgę  - przystosowana do przetwórstwa żywności  - elementy mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej  - wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa  - wyposażona w dociskacz i popychacz  - wydajność 70-150kg/h  - obroty tarcz tnących min. 250obr/min.  - pełna dokumentacja w języku polskim  - instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy  - wykaz adresów punktów serwisowych  - wypełniona karta gwarancyjna  - okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostaw  - zasilanie 400V  - min 5 tarczy tnących (wiórki cienkie, grube, frytki, kostka, plasterki)  - moc urządzenia pow. 500W  - waga urządzenia umożliwiająca stabilność pracy. |
| 2 | **Ekspres do kawy** | szt | 2 | - wyświetlacz TFT,  - wyjmowany zbiornik wody  - programowanie wszystkich przepisów w czasie rzeczywistym,  - stożkowy młynek z hartowanej stali,  - dodatkowe wyciszenie obudowy ekspresu,  - wyjmowana jednostka zaparzania,  - trzystopniowa temperatura zaparzania,  - trzystopniowy wybór mocy aromatu,  - funkcja oszczędzania prądu - tryb ECO,  - automatyczne programy (płukanie, czyszczenie, odkamienianie)  - płynna regulacja wysokości dozownika kawy  - automatyczne monitorowanie poziomu wody i wypełnienia tacki skroplin, - płynna, indywidualna regulacja stopnia zmielenia kawy  - ciśnienie pompy min.12bar  - zestaw startowy: filtr do wody, tabletki czyszczące, wężyk do mleka i miarkę do kawy mielonej.  - wyposażony w zbiornik na mleko  - Pełna dokumentacja w języku polskim  - Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy  - Wykaz adresów punktów serwisowych  - Wypełniona karta gwarancyjna  - Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy |
| 3 | **Zamrażarka skrzyniowa** | szt | 3 | - pojemność powyżej 480l  - zamrażarka wolnostojąca, otwierana od góry  - klasa energetyczna A+, lub F  - zasilanie 230V, 50HZ  - przeznaczona do przechowywania żywności  - wykonana ze stali nierdzewnej  - sterowanie elektroniczne z cyfrowym wyświetlaczem, lub serowanie mechaniczne z elektronicznym wyświetlaczem,  - wymuszony obieg powietrza w komorze, lub statyczny obiegiem powietrza i ręczne odmrażanie,  - odparowywanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika  - regulowana wysokość nóżek  - oświetlenie LED wewnątrz komory  - posiada dokumentację techniczną i gwarancję w języku polskim  - pełna dokumentacja w języku polskim  - instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy  - wykaz adresów punktów serwisowych  - wypełniona karta gwarancyjna  - okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy  - produkt oznakowany znakiem CE  - obudowa aluminiowa |
| 4 | **Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa** | szt | 4 | - wysokość pow. 800mm, szerokość pow. 650mm, długość pow. 850mm  - moc powyżej 20kW  - kuchenka zasilana gazem ziemnym  - wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, odpornej na korozję  - palniki o konstrukcji dwukoronowej  - posiada zawory odcinające dopływ gazu w razie zgaśnięcia płomienia  - kurek z możliwością ustawienia „oszczędnego płomienia”  - wyjmowane płyty podpalnikowe  - żeliwne ruszty  - nóżki o regulowanej wysokości  - pełna dokumentacja w języku polskim  - instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy  - wykaz adresów punktów serwisowych  - wypełniona karta gwarancyjna  - okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy |
| 5 | **Patelnia elektryczna 0,25m2** | szt | 2 | - powierzchnia robocza wykonana ze stali nierdzewnej  - ręczny przechył misy  - zasilana elektrycznie, wyposażona w przewód zasilający z wtyczką  - posiada ogranicznik temperatury i wyłącznik termiczny  - wyposażona w zbiornik z uchwytem  - płynna regulacja temperatury w zakresie 50-2700C  - posiada dokumentację techniczną i gwarancję w języku polskim  - płyta grzewcza jednokomorowa  - pełna dokumentacja w języku polskim  - instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy  - wykaz adresów punktów serwisowych  - wypełniona karta gwarancyjna  - okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy |
| 6 | **Taboret gazowy pojedyńczy** | szt | 2 | - konstrukcja ze stali nierdzewnej  - wyposażony w palnik dwukoronowy  - posiada zabezpieczenie przeciw przepływowe  - redukcja mocy palników o 1/3  - przystosowany do garnków o pojemności pow. 50l.  - redukcja mocy palników o 1/3  - pełna dokumentacja w języku polskim  - instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy  - wykaz adresów punktów serwisowych  - wypełniona karta gwarancyjna  - okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy |
| 7 | **Chłodziarka** | szt | 10 | - chłodziarka elektryczna o pojemności pow.65l,  - posiadająca co najmniej 3 półki szklane oraz dodatkowe 2 pojemniki, lub 1 pojemnik  - funkcja rozmrażania automatycznego.  - możliwość przekładania drzwi prawo/lewo.  - klasa efektywności energetycznej co najmniej A+,  - szerokość 55- 60 cm, wysokość 80- 85, waga 25- 30 kg,  - zużycie energii do 120 kWh/rok  - poziom emisji hałasu do 43 dB  - pełna dokumentacja w języku polskim  - instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy  - wykaz adresów punktów serwisowych  - wypełniona karta gwarancyjna  - okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy  - produkt oznakowany znakiem CE |