Koszalin, 23.11.2022 r.

Nr postępowania: 2022/BZP 00434244/01

Nr referencyjny 47

**Do Wykonawców** biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o szacunkowej wartości poniżej 215 000 euro
na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ Ustawą PZP” pn.: „Dostawa nowego ciągnika rolniczego”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 ORAZ MODYFIKACJE SWZ.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zwrócili się
do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

1. Czy zamawiający dopuszcza minimalnie mniejszą moc ciągnika od najmniejszej wymaganej
tj. 74KM ? Odp. Zamawiający dopuszcza moc ciągnika w zakresie 74-95 KM.
2. Czy Zamawiający dopuszczacie moc ciągnika 74-95 KM? Odp. Zamawiający dopuszcza moc ciągnika w zakresie 74-95 KM.
3. Czy Zamawiający dopuszcza obciążnik tylny min 100 kg ( dotyczy tylnej osi czy podana waga dotyczy na każde koło osobno)? Odp. Zamawiający dopuszcza obciążnik tylny min 100 kg - dotyczy tylnej osi.
4. W związku z zamiarem przygotowania i złożenia oferty w zakresie powyższego zadania prosimy o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 7 dni. Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, która umożliwi Nam jak i innym potencjalnym Oferentom przygotowanie atrakcyjnej cenowo oferty z pełną korzyścią dla Zamawiającego z zachowaniem uczciwej konkurencji. Odp. Zamawiający ze względów proceduralnych przedłuża termin skłania ofert do dnia 28.11.2022 r.
5. Czy wyrażają Państwo zgodę na moc ciągnika 74KM? Odp. Zamawiający dopuszcza moc ciągnika w zakresie 74-95 KM.
6. Czy możliwa jest oferta z mocą homologowaną ciągnika 74,7kM. Odp. Zamawiający dopuszcza moc ciągnika w zakresie 74-95 KM.
7. Czy dopuszcza się ciągnik który nie posiada sygnalizacji wizualnej na pulpicie niskiego poziomu płynu chłodniczego? Odp. Zamawiający dopuszcza ciągnik który nie posiada sygnalizacji wizualnej na pulpicie niskiego poziomu płynu chłodniczego.
8. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia ciągnika w tylny WOM o prędkościach
540 / 540ECO/750 obr./min.? Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia ciągnika
w tylny WOM o prędkościach 540 / 540ECO/750 obr./min.
9. We wzorze umowy brak par. 10 - co on zawiera? Proszę o wyjaśnienie zapisu umowy par 8 pkt 1 podpunkt b Odp. Brakujący par. 10 jest to zwykła pomyłka w numerowaniu paragrafów. Zapisu umowy par 8 pkt 1 podpunkt b mówi, że Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin na usunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi po upłynięciu terminów ustawowych na usunięcie wad.
10. W związku z tym , że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na złożone zapytania , a są braki
i nieścisłości w załączonej umowie którą mielibyśmy podpisać po ewentualnym wygraniu przetargu prosimy o anulowanie przetargu i wyznaczenie innego terminu składania ofert. Odp. Zamawiający ze względów proceduralnych przedłuża termin skłania ofert
do dnia 28.11.2022 r.

Zamawiający