Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa, montaż i wniesienie mebli biurowych
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.
2. Dostarczone meble muszą być nowe, kompletne, sprawne technicznie, pozbawione wad prawnych, nie mogą pochodzić z ekspozycji.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów i rodzajów ryzyka związanych z towarem, aż do momentu, gdy zostanie on dostarczony do miejsca przeznaczenia i wniesiony do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
4. Dostawa mebli biurowych do siedziby Zamawiającego nastąpi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.
5. W celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wymiary mebli podczas wizji lokalnej obiektu przed rozpoczęciem wykonania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
6. Zamawiający umożliwia odbycie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. W celu ustalenia terminu wizji, Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym poprzez platformę, na której prowadzone jest postępowanie.
7. Wykonawca przed rozpoczęciem dostawy mebli wyniesie z pomieszczeń biurowych stare meble, sprzęt biurowy i przeniesie je do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie budynku sądu.
8. Wykonawca ustawi meble zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego.
9. Wykonawca po złożeniu i ustawieniu meblizobowiązuje siędo wywiezienia wszelkich opakowań i pozostałości po swoich pracach.
10. Wykonawca przy kalkulacji ceny oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy.
11. Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych.
12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble.
13. Wykonawca wypełnia formularz cenowy (załącznik nr 4).
14. Specyfikacja ilościowo-techniczna mebli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | przedmiot | Wymiarwysokość/szerokość/głębokość | ilość |
| Pokój 302 (III piętro) |
| 1 | biurko narożne ergonomiczne(szerokość blatu w zgięciu pogłębiona do około 90 cm (łagodny łuk), lewa strona biurka o wymiarach 260 cm dostawiona do ściany, prawa strona biurka zabudowana | 75 cm/260 cm prawa strona -160 cm lewa strona /70 cm | 1 |
| 2 | kontener biurkowy z szufladami | 60 cm/40 cm/55 cm | 1 |
| 3 | kontener biurkowy (kontener na kółkach, drzwi pełne - jedna sztuka, jedna półka po środku) | 60 cm/40 cm/55 cm | 1 |
| 4 | szafy aktowe | 165 cm/75 cm/40 cm | 4 |
| 5 | nadstawki do szaf aktowych | 75 cm//75 cm/40 cm | 4 |
| 6 | szafa ubraniowa(lutro klejone na prawych drzwiach szafy od wewnętrznej strony) | 165 cm/75 cm/60 cm | 1 |
| 7 | nadstawka do szafy ubraniowej | 75 cm/75 cm/60 cm | 1 |
| 8 | Komoda(w części górnej wyposażona w półkę otwartą o wysokości około 30 cm, w części dolnej drzwiczki pełne (trzy sztuki) – jedna półka w każdej części zamkniętej) | 110 cm/ 110 cm / 40 cm

|  |
| --- |
|  |
|  . | . | . |

 | 1 |
| 9 | krzesło Bos 2(kolor drewna dostosowany do kolorystyki pozostałych mebli, kolor tapicerki do uzgodnienia) | - szerokość - 43 cm- głębokość - 40 cm- wysokość siedzisk - 48 cm- wysokość całkowita - 97 cm | 1 |
| Pokój 305 (III piętro) |
| 1 | Biurka(biurko wolnostojące, prostokątne z możliwością ustawienie po środku pokoju, dostawienia do ściany i innego biurka) | 75 cm/180 cm/ 80 cm | 2 |
| 2 | kontener biurkowy z szufladami(kontener na kółkach, trzy szuflady) | 60 cm/40 cm/55 cm | 4 |
| 3 | szafy aktowe | 160 cm/80 cm/40 cm | 4 |
| 4 | nadstawki do szaf aktowych | 70 cm/ 80 cm/40 cm | 4 |
| 5 | szafa aktowa | 160 cm/40 cm/40 cm | 1 |
| 6 | nadstawka do szafy aktowej | 70 cm/40 cm/40 cm | 1 |
| 7 | szafa aktowa | 160 cm/85 cm/40 cm | 2 |
| 8 | nadstawki do szaf aktowych | 70 cm/85 cm/40 cm | 2 |
| 9 | szafa ubraniowa(lutro o wysokości około 80 cm klejone na lewych drzwiach szafy od wewnętrznej strony) | 160 cm/68 cm/60 cm | 1 |
| 10 | nadstawka do szafy ubraniowej | 60 cm/68 cm/60 cm | 1 |
| 11 | Komoda( w części górnej wyposażona w trzy szuflady o wysokości około 20 cm, w części dolnej drzwiczki pełne (trzy sztuki) o wysokości około 55 cm, jedna półka w każdej części zamkniętej, blat komody o głębokości około 85 cm odpowiednio wycięty do ustępu w ścianie)  | 75 cm/ 125 cm/ 40 cm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
|  . | . | . |

 | 1 |
| 12 | fotel obrotowyAngel Kalisto M57tapicerka czarna |  | 1 |
| Pokój 10 i 11 (parter) |
| 1 | fotel obrotowyAngel Kalisto M57tapicerka czarna |  | 1 |
| 2 | krzesło ISO nowy stylczarny stelaż, szara tapicerka |  | 2 |
| 3 | blat do szafki socjalnej narożny - wymiana(szerokość blatu w zgięciu pogłębiona do około 80 cm (łagodny łuk) | 106 cm prawa strona -145 cm lewa strona /52 cm głęboki | 1 |
| Pokój A 39 |
| 1 | fotel obrotowyAngel Kalisto M57tapicerka czarna |  | 1 |
| Pokój 216 (II piętro) |
| 1 | blat do biurka (wymiana) | 160 cm / 80 cm | 2 |
| 2 | biurko (biurko wolnostojące, prostokątne z możliwością ustawienie po środku pokoju, dostawienia do ściany i innego biurka, zaokrąglone rogi po jednej stronie) | 75 cm/160 cm/ 80 cm | 1 |
| Pokój 219 (II piętro) |
| 1 | szafka( w części górnej wyposażona w drzwi podwójne o wysokości około 100 cm – dwie półki w środku, odległości między półkami do uzgodnienia, część środkowa - dwie półki otwarte o wysokości około 72 cm i 20 cm, w części dolnej drzwi podwójne o wysokości 76 cm, jedna półka)  | 268 cm/65 cm/ 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
|  . | . |
|  |
|  |
|   . | . |

 | 1 |
| Pokój 108 |
| 1 | fotel obrotowyAngel Kalisto M57tapicerka czarna |  | 1 |

- meble muszą być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej Egger H1334 ST9 dąb sorano jasny, grubość 18 mm, grubość blatu biurek 36 mm, grubość półek 18 mm, krawędzie boczne płyty wykończone obrzeżem ABS gr. 1mm kolorem odpowiadającym kolorystyce płyty,

- kontenery szufladowe wyposażone w zamek patentowy, centralny – blokujący wszystkie szuflady oraz dwa klucze w komplecie. W szufladach prowadnice rolkowe,

- pozostałe meble wyposażone w zamek baskwilowy (do drzwi 2-skrzydłowych
 i 1- skrzydłowych) zamykający jednocześnie górę i dół drzwi, dwa klucze w komplecie,

- wzór klamek w meblach do uzgodnienia z Zamawiającym,

- szafy aktowe i nadstawki dwudrzwiowe, odległość między półkami około 30 cm – ilość półek dostosowana do wysokości szafy – do uzgodnienia, półki w szafach zamontowane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe wysunięcie,

- plecy w meblach wykonane z płyty HDF, o gr. 3mm,

- wysokość mebli podana razem z nóżkami,

- szafy ubraniowe dwudrzwiowe, wewnątrz drążek do wieszania garderoby oraz lutro
o wysokości około 80 cm klejone na drzwiach szafy od wewnętrznej strony, szerokość lustra dostosowana do szerokości drzwiczek szafy,

- meble muszą być montowane na mimośrody (trzpienie metalowe z gwintem połączone z mimośrodem obrotowym, zaślepki PCV). Nie dopuszcza się łączenia płyt za pomocą konfirmatorów oraz narożników PCV.

- nóżki w meblach szaf, biurek wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie. Stopki regulatorów muszą być plastikowe i na tyle duże, aby nie powodowały uszkodzeń posadzki. Minimalna wysokość regulacji powinna wynosić od 0 do 2 cm, a średnica stopki powinna wynosić 3-4 cm,

- zawiasy zastosowane w meblach powinny być wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej regulacji pionowej i poziomej. Zastosowane zawiasy powinny umożliwić otwarcie drzwiczek pod kątem min. 90 stopni.