**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia**

## **Rękawice ochronne antyprzecięciowe i chroniące przed uderzenie** – Rękawice ochronne, wykonane z dzianiny poliestrowej/spandex/HPPE w kolorze ciemnym, powlekane spienionym nitrylem, zakończone ściągaczem na rzep. Bezszwowe rękawice łączące odporność na przecięcia, dobry chwyt, ochronę przed uderzeniem. Ilość: 100 par.

## **Rękawice powlekane nitrylem** - wysoka odporność na ścieranie potwierdzona normą EN388. Produkt wykonany z poliestru. Gęsty ścieg 15. Wierzchnia część pokryta nitrylo-kauczukiem. Część wewnętrzna wraz z końcówkami palców oblana nitrylo-kauczukiem przygotowanym w technologii SANDY FISH. Ilość: 430 par.

**Rękawice antyprzecięciowe pokryte PU** – antyprzecięciowe rękawice ochronne przeznaczone do pracy w kontakcie z ostrymi przedmiotami.  
Cechy produktu: elastyczny ściągacz, wysoka odporność na przecięcia, od strony wewnętrznej dłoni i na palcach pokryte PU. Artykuł spełnia normę EN 388. Ilość: 80 par.