Przodkowo, dnia 14 kwietnia 2023 r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn ,, **Przebudowa drogi gminnej w Czeczewie (ulica Długa) i Smołdzinie (ul. Głęboka)”** ZP.271.7.2023

***Pytanie nr 1:***

Dotyczy:ZP.271.7.2023 Przebudowa drogi gminnej w Czeczewie (ulica Długa) i Smołdzinie (ul. Głęboka) W obu zadaniach wg projektu-przekrojów konstrukcyjnych jako warstwa podbudowy widnieje podbudowa o uziarnieniu C 50/30 zaś specyfikacja i przedmiar wskazuje na uziarnienie C 90/3. Proszę o jednoznaczne określenie typu uziarnienia podbudowy.

***Odpowiedź na pytanie 1:***

Na jezdni głównej należy przyjąć C90/3, natomiast na pozostałych elementach (np. zjazdy) – C50/30.

***Pytanie nr 2:***

Dotyczy Przebudowa drogi gminnej w Czeczewie (ulica Długa) : 1.Prosimy o załączenie projektu na przebudowę sieci gazowej wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci 2. Prosimy o załączenie projektu elektrycznego wraz ze schematem szafki oświetleniowej 3. Prosimy o załączenie geologi 4. Prosimy o załączenie projektu na przebudowę kolizji teletechnicznych wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci.

***Odpowiedź na pytanie 2:***

- geologia jest załączona na stronie prowadzonego postępowania w pliku dokumentacja projektowa „GEOLOGIA”

- wszystkie uzgodnienia załączono na stronie prowadzonego postępowania w pliku dokumentacja projektowa – „UZGODNIENIA”. Uzgodnienie z gestorem sieci gazowej wraz z warunkami technicznymi w pliku PS Gaz

- Zamawiający uzupełnia dokumentacje projektową o następujące elementy: SSTWiORB – branża teletechniczna, projekty wykonawcze branż teletechnicznej i sanitarnej (części opisowe) oraz projekt techniczny branży teletechnicznej

Część rysunkowa w/w dokumentacji zostanie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 17.04.2023 r.

***Pytanie nr 3:***

Dotyczy Przebudowa drogi gminnej w Smołdzinie (ul. Głęboka): 1.W poz nr 40 przedmiaru drogowego jest zapis że do budowy nawierzchni należy wykorzystać płyty z rozbiórki w ilości 1250m2. Podczas wizji lokalnej widać iż około 60% płyt ma liczne spękania zmęczeniowe siatkowe w tym 15% posiada znaczne ubytki nawierzchni ) czy takie płyty należy przyjąć do powtórnego wbudowania prosimy o jasną odpowiedź w tym zakresie. Warto też zaznaczyć iż płyty te są już częściowo wyeksploatowane w związku z tym należy pamiętać iż wykonawca w tym zakresie jest gwarantem w zakresie wykonania podbudowy zgodnie z projektem oraz w zakresie poprawnego ułożenia na podsypce lecz nie może być Gwarantem na trwałość płyty z odzysku

***Odpowiedź na pytanie 3:***

Na całym odcinku przebudowywanej drogi należy wbudować płyty nowe.

Sporządziła: Monika Warkusz