 Łódź, dnia 12 kwietnia 2023roku

|  |  |
| --- | --- |
| TWŁ.DP.241. 7. 747 .2023 | **Wykonawcy**  uczestniczący w postępowaniu |

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na* *wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w części frontowej w ramach projektu pn: Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/202 w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 marca 2023 roku pod numerem 2023/BZP 00160147/01, numer referencyjny sprawy: DP/TP/05/2023*

**Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**

W związku z nadesłanymi pytaniami, dotyczącym treści Specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ), na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami, dalej uPzp) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1** Jaka jest czynna powierzchnia napowietrzania poszczególnych okien napowietrzających?

**Odpowiedź:** W oknach dodatkowo projektowanych jako napowietrzające O1/34, O1/36, O1/6 i O1/8 zaprojektowano ze względu na ciężar (okien trzyszybowych) otwieranie środkowej części jednego skrzydła. Okna otwierać powinny się do kąta prostego.

**Pytanie 2** Czy drzwi z okuciem antypanicznym wyposażone są w dźwignie antypaniczne? W tej kwestii jest rozbieżność pomiędzy rysunkami a treścią projektu

**Odpowiedź:** Wszystkie drzwi antypaniczne sztuk 13 mają być wyposażone w dźwignie antypaniczne.

**Pytanie 3** Proszę o potwierdzenie czy wszystkie szyby oprócz szyb w oknie W1/26 mają być bez kontroli słonecznej?

**Odpowiedź:** Tak tylko szyba w witrynie W1/26 ma być przeciwsłoneczna.

**Pytanie 4** Zgodnie z załączonym opisem "1. Elementy oznaczone "\*" wyposażone w instalację ppoż (okna napowietrzające) - instalację należy zdemontować i następnie wtórnie zamontować na wymienionym elemencie stolarki." - Proszę o informację jakiego rodzaju siłowniki są aktualnie zamontowane?

**Odpowiedź:** Siłowniki aktualnie zamontowane posiadają następujący zapis na tabliczce znamionowej: D+H Mechatronic o symbolu KA 34/1000 BSY +L.

Z poważaniem