# *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 13 do SWZ*

**Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 roku.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Wiosenne grabienie trawników i skupin** |
|  | Wiosenne grabienie obejmuje jednokrotne grabienie liści i pozostałych zanieczyszczeń , ich wywóz – nie później niż w dniu następnym po zakończeniu grabienia na danej powierzchni oraz ich zagospodarowanie we własnym zakresie. Prace te należy rozpocząć po zakończeniu pory zimowej. Termin rozpoczęcia prac należy ustalić z Zamawiającym.  Termin realizacji - Zamawiający wymaga jednokrotnego wygrabienia całości obszaru trawników, skarp i skupin wg przedmiotu zamówienia, w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia. |
| **2.** | **Jesienne grabienie trawników i skupin** |
|  | Jesienne grabienie obejmuje systematyczne grabienie opadających liści wraz z pozostałymi zanieczyszczeniami. Wywóz wygrabionych liści i zanieczyszczeń winien odbywać się sukcesywnie, nie później niż w dniu następnym po zakończeniu grabienia danej powierzchni oraz ich zagospodarowanie we własnym zakresie.  Termin rozpoczęcia tych prac należy ustalić z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o konieczności grabienia cząstkowych powierzchni terenów zielonych.  Termin realizacji - Zamawiający wymaga jednokrotnego wygrabienia całości obszaru trawników i skarp wg przedmiotu zamówienia, w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia. Cząstkowe grabienia będą ustalane wg potrzeb.  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie w/w prac termin może zostać przedłużony przez Zamawiającego. |
| **3.** | **Rabaty kwiatowe, gazony i donice z kwiatami jednorocznymi.** |
|  | Zakres prac związanych z utrzymaniem rabat kwiatowych, gazonów i donic z kwiatami jednorocznymi obejmuje:  - przygotowanie podłoża pod nasadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą wraz z uzupełnieniem ziemią urodzajną do wymaganego poziomu oraz nawożeniem;  - trzykrotna obsada kwiatami sezonowymi (tzw. wiosenna, letnia i jesienna) w ilości min. 25 szt./m2: Gęstość nasadzeń kwiatów jest uzależniona od miejsca tych prac, ustalana jest w uzgodnienie  z Zamawiającym wg aktualnych potrzeb;  - obsada wiosenna – (kompozycja kolorów w uzgodnieniu z Zamawiającym). Obsadę wiosenną należy wykonać w terminie umożliwiającym wykonanie tych robót, po ustąpieniu warunków zimowych;  - obsada letnia – obsadę letnią należy wykonać w okresie maj-czerwiec br. w terminie uzgodnionym  z Zamawiającym.  Kompozycja nasadzeń oraz dobór kolorystyki kwiatów wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.  - obsada jesienna – obsadę należy wykonać w terminie do 20 października br.  *Uwaga: Rośliny przeznaczone do sadzenia zapewnia Zamawiający po wcześniejszym zapotrzebowaniu przez Wykonawcę.*  - pielęgnację wykonanej obsady zapewniającej jej prawidłowy wzrost i rozwój;  - odchwaszczanie ręczne, krotność – 2 - 4 razy w sezonie wegetacyjnym, z wywozem biomasy  w dniu wykonywania robót. Zagospodarowanie biomasy we własnym zakresie Wykonawcy. W czasie intensywnego rozwoju gatunków niepożądanych należy przeprowadzić dodatkowe odchwaszczanie;  - usuwanie kwiatów suchych i przekwitłych w uzgodnieniu z Zamawiającym;  - pełna ochrona przed chorobami i szkodnikami;  - regularne podlewanie, tak aby nie dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej i kwiatostanów;  - regularne nawożenie obsady letniej – nie rzadziej niż 2 x w miesiącu, nawozem przeznaczonym do tego typu roślin (nawóz zapewnia Zamawiający);  - jesienna likwidacja nasadzeń wraz z przygotowaniem podłoża do zimy, w terminie uzgodnionym  z Zamawiającym. Wywóz powstałej po likwidacji biomasy i jej zagospodarowanie we własnym zakresie przez Wykonawcę.  Termin realizacji - Zamawiający wymaga obsady wiosennej, letniej i jesiennej kwiatami rabat, gazonów i donic wg przedmiotu zamówienia, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia. |
| **4.** | **Rabaty, gazony, donice z roślinami wieloletnimi** |
|  | Zakres prac związanych z utrzymaniem rabat, gazonów i donic obejmuje:  - odchwaszczanie ręczne i spulchnianie podłoża, krotność – 2- 4 razy w sezonie wegetacyjnym,  z wywozem biomasy w dniu wykonywania robót. Zagospodarowanie biomasy we własnym zakresie Wykonawcy. W czasie intensywnego rozwoju gatunków niepożądanych należy przeprowadzić dodatkowe odchwaszczanie;  - usuwanie kwiatów i liści suchych i przekwitłych w uzgodnieniu z Zamawiającym;  - pełna ochrona przed chorobami i szkodnikami;  - w przypadku wystąpienia suszy, częstotliwość podlewania uzgodnić z Zamawiającym.  Termin realizacji – do 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. |
| **5.** | **Konstrukcje kwiatowe i stojaki typu „piramida” z kwiatami jednorocznymi** |
|  | Konstrukcje kwiatowe – 32 szt., przeznaczone do montażu na lampach na Rynku (2 szt. na 1 lampie).  Stojaki pełne typu „piramida” – 6 szt.  Zakres prac związanych z utrzymaniem konstrukcji kwiatowych i stojaków z kwiatami obejmuje:  - przygotowanie stojaków pod nasadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą: wypełnienie ziemią urodzajną oraz nawożeniem;  - obsada stojaków kwiatami uzgodnionymi z Zamawiającym :  stojaki typu „piramida” – min. 20 szt. kwiatów / 1 szt.  Obsada kwiatami - letnia - powinna zostać wykonana w terminie ustalonym z Zamawiającym, jednak nie później niż do 20 maja br. Zamawiający może zlecić dodatkowo wg potrzeb nasadzenia wiosenne  i zimowe tj. ozdobienie stojaków gałęziami iglastymi lub liściastymi.  *Uwaga: Rośliny przeznaczone do sadzenia zapewnia Zamawiający po wcześniejszym zapotrzebowaniu przez Wykonawcę.*  - przywóz stojaków z miejsca ich magazynowania do miejsca przeznaczenia w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta;  - montaż konstrukcji na lampach na Rynku;  - pielęgnację wykonanej obsady zapewniającej jej prawidłowy wzrost i rozwój;  - regularne podlewanie, tak aby nie doprowadzić do przesuszenia bryły korzeniowej oraz zapewniające odpowiedni wzrost i rozwój roślin;    - regularne nawożenie – nie rzadziej niż 1 x w tygodniu, nawozem przeznaczonym do tego typu roślin, w sposób odpowiedni do roślin (materiał zapewnia Zamawiający);  - usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, z wywozem biomasy w dniu wykonywania robót;  - pełna ochrona przed chorobami i szkodnikami, w tym gołębiami i ślimakami;  - jesienna likwidacja nasadzeń w terminie ustalonym z Zamawiającym, w tym: demontaż konstrukcji  z lamp, likwidacja nasadzeń z konstrukcji i stojaków, zdjęcie, umycie, oczyszczenie i odkażenie konstrukcji kwiatowych i stojaków, wywóz i zagospodarowanie we własnym zakresie powstałej biomasy oraz wywiezienie ich do miejsca magazynowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.  *Uwaga: W przypadku kradzieży lub dewastacji Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kwiaty po wcześniejszym zamówieniu potrzebnej ilości sadzonek kwiatów u Zamawiającego. W przypadku wypadów kwiatów z przyczyn innych niż kradzież lub dewastacja, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kwiaty na koszt własny.*  Termin realizacji – do 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. |
| **6** | **Róże** |
|  | Zakres prac związanych z utrzymaniem róż:  - pielęgnacja róż zgodnie ze sztuką ogrodniczą dla istniejących gatunków róż;  - wiosenne rozkopcowanie i odkrycie róż, wraz ze spulchnieniem podłoża i ewentualnym  (w razie potrzeby) odchwaszczeniem. Wywóz zebranej biomasy w dniu wykonania robót oraz jej zagospodarowanie;  - odchwaszczanie i spulchnienie podłoża w ciągu sezonu wegetacyjnego - w uzgodnieniu  z Zamawiającym. Wywóz zebranej biomasy w dniu wykonania robót oraz jej zagospodarowanie;  - bieżące usuwanie przekwitniętych i suchych kwiatostanów, z wywozem biomasy w dniu wykonywania robót;  - pełna ochrona przed chorobami i szkodnikami ( ślimaki , gołębie itp.);  - podlewanie i nawożenie odpowiednie dla róż;  - jesienne obcięcie po przekwitnięciu, zabezpieczenie na okres zimowy zgodnie z wymogami agrotechnicznymi, w tym zakopcowanie i w razie potrzeby okrycie.  *Uwaga: W przypadku kradzieży lub dewastacji Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić sadzonki róż po wcześniejszym zamówieniu potrzebnej ilości sadzonek kwiatów u Zamawiającego. W przypadku wypadów kwiatów z przyczyn innych niż kradzież lub dewastacja, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kwiaty na koszt własny.*  Termin realizacji – do 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. |
| **7.** | **Koszenie trawników i skarp** |
|  | Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem umożliwiającym koszenie trawników  i skarp na terenie zróżnicowanym pod względem ukształtowania terenu, występowania roślin towarzyszących itp.. Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia należy szczególnie zadbać  o nie uszkodzenie roślin znajdujących się na towarzyszących trawnikom rabatach i rosnących na obszarze trawników. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o konieczności koszenia cząstkowych powierzchni terenów zielonych:  - koszenie musi odbywać się za pomocą lekkiego sprzętu – kosiarek spalinowych ręcznych (pchanych), kosiarek samojezdnych, kos spalinowych, lekkich traktorów ;  - koszenie terenów zieleni nastąpi wg każdorazowych zleceń Zamawiającego, które uwzględni szybkość wzrostu traw, uzależnioną od warunków pogodowych;  - ostatnie koszenie przed zimą należy przeprowadzić na ok. 2-3 tygodni przed spodziewanym nastaniem mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października);  - wysokość trawników po skoszeniu powinna mieścić się w przedziale 4-5 cm;  - koszenie w obrębie drzew ,krzewów i kwiatów należy wykonać tak, aby ich nie uszkodzić;  - każdorazowo przyciąć brzegi trawników;  - skoszoną trawę należy dokładnie wygrabić, zamieść alejki, chodniki i jezdnię ze ściętej trawy oraz wywieźć najpóźniej w dniu następnym po skoszeniu. Zagospodarowanie trawy i innych odpadów należy do Wykonawcy;  Termin realizacji - Zamawiający wymaga jednokrotnego wykoszenia całości obszaru trawników i skarp wg przedmiotu zamówienia, w terminie do 20 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia.  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie w/w prac termin może zostać przedłużony przez Zamawiającego. |
| **8.** | **Skupiny krzewów iglastych i liściastych** |
|  | Zakres prac związanych z utrzymaniem skupin:  - pielęgnacja zgodnie ze sztuką ogrodniczą dla istniejących gatunków;  - wiosenne i jesienne usuwanie liści i innych zanieczyszczeń z terenu skupin i gazonów;  - odchwaszczanie ręczne w ciągu sezonu wegetacyjnego - 2 – 4 razy, w terminie uzgodnionym  z Zamawiającym. Wywóz zebranej biomasy w dniu wykonania robót oraz jej zagospodarowanie.  W czasie intensywnego rozwoju gatunków niepożądanych należy przeprowadzić dodatkowe odchwaszczanie na skupinach tego wymagających;  - podlewanie w czasie upałów aby nie dopuścić do przesuszenia nasadzeń;    - usuwanie przekwitłych kwiatostanów;  - ochrona przed chorobami i szkodnikami;  - w zależności od potrzeb roślin należy przeprowadzić cięcia pielęgnacyjne, które należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, wiosną lub jesienią w zależności od wymagań gatunku;  - uzupełnienie korą ogrodniczą o grubości min. 5 cm.  Tereny planowanego uzupełnienia korą ogrodniczą oraz termin wykonania należy ustalić  z Zamawiającym.  Termin realizacji – do 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. |
| **9.** | **Żywopłoty** |
|  | Zakres prac związanych z utrzymaniem żywopłotów:  - pielęgnacja zgodnie ze sztuką ogrodniczą;  - obcinanie żywopłotów;    - cięcia pielęgnacyjne prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą, w sposób odpowiedni dla danego gatunku;  - cięcia przeprowadzić w sposób zachowujący dotychczasową bryłę żywopłotów;  - żywopłoty ciąć z każdej strony;  - cięcia przeprowadzić 3 razy w sezonie wegetacyjnym, pierwsze cięcia wiosną przy maksymalnym odroście pędów ok. 20 cm. Termin wykonania prac uzgodnić z Zamawiającym;  - w razie potrzeby usuwanie chwastów z żywopłotów;  - wywóz powstałej po cięciach biomasy w dniu wykonywania prac oraz jej zagospodarowanie.  Termin realizacji - Zamawiający wymaga jednokrotnego obcięcia całości żywopłotów wg przedmiotu zamówienia, w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. |
| **10.** | **Utrzymywanie ścieżek parkowych z porfiru** |
|  | Zakres prac związanych z utrzymaniem ścieżek:  - gracowanie ścieżek – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. W czasie intensywnego rozwoju gatunków niepożądanych należy przeprowadzić dodatkowe gracowanie;  - oprysk środkami chwastobójczymi (w zależności od gatunku chwatów) – w terminach uzgodnionych  z Zamawiającym (środki zapewnia Zamawiający).  Termin realizacji – do 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. |
| **11.** | **Odmładzanie drzew – cięcia pielęgnacyjne i techniczne** |
|  | - drzewa należy pielęgnować zgodnie z powszechnie obowiązującą sztuką ogrodniczą pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i szkolenia;  - szczegółowy zakres cięć, termin i sposób ich wykonania winien być uzgodniony z Zamawiającym;  - prace powinny być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu ogrodniczego, tj. sekatorów, ręcznych pił ogrodniczych oraz pił spalinowych;  - w przypadku konieczności użycia zwyżki, sprzęt zapewnia Zamawiający po wcześniejszym zapotrzebowaniu przez Wykonawcę;  - po wycięciu ścięte gałęzie należy zgromadzić w pryzmach i wywieźć w terminie najpóźniej 3 dni od ścięcia, w przypadkach powodujących utrudnienia w ruchu w terminie 1 dnia, a w razie powodowania zagrożenia bezpieczeństwa bezpośrednio po ścięciu;  - rany po cięciach należy zabezpieczyć specjalistycznymi preparatami.  Termin realizacji – do 20 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. |
| **12.** | **Wycinka drzew** |
|  | - zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew, które mają stosowną decyzję o pozwoleniu na wycinkę wydaną przez Starostę Cieszyńskiego lub Konserwatora Zabytków, bądź interwencyjne wycinanie drzew uszkodzonych między innymi zjawiskami atmosferycznymi lub wskutek innych zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych), itp. Wycinka dotyczyć będzie różnych gatunków drzew i o różnej średnicy pnia. Należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej, jak i kolizję z napowietrzną linią energetyczną, infrastrukturą podziemną, itp.;  - wycinka dotycząca usuwania skutków zdarzeń losowych (wiatrołomy, wypadki drogowe)  w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia musi się odbyć  w maksymalnym czasie 4 godz. od momentu zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu. Zamawiający biorąc pod uwagę lata poprzednie i konieczność natychmiastowej reakcji w celu usunięcia skutków takich zdarzeń zakłada na potrzeby niniejszego postępowania 3-krotne wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń losowych w trakcie obowiązywania zamówienia. Jednocześnie zastrzega, że przez cały okres objęty zamówieniem zdarzenie takie może nie wystąpić;  - miejsca wycinki drzew oraz zakres robót będą każdorazowo wskazane przez Zamawiającego;  - Zamawiający dokona w terenie oznaczenia drzew przewidzianych do wycinki. Wykonawca dokonuje wycinki tylko oznaczonych drzew, na które Zamawiający posiada decyzje administracyjne zezwalające na ich usunięcie lub które nie wymagają decyzji,  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe ich oznakowanie oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze i chodnikach w trakcie prowadzenia robót;  - Wykonawca na własny koszt zabezpieczy sprzęt niezbędny do wykonania usługi oraz zatrudni pilarza posiadającego uprawnienia wraz z aktualnymi badaniami profilaktycznymi do pracy na wysokości;  - w przypadku konieczności użycia zwyżki, sprzęt zapewnia Zamawiający po wcześniejszym zapotrzebowaniu przez Wykonawcę;  - roślinność istniejąca w pasie robót (nie przeznaczona do usunięcia), powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, będzie odtworzona na jego koszt;  - powstałe po wycince drzew i karczowaniu korzeni odpady należy niezwłocznie uprzątnąć z miejsca robót;  - miejsce i sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów zapewnia Wykonawca na własny koszt;  - wszelkie niezbędne formalności związane z koniecznością wyłączenia energii, organizacji ruchu  i ewentualnego oznakowania drogi podczas robót leżą po stronie Wykonawcy;  - Wykonawca robót po dokonaniu wycinki drzew przekazuje pozyskane drewno Zamawiającemu  z przeznaczeniem do dalszej manipulacji.  Termin realizacji – do 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. |
| **13.** | **Obcinanie drzew i krzewów o formach kulistych** |
|  | - szczegółowy zakres cięć, termin i sposób ich wykonania winien być uzgodniony  z Zamawiającym;  - prace należy wykonywać sprawnie i bez nieuzasadnionych przerw;  - prace powinny być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu ogrodniczego,  tj. sekatorów i ręcznych pił ogrodniczych;    - w przypadku bardzo grubych pędów dopuszczalne jest stosowanie piły spalinowej, pod warunkiem niedopuszczenia do kaleczenia pędów pozostających oraz wyrównania cięć ręczną piłą ogrodniczą;    - niedopuszczalnym jest przypadkowe kaleczenie pozostających pędów;    - po wycięciu pędy należy zgromadzić w pryzmach i wywieźć w terminie najpóźniej 3 dni od ścięcia,  w przypadkach powodujących utrudnienia w ruchu w terminie 1 dnia, a w razie powodowania zagrożenia bezpieczeństwa bezpośrednio po ścięciu;    - nie wymaga się zabezpieczenia ran po cięciach.  Termin realizacji – do 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia. |
| **14.** | **Podlewanie roślin** |
|  | - podlewanie roślin należy realizować w godzinach późnowieczornych lub wczesno rannych;  - niedopuszczalne jest podlewanie roślin w godzinach 9-18 oraz stwarzanie utrudnień  i zagrożenia w ruchu zwłaszcza podczas szczytu komunikacyjnego.    *Uwaga: Wodę przeznaczoną do podlewania roślin i miejsce jej poboru zapewnia Zamawiający po wcześniejszym zapotrzebowaniu przez Wykonawcę*  Termin realizacji – W okresie upałów średnio co 2 dzień oraz w zależności o przewidywane warunki atmosferyczne. |
| **15.** | **Inne prace** |
|  | Inne prace np.: otrzepywanie nadmiaru śniegu z krzewów i innych roślin, usuwanie połamanych gałęzi po wichurach, zagospodarowanie nowych terenów zieleni, itp.  Prace będą wykonywane w razie potrzeby po wcześniejszym zleceniu przez Zamawiającego.  Termin realizacji – do prac należy przystąpić niezwłocznie, po e-mailowym lub telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego. |

**Uwagi dodatkowe:**

1. Szczegółowy wykaz terenów zieleni miejskiej objętych przedmiotem zamówienia   
z podanymi wielkościami poszczególnych terenów stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

2. Szczegółowy opis krotności wykonania robót w ciągu trwania umowy na poszczególnych terenach zielonych stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

3. Przewidywana ilość jednostek wraz z krotnością wykonania w ciągu trwania umowy stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

4. Roślinność w Parku Górny Bór- teren leśny – wykonane nasadzenia oraz wydanie zaleceń, dotyczących koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych stanowi załącznik nr 16 do SWZ.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami   
i normami, w szczególności zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu przez osoby posiadające doświadczenie, kwalifikacje (w tym uprawnienia) i przygotowanie dla danego stanowiska pracy i charakteru pracy.

6. Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje zawodowe w zakresie ogrodnictwa, rolnictwa, kształtowania terenów zieleni lub dziedzin pokrewnych, potwierdzone stosownymi oświadczeniami (znać podstawowe wymagania roślin będących przedmiotem zamówienia).

7. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego informowania Zamawiającego telefonicznie lub w formie elektronicznej na ustalony adres mailowy o terminie rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót stanowiących przedmiot zamówienia, oraz uzgadniania z Zamawiającym terminów, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia.

8. Podstawą prawidłowości wykonania poszczególnych robót będzie stanowić odbiór robót przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy oraz sporządzony na tą okoliczność protokół.

9. Niestawienie się Wykonawcy do udziału w czynnościach odbiorowych nie stanowić będzie przeszkody do przeprowadzenia odbioru przez Zamawiającego, a ustalenia dokonane podczas odbioru będą wówczas wiążące dla Wykonawcy.

10. W przypadku wielu pozycji prac wypisanych w zleceniu możliwy będzie ich częściowy odbiór przez Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania prac.

11. Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone ich niewykonanie lub ich wadliwe wykonanie, to Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

12. Do odbioru prac uprzednio nieodebranych, jako wadliwych Zamawiający obowiązany jest przystąpić niezwłocznie po doręczeniu pisemnego lub w formie elektronicznej zgłoszenia przez Wykonawcę o usunięciu wad.

13. Z czynności odbioru prac wadliwych strony umowy sporządzają każdorazowo protokół.

14. Wszystkie powstające podczas wykonywania robót odpady, Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały   
w trakcie wykonania prac - dot. m.in.: materiału roślinnego – w przypadku niewłaściwej pielęgnacji czy uszkodzeń mechanicznych i uzupełnienie materiałem roślinnym o takich samych parametrach, ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, kabli, rur, itp.

16. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego   
o powstałych uszkodzeniach, dewastacjach i kradzieżach oraz innych okolicznościach mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo osób trzecich, gospodarkę zielenią lub ochronę przyrody zaistniałych na terenie zieleni miejskiej objętym zamówieniem.

17. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać – w razie konieczności – niezbędnych uzgodnień   
z odpowiednimi służbami miejskimi oraz niezwłocznie o nich powiadomić Zamawiającego.   
W przypadku konieczności uzyskania dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ją na własny koszt. W przypadku konieczności demontażu ogrodzenia, koszy, itp., w celu realizacji prac, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt czynności związane z ich demontażem i ponownym zainstalowaniu.

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim   
w związku z wykonywaniem zleconych prac. W przypadku zniszczenia mienia Zamawiającego podczas wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać jego renowację lub naprawę na własny koszt.

19. Czynności i prace wykonywane będą przy użyciu sprzętu Wykonawcy, spełniających wszelkie wymagania określone w prawie i posiadające stosowne atesty, certyfikaty, zaświadczenia   
i dopuszczenia do stosowania.

20. Sprzęt używany do obsługi terenu powinien poruszać się głównie po chodnikach, w przypadku zniszczenia trawnika należy wykonać jego renowację, a w przypadku chodnika jego naprawę na własny koszt.

21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu ulicznego   
w czasie trwania robót w pasie drogowym oraz prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu, oznakowania na własny koszt miejsca robót (w tym sporządzenia   
i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu o ile jest on konieczny) i pracowników, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP.