|  |  |
| --- | --- |
| **Warnik, dane techniczne:** |  |
| Warnik dwuściankowy  Urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody  Wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku Termostat bezpieczeństwa Urządzenie wykonane z wysoko wypolerowanej stali nierdzewnej Zabudowana grzałka Kontrolka zasilania |  |
| pojemność: | 10 l |
| moc całkowita: | 1.5 kW |
| napięcie: | 230 V |
| temperatura minimalna: | 30 °C |
| temperatura maksymalna: | 110 °C |
| materiał: | stal nierdzewna |
| zasilanie: | elektryczne |
| kolor: | inox |
|  |  |