**Wykonanie instalacji i konfiguracji CCTV w obiekcie PDOZ KPP Aleksandrów Kuj.**

1. Sprzęt własny dostarczony przez zamawiającego:

* Wymiana 5 kamer IP na IP Fisheye PROTEL IP2803 w celach (wg załączonego planu);
* Montaż 3 kamer kopułkowych IP DH-IPC-HDBW1220EP-0280B wraz z puszkami w pomieszczeniach/korytarzach (wg załączonego planu);
* Konfiguracja rejestratora IP MWPower (wg załączonego planu, serwerownia);

1. Sprzęt dostarczony przez wykonawcę:

* 1 szt. Monitor Philips 273V5LHSB lub inny 27” o podobnych parametrach przeznaczony do pracy 24h/7 wraz z osprzętem potrzebnym do zamontowania go na ścianie;
* Korytka i kabel UTP 6 kategorii wg zużycia.

1. Wymagania odnośnie montażu:

* Kamery, 5 szt. (PPDOZ i 4 Cele), umieszczone centralnie na suficie, okablowanie podtynkowe;
* Kamery nr 6 i 7 w WC umieszczone na suficie wg planu, okablowanie podtynkowe, zamaskowanie stref prywatnych;
* Kamera nr 11 umieszczona na korytarzu w celu objęcia go monitoringiem, okablowanie w korytkach;
* Infrastruktura kablowa oparta na kablach UTP.