***ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Kamizelka taktyczna lekka Żandarmerii Wojskowej – 1200 szt.***

1. **Ogólne wymagania.**
2. Kamizelka przeznaczona do przenoszenia oporządzenia prewencyjnego zarówno przez mężczyzn jak i kobiety.
3. Kamizelka przewidziana do ogólnoklimatycznego użytkowania zgodnie
z NO-06-A103 w grupie urządzeń N.14, noszenia z bluzą polową, z koszulką polową, z koszulobluzą pod kamizelkę ochronną oraz z kurtką ubrania ochronnego.
4. Kamizelka musi posiadać autonomiczne kieszenie/uchwyty do przenoszenia wyposażenia żołnierza prewencji.
5. Patki kieszeni/uchwytów muszą być zamykane na taśmę rzepową w kolorze zielonym i dodatkowo guzikami zatrzaskowymi z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym z założeniem, że kieszeń/uchwyt nie może się samoczynnie otworzyć podczas szybkiego biegu, skoków itp.
6. Kieszenie na wyposażenie muszą być zamykane suwakami dwustronnymi, których jakość musi gwarantować bezpieczne użytkowanie w czasie całego okresu używalności.
7. Kamizelka musi być wyposażona w system regulacji (z systemem molle)
na ramionach – trzywarstwowy (dwie warstwy panelu przedniego kamizelki, jedna warstwa panelu tylnego kamizelki), dodatkowo zabezpieczony taśmą poliamidową oraz w pasie.
8. Kamizelka powinna być zapinana w przedniej części w taki sposób,
aby podczas szybkiego biegu, skoków itp. nie uległa rozpięciu. Suwak dwustronny, dodatkowo chroniony (przykryty) plisą wzmacniającą na rzep
i napy.
9. W dolnej części kamizelka ma być wyposażona w system umożliwiający założenie pasa o szerokości 45 mm i grubości 3 mm.
10. Kamizelka musi być wyposażona w pas parciany koloru białego
o szerokości 45 mm i grubości 3 mm, długość pasa dostosowana
do czterech rozmiarów kamizelki z możliwością regulacji. Pas musi być wyposażony w tzw. „szybką klamrę” koloru białego wykonaną z tworzywa sztucznego, umożliwiającą założenie na pas kabury białej do PW GLOCK -17
i etui białego na magazynek do PW GLOCK – 17. Pas wyposażony w dwie bojówki koloru białego z uchwytami do przypinania karabińczyków.
11. Konstrukcja kamizelki powinna zapewniać komfort użytkowania również
w pozycji siedzącej. Ponadto musi umożliwiać użytkownikowi jej samodzielne zakładanie, zdejmowanie oraz regulowanie w obwodzie i na długości.
12. Poszycie kamizelki musi być wykończone w sposób uniemożliwiający uszkadzanie przez nie odzieży, jak również eliminować ryzyko wystąpienia
u użytkownika otarć, zranień lub innego rodzaju podrażnień skóry.
13. Kamizelka musi być wyposażona w uchwyt do ewakuacji (plecowy -wytrzymałość na rozerwanie zgodnie z PN – EN ISO 13934 – 1:/2002) oraz
w szlufki do taśm regulacyjnych. Plecowy uchwyt ewakuacyjny do ratowania rannego z rejonu zagrożenia, wyposażony w rzep lub zatrzask zapobiegający  zaczepianiu się odstającym uchem. Dodatkowo górna część panelu plecowego powinna być wykonana z tego samego materiału
co kamizelka. Szlufki na paskach regulujących długość i szerokość kamizelki – umożliwiające spięcie nadmiaru pasków regulacyjnych.
14. Kamizelka w tylnej i przedniej części ma posiadać napis „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” wykonany w kolorze odblaskowym wg. poniższego wzoru:

****

* przód: wymiary 16 x 8 cm, układ poziomy, czcionka Arial, pogrubienie, wysokość liter 25 mm, mocowany na rzep, kolor liter **srebrny
– odblaskowy**, kolor tła – **khaki;**
* tył: wymiary 23 x 11 cm, układ poziomy, czcionka Arial, pogrubienie, wysokość liter 35 mm, mocowany na rzep, kolor **liter srebrny
– odblaskowy**, kolor tła - **khaki**.
1. **Tkanina.**
2. Kamizelka musi być wykonana z tkaniny typu Cordura – gramatura 600 ± 50g/m².
3. Podszycie panela przedniego z siatki dystansowej.
4. Panel tylny kamizelki z siatki konstrukcyjnej.
5. Taśmy poliamidowe w kolorze khaki.
6. Kolor suwaków: khaki.
7. Kolor kamizelki: khaki.
8. **Ukompletowanie kamizelki.**

W skład jednego kompletu kamizelki taktycznej lekkiej muszą wchodzić następujące elementy:

1. Uchwyt na latarkę typu elasto – lock – 50 x 40 mm, mocowany do systemu molle 25 mm – 1 szt.
2. System montażowy mole 25 mm pod montaż kamery nasobnej – 1 szt.
3. Kieszeń na radiotelefon, wymiar wewnętrzny:  szerokość 65 mm, wysokość
75 mm, głębokość 40 mm z gumką okrągłą ze stoperem, trzymającą urządzenie, mocowany do systemu molle – konstrukcja kieszeni musi zapewniać łatwy dostęp do przycisku PTT oraz podpięcia zestawu słuchawkowego – 1 szt.
4. Kieszeń na notatnik służbowy o wymiarach wewnętrznych (160 x 110 x 25 mm), zapinana od góry na suwak dwustronny, wyposażona w rzep do mocowania napisu ŻANDARMERIA WOJSKOWA o wymiarach: 160 x 80 mm – 1 szt.
5. Kieszeń na kajdanki półotwarta, półokrągła zapinana na rzep i jeden zatrzask (nap) o średnicy 120 mm dostosowana do owalnego kształtu kajdanek; wszyta jak najbliżej środka kamizelki – 1 szt.
6. Kieszeń cargo na wyposażenie, zamykana od góry suwakiem dwustronnym. Wymiar uzależniony od wszycia kieszeni na kajdanki (100mm x 110 x 25 mm), zapinana na suwak – 1 szt.
7. Kieszeń cargo na opatrunek osobisty/wyposażenie, zamykana od góry
na suwak dwustronny (130 x 110 x 25 mm) – 1 szt.
8. Kieszeń na ręczny miotacz gazu (RMG) o wymiarach (130 x 35x 45mm) zapinana na rzep – 1 szt.
9. Kieszeń cargo na wyposażenie zapinana od góry na suwak dwustronny
(170 x 160 x 25 mm) – 1 szt.
10. Ukryta kieszeń zamykana na suwak dwustronny (300 x 200 mm) – 1 szt.
11. Kieszeń na stazę taktyczną (140 x 35x 45 mm) – 1 szt.
12. Uchwyty na pałkę „tonfa” (80 x 55 mm) – 2 szt.
13. Uchwyt podtrzymujący tonfę dwa paski  długości 50 mm i szerokości 30 mm,
z połączeniem na rzep i zatrzask, tworzące po zapięciu otwór o średnicy tonfy, dodatkowo obszyte ze względu na dynamiczne dobywanie tonfy do użycia
– 2 szt.
14. Dodatkowy uchwyt np. na rękawiczki złożony z dwóch pasków łączonych
za pomocą rzepa – 2 szt.
15. Uchwyty do przypinania karabińczyków – 3 szt.
16. Suwak do ukrytej kieszeni – 1 szt.
17. Paski sytemu podtrzymującego pas parciany główny o wymiarach (70 x 25 mm), na rzep i zatrzask, gdzie szerokość pasa białego parcianego wynosi 45 mm – co najmniej 6 szt.
18. Bojówki na pas główny z uchwytami do przypinania karabińczyków (70 x 20mm) – 2 szt.
19. Suwaki dwustronne zamykające kieszenie na wyposażenie dodatkowe bez możliwości samodzielnego rozsuwania się – 5 szt.
20. Tzw. szybka klamra pasa parcianego głównego wykonana z tworzywa sztucznego koloru białego z palety barw RAL 9003, umożliwiająca założenie na pas kabury białej do PW GLOCK -17 i etui białego na magazynek do PW GLOCK – 17 – 1 szt.
21. Pas parciany główny koloru białego z palety barw RAL 9003 z możliwością regulacji o szerokości 45 mm i grubości 3 mm z tzw. szybką klamrą (ppkt. 20) – 1 szt.
22. **Masa kamizelki.**

Maksymalnie 1700 g przy zachowaniu wymaganych parametrów funkcjonalności kamizelki.

1. **Wymagania w zakresie znakowania.**

Każda kamizelka musi być wyraźnie i trwale oznakowana według pkt. I ppkt.13,
w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania. Ze względu na przewidywany czas użytkowania – **co najmniej 2 lata**, jakość suwaków, szwów, nap i rzep musi zapewnić pełną sprawność w zakładanym okresie używalności.

1. **Rozmiary.**
* **M** – wzrost 160 – 175 cm, obwód klatki piersiowej: 85 – 95 cm,
obwód brzucha 80 - 100 cm- 120 szt.;
* **L** – wzrost: 170 – 185 cm, obwód klatki piersiowej: 95 – 105 cm,
obwód brzucha 90 - 110 cm – 480 szt.;
* **XL** – wzrost 180 – 195 cm, obwód klatki piersiowej: 105 – 115 cm,
obwód brzucha 100 - 120 cm – 500 szt.;
* **XXL** – wzrost: 190 – 205 cm, obwód klatki piersiowej: 115 – 125 cm,
obwód brzucha 110 -130 cm – 100 szt.
1. **Gwarancja.**

Wykonawca udziela gwarancji min. 24 miesiące od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do zamawiającego.

W przypadku powstania w okresie gwarancji, wad/usterek w postaci np.: uszkodzenia zamków, rzepów, nap, odbarwień kamizelek lub ich elementów, pasa, klamry, strzępienia się materiału, powstawania przetarć, pęknięć, itd. wykonawca naprawi lub wymieni wadliwe elementy na nowe i dostarczy do siedziby zamawiającego na własny koszt w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

1. **Ustalenia końcowe.**

Po podpisaniu umowy (do 14 dni od jej podpisania) Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Gestora SpW wstępny projekt kamizelki i jej kolorystykę do akceptacji i zatwierdzenia. Następnie przed rozpoczęciem produkcji dostarczy próbną partię kamizelek (po jednym egz. z każdego rozmiaru) celem końcowego zatwierdzenia przez przedstawicieli Gestora SpW.

Przy dostawie sprzętu, uprawnieni przedstawiciele Gestora SpW przeprowadzą próbę badawczą na wybranej partii kamizelek (po 10 kpl. z każdego rozmiaru, łącznie 40 kpl.), która polegać będzie na rozpinaniu i zapinaniu wybranych losowo elementów kamizelek w ilości 100 powtórzeń. W przypadku wystąpienia uszkodzenia (np. pęknięcia któregoś z elementu), zacięcia, nietrzymania rzepu, napu, samodzielnego rozpinania się, rozsuwania się, czy też niedomykania się części ruchomych – cała partia danego rozmiaru zostanie uznana za wadliwą

i zwrócona Wykonawcy jako nieodpowiadającą warunkom umowy.

Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w stosunku do wszystkich podanych w opisie przedmiotu zamówienia rozmiarów z wyłączeniem pkt. VI.

Załącznik nr 1 na 2 str.– Schemat i opis kamizelki taktycznej lekkiej Żandarmerii Wojskowej

**Klauzula społeczna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej:***  |  | TAK |  | NIE |
| ***Zatrudnienie osoby bezrobotnej:*** |  | TAK |  | NIE |

* + 1. *Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić osoby niepełnosprawne na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.) Definicja -* ***osoba niepełnosprawna*** *- oznacza osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020, poz. 426, z późn.zm.). Status niepełnosprawnego, określony jest posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności orzeczonym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przez lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownika niepełnosprawnego - zagraniczne uwarunkowania prawne, co oznacza osoby w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE)
		Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.Urz.UE L 214 s.3 z 9 sierpnia 2008r.).*
		2. *Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.)* ***osoby bezrobotne****, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub we właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy.*
		3. *Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego w pkt. 1 i 2 samo tylko zatrudnienie osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.*
		4. *Wykonywanie czynności określonych w pkt. 1 i 2 będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.).*
		5. *Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa w pkt. 1 i 2. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy osoby niepełnosprawnej i/lub bezrobotnej ze wskazaniem tożsamości osoby bezrobotnej i odpowiednio zanonimizowanej osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.*
		6. *Wraz z dostawą artykułów do zamawiającego Wykonawca* ***przedłoży dowody zatrudnienia****:*
	1. *osób niepełnosprawnych wraz z dokumentami, z których wynika potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności;*
	2. *osób bezrobotnych wraz z dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy;*

*oraz dowody zatrudnienia osób z w/w grup społecznych na zasadach umowy o pracę. Rekomenduje się raporty ZUS RCA
w zakresie części III.A i III.B, z potwierdzeniem ich złożenia w ZUS.*

* + 1. *W sytuacji gdy niepełnosprawny/bezrobotny w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę niepełnosprawną/bezrobotną.*
		2. *Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia brutto.*

|  |
| --- |
| **Oświadczenie****o spełnianiu przez oferowaną dostawę wymagań określonych w OPZ** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu dostawy** | *Marka/typ/model/producent* |
|  |  |
|  |  |

 |
| Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., oświadczam, że oferowana dostawa **pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia** ze wszystkimi parametrami powyżej opisanymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry. |
|  |
| *Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika* |

|  |
| --- |
| **Oświadczenie****o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)** |
| Ja niżej podpisany oświadczam, że w oferowanej dostawie **występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO)** |
|  |
| *Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika* |