**Obudowa metalowa – TPR-23W lub równoważna o poniższych parametrach   
– 1 szt.**

* szerokość x wysokość x głębokość: 600x400x200 mm,
* materiał: blacha stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo farbą fasadową zewnętrzną,
* zamknięcie: drzwi zamykane zamkiem bębenkowym z 2-oma kluczykami w komplecie,
* przebicia kablowe w górnej i dolnej ściance
* otwory wentylacyjne na górnej i dolnej ściance,
* tył: ścianka wykonana ze sklejki o grubości 6 mm,
* kolor - biały (RAL9003)