**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zestaw wyważeniowy teleskopowy w ilości 2 kpl.** zgodny z opisem:

W skład jednego kompletu wchodzi:

* Taktyczny młot teleskopowy:
  + Waga całkowita 3,4-4,5 kg,
  + Długość minimalna 42-45 cm,
  + Długość maksymalna 59-72 cm,
  + Rękojeść odporna na korozję, wytrzymała, wykonana z wysokiej jakości anodowanego aluminium lotniczego lub innego materiału o podobnych właściwościach,
  + Trzonek wysuwany teleskopowo wykonany z tytanu lub innego materiału o podobnych właściwościach, blokowany za pomocą spustu, bolców na sprężynie lub zakręcanej tulei (zacisku).
  + Głownia dwustronnym z płaskim obuchem wykonana ze stali kutej lub stopu stali powlekanej proszkowo czarnym lakierem lub głęboko anodyzowana powłoka ochronna w kolorze czarnym,
  + Uchwyt radełkowany antypoślizgowy zapobiegający wyślizgnięciu się narzędzia z ręki podczas pracy,
* Taktyczny łom teleskopowy
  + Waga całkowita 2,2-2,6 kg,
  + Długość minimalna 40-45 cm,
  + Długość maksymalna 58-72 cm,
  + Rękojeść odporna na korozję, wytrzymała, wykonana z wysokiej jakości anodowanego aluminium lotniczego lub materiału o podobnych właściwościach,
  + Trzonek wysuwany teleskopowo wykonany tytanu lub materiału o podobnych właściwościach, blokowany za pomocą spustu, bolców na sprężynie lub zakręcanej tulei (zacisku).
  + Głownia kuta wykonana ze stali wysokiego stopu i poddana obróbce cieplnej, powlekana proszkowo czarnym lakierem lub głęboko, anodyzowana powłoka ochronna w kolorze czarnym,
  + Uchwyt radełkowany antypoślizgowy zapobiegający wyślizgnięciu się narzędzia z ręki podczas pracy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta/Wykonawcy do zaprezentowania oferowanego produktu.