**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zestaw wyważeniowy teleskopowy w ilości 2 kpl.** zgodny z opisem:

W skład jednego kompletu wchodzi:

* Taktyczny młot teleskopowy:
	+ Waga całkowita 3,4-4,5 kg,
	+ Długość minimalna 42-45 cm,
	+ Długość maksymalna 59-72 cm,
	+ Rękojeść odporna na korozję, wytrzymała, wykonana z wysokiej jakości anodowanego aluminium lotniczego lub innego materiału o podobnych właściwościach,
	+ Trzonek wysuwany teleskopowo wykonany z tytanu lub innego materiału o podobnych właściwościach, blokowany za pomocą spustu, bolców na sprężynie lub zakręcanej tulei (zacisku).
	+ Głownia dwustronnym z płaskim obuchem wykonana ze stali kutej lub stopu stali powlekanej proszkowo czarnym lakierem lub głęboko anodyzowana powłoka ochronna w kolorze czarnym,
	+ Uchwyt radełkowany antypoślizgowy zapobiegający wyślizgnięciu się narzędzia z ręki podczas pracy,
* Taktyczny łom teleskopowy
	+ Waga całkowita 2,2-2,6 kg,
	+ Długość minimalna 40-45 cm,
	+ Długość maksymalna 58-72 cm,
	+ Rękojeść odporna na korozję, wytrzymała, wykonana z wysokiej jakości anodowanego aluminium lotniczego lub materiału o podobnych właściwościach,
	+ Trzonek wysuwany teleskopowo wykonany tytanu lub materiału o podobnych właściwościach, blokowany za pomocą spustu, bolców na sprężynie lub zakręcanej tulei (zacisku).
	+ Głownia kuta wykonana ze stali wysokiego stopu i poddana obróbce cieplnej, powlekana proszkowo czarnym lakierem lub głęboko, anodyzowana powłoka ochronna w kolorze czarnym,
	+ Uchwyt radełkowany antypoślizgowy zapobiegający wyślizgnięciu się narzędzia z ręki podczas pracy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta/Wykonawcy do zaprezentowania oferowanego produktu.