**Znak sprawy ZDP.26.4.2023**

 **Załącznik nr 4 do SWZ**

ZAMAWIAJĄCY

**Zarząd Dróg Powiatowych**

**ul . Kościuszki 20/22**

 **88-200 Radziejów**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie.**

**2. Wymagania jakie musi spełniać oferowany ciągnik:**

a) Ciągnik rolniczy, fabrycznie nowy, rocznik 2023,

b) Dostawa na bazę ZDP ul. Armii Krajowej 1, 88-200 Radziejów,

c) Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej,

d) Instrukcja obsługi w języku polskim,

e) Szkolenie operatorów z obsługi ciągnika w miejscu dostawy.

**3. Silnik**

a) Wysokoprężny, 4 cylindry , moc od 100 do 110 KM, chłodzony cieczą

b) Pojemność silnika minimum 4000 cm3,

**4. Napęd**

a) Skrzynia biegów minimum 16x16; 40 km/h, 4 biegi, 4 półbiegi,

b) Ogumienie minimum: przód 440/65R28, tył 540/65R38,

**5. Układ hamulcowy**

a) Hamulce – standardowe,

b) Hamulec przyczepy- pneumatyczny dwuobwodowy + 1 obwód,

**7. Układ hydrauliczny**

a) Pompa hydrauliczna o wydajności minimum 90 l/minutę,

b) Minimum 3 pary zaworów hydraulicznych tył + wolny spływ,

c) Tylny podnośnik o udźwigu min. 4000 kg,

**9. Kabina**

a) Kabina z fabryczną homologacją na dwie osoby (kierowca + pasażer),

b) Klimatyzacja i ogrzewanie,

c) Kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz,

d) Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie z regulacją oparcia,

e) Radio,

f) Światła robocze minimum 4 szt.

- 2 z przodu, 2 z tył – na kabinie

- światła drogowe

- lampa błyskowa ostrzegawcza typu „kogut LED” 2 szt., barwa świecenia pomarańczowa

**10. Pozostałe parametry**

a) Minimalna masa własna 4300 kg,

b) Dopuszczalna masa całkowita minimum 7500 kg,

c) Tylny zaczep transportowy regulowany automatyczny i dolna belka polowa,

d) Skrętne błotniki

**11. Wyposażenie**

a) Skrzynka narzędziowa (zamykana)

**12. Wymagania gwarancyjne i serwisowe**

Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim.

- Ciągnik przeznaczony jest do prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.

Ciągnik nie jest przeznaczony do użytkowania komercyjnego i prac rolniczych.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik na okres 12 miesięcy liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika.

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ciągnika.

Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

***Do oferty należy dołączyć szczegółowe dane oferowanego ciągnika sporządzone na podstawie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia***