**ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH**

**NA CMENTARZU PARAFIALNYM W TUCHOLI**

Remont polega na wymianie nawierzchni utwardzonych na chodnikach cmentarza zlokalizowanego w Tucholi przy ul. Świeckiej 58.

Wymiana polegać ma na rozebraniu istniejących płyt chodnikowych i położeniu w tym miejscu chodnika z kostki betonowej w kolorze grafitowym typu NOSTALIT GŁADKI.

Kostka ma być ułożona na podbudowie z piasku 10 cm, oraz betonowej z B10 grubości 10 cm

Obrzeża ograniczające kostkę należy wykonać na ławie betonowej z betonu B10

Przyjęto obrzeża o wymiarach 20 cm x 6 cm w kolorze grafitowym

Rozebrane płytki chodnikowe należy ponownie ułożyć na chodnikach pokazanych na planie zagospodarowania

Szczegółowy zakres prac ujęty jest w przedstawionym planie zagospodarowania terenu oraz przedmiarze robót.