**Opis przedmiotu zamówienia**

**na zakup 42 przełączników do armatury wodno – pianowej**

Przełączniki służące do łączenia ze sobą łącznik węży tłocznych wykonane ze stopów aluminium lub mosiądzu typu STORZ

Przełącznik ma być zbudowany z korpusu z zaczepami, dwóch uszczelek gumowych po obu stronach przełącznika, wstawki redukcyjnej (wyprofilowanej) oraz wkręta dociskowego

Ilości przełączników o określonych parametrach:

110/75 (A/B) – 14 szt.

75/52 (B/C) – 14 szt.

52/25 (C/D) – 14 szt.

Łącznik muszą zapewnić łączenie ze sobą węży polskich i słowackich służb ratowniczych (pożarniczych) w jedne długie linie wężowe.