Ostrów Wielkopolski dnia: 2022-06-15

**Powiat Ostrowski,
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego**

ul. K. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wielkopolski

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Modernizację obiektów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostrowie Wielkopolskim**”– znak sprawy **ZST-E 3/66/2022.**

Zamawiający, **Powiat Ostrowski**, **Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **I. Proszę o odpowiedz na poniższe pytania:**1. Napisy, oznaczenia, numeracja - komplet - proszę o wyjaśnienie czego to dotyczy i o podanie jakiś parametrów technicznych ?2. Proszę o przekazanie zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.3. Świetliki dachowe - proszę o przekazanie parametrów technicznych ?4. Siedziska płyta HPL na konstrukcji z płyty OSB gr. 25mm, 440x440x5500, kolor jak RAL 6004mat - proszę o uszczegółowienie parametrów technicznych.5. Tynk akustyczny - proszę o uszczegółowienie co to ma być za tynk oraz jakie musi posiadać parametry.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**1) oznaczenia / numerację pomieszczeń w całym budynku szkoły wykonać należy poprzez cięcie / frezowanie „z” lub „w” płycie MDF z laminatem HPL zgodnie z kolorystyką i charakterem czcionki określonym na kładach ścian i poglądowych wizualizacjach projektu wnętrz o wysokości ok. 40-45cm do weryfikacji na etapie realizacji;Logo szkoły wykonać należy poprzez cięcie / frezowanie „w” płycie MDF z laminatem HPL zgodnie z kolorystyką i charakterem czcionki określonym w poglądowych wizualizacjach projektu wnętrz z dostosowanie do obowiązującego logotypu udostępnionego przez dyrekcje szkoły ( wym. orientacyjny ok. 300 x 150cm) do weryfikacji na etapie realizacji;2) stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem przedmiotowo- ilościowym oraz dokumentacją projektową (w razie konieczności i potrzeby oferenta możliwa wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie z Dyrekcją);3) parametry techniczne świetlików zgodnie z wytycznymi na str.7 opisu technicznego oraz Warunkami Technicznymi i sztuka budowlaną (w razie konieczności i potrzeby oferenta możliwa wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie z Dyrekcją);4) siedziska przestrzeni użytkowych ciągów komunikacyjnych zgodnie z wytycznymi projektu wnętrz (rzuty, kłady) oraz zestawienia przedmiotowo—ilościowego wg indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych wykonawcy do weryfikacji i uzgodnień na etapie realizacji;5) tynk akustyczny zgodnie z wytycznymi projektu wnętrz (rzuty, kłady), opis techniczny str. 35 oraz zestawienia przedmiotowo—ilościowe;Jeżeli chodzi o parametry akustyczne, to najważniejsze jest spełnienie odpowiedniego tzw. czasu pogłosu – czas zaniku dźwięku od momentu ustania działania źródła dźwięku (określany jako RT20, RT30 lub RT60). Wg normy PN-B-02151-4 czas pogłosu w halach sportowych o objętości powyżej 5000 m3 powinien wynosić poniżej 1,8 s dla pasm oktawowych o częstotliwościach środkowych 250Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz oraz 8000 Hz. Wg wstępnych obliczeń zaproponowany tynk akustyczny Sonaspray K-13 o gr. ok. 20 mm na suficie z blachy trapezowej zapewnia ten warunek.Należy wykonać pomiary czasu pogłosu porealizacyjne.**II. Jednocześnie proszę o przesunięcie terminu składania ofert o minimum tydzień ze względu na złożoność oferty oraz ze względu na dni wolne dużo firm będzie miało długi weekend co wiąże się że oferenci nie będą w stanie w terminie otrzymać ofert od podwykonawców i dostawców zastosowanych materiałów.****Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający uwzględnia prośbę Wykonawcy i przedłuża: termin składania i otwarcia ofert, składania wadium i termin związania z ofertą, zgodnie z informacją o zmianie SWZ, by Wykonawcy mogli uwzględnić wskazówki Zamawiającego podczas przygotowywania ofert. Nowy termin składania ofert to **poniedziałek, 27 czerwca 2022 r. godz. 12:30.****III. Proszę o odpowiedz na poniższe pytania:**1. Czy Inwestor dysponuje kosztorysami ślepymi w formie .ath - jeśli tak czy jest możliwość o udostępnienie plików co usprawniło by przygotowanie ofert.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający udostępnił kosztorysy ath dotyczące inwestycji w budynku szkoły. Są elementami plików Boisko.7z lub Boisko.zip.Wykonawca nie doprecyzował, o które zadanie chodzi, więc jeśli potrzebne są także pliki kosztorysowe związane z inwestycją dotyczącą boisk zewnętrznych, to Zamawiający prosi o wiadomość prywatną.**IV. Proszę o odpowiedz na poniższe pytanie:**1. Rolety zacieniające okien wym. 2,4 x 1,3m kolor biały, sterowane elektrycznie - proszę o określenie parametrów rolet oraz o informację co do zasilania rolet czy są wykonane podejścia pod siłowniki. ilość: 24 szt.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**1) Rolety okien hali sportowej – zgodnie z projektem. Materiał zacieniający (nie przepuszczający światła!), starowane elektrycznie pilotem, należy wykonać komplet z podejściami elektrycznymi do siłowników (w razie konieczności i potrzeby oferenta możliwa wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie z Dyrekcją !!!). |

Zamawiający:

Marek Wojtasz
Dyrektor ZST-E CKU