**Wymagania przeznaczone do umieszczenia w SIWZ na zakup substancji niebezpiecznych przywożonych cysternami**

**Wymagania względem Przewoźnika:**

Dokumenty i uprawnienia załogi pojazdu – cysterny (do wglądu podczas rozładunku):

* Świadectwo Dopuszczenia Pojazdów do Przewozu Niektórych Towarów Niebezpiecznych, zgodne z p. 9.1.3.5. przepisów ADR.
* Imienne Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy do przewozu w cysternach zgodne z p.8.2.2.8 przepisów ADR.
* Przejęcie odpowiedzialności za załadunek, przewóz oraz rozładunek.
* Dostarczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnej z REACH.
* Przestrzeganie zapisów zawartych w umowie ADR, przepisach Transportowego Dozoru

Technicznego oraz REACH.

**Wymagania względem Operatora cysterny:**

* Cysterna musi spełniać obowiązujące wymagania w zakresie konstrukcji, wyposażenia, badań i oznakowania.

**Wymagania względem Rozładowcy:**

* Upewnienie się, że zostały rozładowane właściwe towary, poprzez porównanie odpowiednich informacji zawartych w dokumencie przewozowym z informacjami znajdującymi się na cysternie.
* Sprawdzenie przed i podczas rozładunku, czy cysterna nie jest uszkodzona w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu czynności rozładunkowych. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia upewnienie się, że rozładunek nie będzie się odbywać do czasu zastosowania odpowiednich środków.
* Stosowanie się do odpowiednich wymagań określonych w umowie ADR dotyczących rozładunku.
* Bezpośrednio po rozładunku cysterny:

-Usunięcie wszystkich niebezpiecznych pozostałości towarów, które podczas czynności rozładunkowych przylgnęły do zewnętrznej powierzchni cysterny

- Zapewnienie, aby zostały zamknięte zawory i otwory inspekcyjne