1. **Zakres podstawowy:** Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia ścianek wspinaczkowych tj.: chwytów i struktur wspinaczkowych wraz ze śrubami i wkrętami na potrzeby przeprowadzenia konkurencji „Wspinaczka” w ramach III Igrzysk Europejskich odbywających się w dniach 21.06-02.07.2023 roku w Małopolsce.
2. Okres/czas trwania umowy, terminy realizacji według harmonogramu będącego załącznikiem do umowy, nie później niż 15 kwietnia 2023 roku.
3. **Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:**

Wykonawca zobowiązany będzie do kompleksowego zakupu wraz z dostawą – specjalistycznego wyposażenia ścianek wspinaczkowych tj. chwytów i struktur wspinaczkowych wraz ze śrubami   
i wkrętami w związku z organizacją III Igrzysk Europejskich 2023.

Ze względu na specyfikację zamówienia, Zamawiający dokonał podziału na 11 części:

1. Zakup chwytów i struktur marki Pusher
2. Zakup chwytów i struktur marki Flathold
3. Zakup chwytów i struktur marki Cheeta
4. Zakup chwytów i struktur marki Blupill
5. Zakup chwytów i struktur marki Lynx
6. Zakup chwytów i struktur marki Simpl.
7. Zakup chwytów i struktur marki Wataaah!
8. Zakup chwytów i struktur marki 360 holds
9. Zakup chwytów i struktur marki Artline
10. Zakup chwytów i struktur marki Volx Hold
11. Zakup śrub i wkrętów.

|  |  |
| --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | Chwyty i struktury wspinaczkowe wraz z śrubami i wkrętami |
| **Ilość i rodzaj** | Szczegółowa ilość z podziałem na rodzaj (sety) stanowi Załącznik 1.1.  do IWZ –Chwyty, struktury wspinaczkowe, śrubami i wkręty. |
| **Wymagania** | Zamawiane chwyty i struktury powinny pochodzić tylko i wyłącznie od producentów ujętych w IFSC Official Sport Equipment Catalogue, kategoria: Holds, Macro and Volumes, na rok 2022 lub 2023, dla dyscyplin prowadzenie i bouldering.  Logotypy własne poszczególnych marek chwytów i struktur powinny być zgodne z wytycznymi ujętymi w dokumencie: IFSC Official Sport Equipment Catalogue, kategoria: Holds, Macro and Volumes, na rok 2022 lub 2023.  Zamawiane chwyty i struktury wspinaczkowe wraz z śrubami i wkrętami powinny być zgodnie z IFSC Official Sport Equipment. |
| **Kolorystyka** | Zgodnie z Załącznikiem 2 do PFU – Chwyty i struktury wspinaczkowe.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolorystyki i rodzaju wskazanych kompletów. |
| **Normy** | Chwyty i struktury wspinaczkowe objęte realizacją zamówienia powinny być wykonane zgodnie z Europejskimi Normami dotyczącymi chwytów i struktur wspinaczkowych: EN 12572-3, EN 12572-1, EN 12572-2. |

Szczegółowa specyfikacja dotycząca wymagań należnych do spełnienia dla dostawy chwytów i struktur do wspinaczki wraz z śrubami i wkrętami mocującymi do konkurencji na czas, prowadzenie i bouldering pod kątem wykorzystania podczas przygotowań i trwania III Igrzysk Europejskich 2023 została wykazana w Załączniku 1.1.. Chwyty i struktury wspinaczkowe śruby i wkręty (Załącznik składa się z dwóch zakładek: w pierwszej: chwyty i struktury wspinaczkowe, w drugiej: śruby i wkręty).

1. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz oświadcza, że realizacja przedmiotu zamówienia będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był kompletny, fabrycznie nowy, bez defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. Zamawiający wymaga również, aby dostarczony przedmiot zamówienia był wolny od wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie był przedmiotem jakiegokolwiek postępowania bądź przedmiotu zabezpieczenia.