*Załącznik nr 8 do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego do niżej wymienionych szkół w Gminie Przodkowo w roku kalendarzowym 2023:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa szkoły i adres** | **Parametry jakościowe pelletu** | **Przewidywana ilość w tonach** | **Rodzaj rozładunku** |
| **Szkoła Podstawowa im. Ks. Bronisława Szymichowskiego  w Pomieczynie ul. Kartuska 14**  **83-305 Pomieczyno** | 1. Wartość opałowa nie niższa niż 18 Mj/kg 2. Wilgotność nie większa niż 10% 3. Zawartość popiołu nie większa niż 1% 4. Zawartość siarki nie większa niż 0,05% 5. Gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm3 6. Długość od 3,15 mm do 40 mm 7. Średnica 6 mm | **120 ton** | Cysterna o rozładunku pneumatycznym |
| **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Czeczewie  ul. Gdańska 8**  **84-208 Czeczewo** | 1. Wartość opałowa nie niższa niż 18 Mj/kg 2. Wilgotność nie większa niż 10% 3. Zawartość popiołu nie większa niż 1% 4. Zawartość siarki nie większa niż 0,05% 5. Gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm3 6. Długość od 3,15 mm do 40 mm 7. Średnica 6 mm | **75 ton** | Cysterna o rozładunku pneumatycznym |
| **Szkoła Podstawowa  w Szarłacie,  ul. Wspólna 32**  **83-305 Szarłata** | 1. Wartość opałowa nie niższa niż 18 Mj/kg 2. Wilgotność nie większa niż 10% 3. Zawartość popiołu nie większa niż 1% 4. Zawartość siarki nie większa niż 0,05% 5. Gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm3 6. Długość od 3,15 mm do 40 mm 7. Średnica 6 mm | **10 ton** | Cysterna o rozładunku pneumatycznym |
|  | **Razem** | **205 ton** |  |