**ZMODYFIKOWANY Formularz ofertowy**

**WYKONAWCA[[1]](#footnote-1)\*:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa wykonawcy: .........................................................................................................

Siedziba wykonawcy: .........................................................................................................

Adres wykonawcy: .........................................................................................................

Województwo: .........................................................................................................

Nr telefonu: .........................................................................................................

Adres e-mail: .........................................................................................................

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji: .....................................................................

nr REGON: ...................................................................................…………………..

nr NIP: ….......................................................................................................

Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko): ……………………………………………………………………..

Adres ………………………………………………Tel ..................... e-mail …………………………………………………………….

Nawiązując do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

***„Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu”***

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), na warunkach i w zakresie określonym we wzorze umowy, w niżej określonym asortymencie:

**Dla Części 1:**

TABELA NR 1.A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Nazwa produktu, model** | **Opis szczegółowy odpowiadający wymaganiom określonym w OPZ** |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne duże do pracy w miejscach ogólnie dostępnych do wydruków czarno-białych |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne średniej wielkości do wydruków kolorowych |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne średniej wielkości do wydruków czarno-białych |  |  |

**KRYTERIUM NR 1 – ŁĄCZNA CENA BRUTTO**

Do skalkulowania łącznej ceny brutto Wykonawca przyjmie ilość wyszczególnionego w poniższej tabeli asortymentu:

TABELA NR 1.B

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Ilość** | **Cena**  **netto za**  **1 sztukę** | **Łączna wartość netto w zł (kol. 3 x 4)** | **Wartość**  **podatku VAT w zł**  **(Stawka 23 % - wartość liczona wg. zasady: kol. 5 x 23 % VAT )** | **Łączna wartość brutto w zł**  **(kol. 5 + 6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne duże do pracy w miejscach ogólnie dostępnych do wydruków czarno-białych | 2 zestawy |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie wielofunkcyjne średniej wielkości do wydruków kolorowych | 2 zestawy |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenie wielofunkcyjne średniej wielkości do wydruków czarno-białych | 1 zestaw |  |  |  |  |
| X | **RAZEM** | X | X |  |  |  |

**na łączną maksymalną kwotę brutto w wysokości** …………………….……………………………………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..).

**KRYTERIUM NR 2 – Dysk typu SSD:**

Dysk typu SSD:

spełnia/nie spełnia \*

**Dane techniczne oferowanego Urządzenia Wielofunkcyjnego dużego:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Parametry techniczne oferowanego produktu** |
| **Parametry podstawowe** | | |  |
|  | Pamięć | Minimum 8192 MB | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Twardy dysk | Minimalna pojemność 256GB  **FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACHKRYTERIÓW OCENY OFERT:**  Dysk SSD | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Miesięczne obciążenie | Do 150000 stron | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Sterowanie przez użytkownika | Kolorowy panel dotykowy o przekątnej co najmniej 10’’, z możliwością konfigurowania interfejsu przez użytkownika | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Zasilanie | sieciowe AC (220-240V) | spełnia/nie spełnia \* |
| **Drukarka** | | |  |
|  | Technologia druku | laserowa | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Tryby drukowania | Pracująca w trybie czarno-białym | spełnia/nie spełnia \* |
|  | rozdzielczość druku mono | Minimum 1800x600 dpi1200x1200 dpi | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Szybkość  drukowania A4 | Minimalna szybkość 30 stron/min | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Szybkość  drukowania A3 | Minimalna szybkość 15 stron/min | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Druk dwustronny (duplex) | Automatyczny | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Język opisu  strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Minimalne czasy | pierwsza strona – do 5s,  czas nagrzewania do 11s | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Wydajność tonera | Druk czarny minimum 28 000 stron; CMY minimum 28 000 stron | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Wydajność sekcji obrazowania | nie mniejsza:  Druk czarny - 225 000 stron/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz),  CMY - 90 000 stron/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) | spełnia/nie spełnia \* |
| **Obsługa nośników** | | |  |
|  | Rodzaj nośników | SRA3/A3/A4/A5/A6/koperty | spełnia/nie spełnia \* |
|  | obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły, koperty (możliwość drukowania kopert) | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Gramatura | 64-300 g/m2 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Podajniki nośników i dokumentów | 1. Podajnik oryginałów - odwracający automatyczny podajnik dokumentów, automatycznie podaje i skanuje oryginały według stron. Ten zespół również automatycznie odwraca i skanuje oryginały dwustronne. 2. 2x podajniki (tace) na pełne ryzy papieru, czyli 500 kart 3. Dodatkowy podajnik na minimum 2500 arkuszy A4 4. Podajnik ręczny ręczna na minimum 150 kartek | spełnia/nie spełnia \* |
| **Kopiarka** | | |  |
|  | Technologia obrazowania | Laserowa | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Rozdzielczość kopiowania | Minimum 600x600 dpi | spełnia/nie spełnia \* |
|  | szybkość kopiowania | Minimum: (mono/kolor) Do 30/30 str./min.; A3 (mono/kolor) Do 15/15 str./min.; w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor) Do 30/30 str./min. | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Kopiowanie dwustronne | Automatyczne | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Ilość kopii | 1-9 999 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Format oryginału | A6-A3; formaty użytkownika | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom | spełnia/nie spełnia \* |
| **Skaner** | | |  |
|  | skanowanie w kolorze | Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Skanowanie dwustronne | Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | optyczna rozdzielczość skanowania | Minimum 600x600 dpi | spełnia/nie spełnia \* |
|  | szybkość skanowania | * w trybie simplex do 55 kopii rozdzielczości 600 dpi na minutę (mono/kolor), oraz skanowanie do 80 arkuszy na minutę w rozdzielczości 300 dpi (mono/kolor) * w trybie duplex do 26 kopii rozdzielczości 600 dpi (mono/kolor), oraz skanowanie do 37 arkuszy na minutę w rozdzielczości 300 dpi (mono/kolor) | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Pliki zapisu ze skanowania | JPEG  TIFF  PDF  PDF (kompaktowy, szyfrowany)  XPS  XPS (kompaktowy)  PPTX | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Inne cechy | Skanowanie do SMB, Skan do FTP, Skan do USB, Skan do email, TWAIN, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do WebDAV | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Tryby skanowania | do FTP, do skrzynki użytkownika do USB, do WebDAV,  do URL, sieciowe TWAIN; do e-mail; do SMB | spełnia/nie spełnia \* |
| **Wymagania systemowe** | | |  |
|  | Systemy Operacyjne | Microsoft Windows 10 i wyższe wersje;  Microsoft Windows Server 2012R2 i wyższe wersje; Linux; | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Rozliczalność | Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Możliwość wybrania ilości kopi | 1-9999 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Zabezpieczenia urządzenia | Czytnik kart Mifare | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Komunikacja | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Czytnik USB | Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk  (EtherTalk);  SMB; LPD; IPP; SNMP; http(s) | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP | spełnia/nie spełnia \* |
|  | bezpieczeństwo | filtrowanie IP i blokowanie portów;  komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1/2;  komunikacja sieciowa; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników;  rejestr uwierzytelniania;  bezpieczne drukowanie; | spełnia/nie spełnia \* |
| **Gwarancja** | | |  |
|  | Gwarancja producenta | 36 miesięcy | spełnia/nie spełnia \* |
|  | W cenie | Dostawa, montaż, instalacja.  Konfiguracja przy udziale pracowników ZTM | spełnia/nie spełnia \* |

**Dane techniczne oferowanego Urządzenia Wielofunkcyjnego średniej wielkości do wydruków kolorowych:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Parametry techniczne oferowanego produktu** |
| **Parametry podstawowe** | | |  |
|  | Pamięć | Minimum 5120 MB | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Twardy dysk | Minimalna pojemność 256GB **FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACHKRYTERIÓW OCENY OFERT:**  Dysk SSD | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Miesięczne obciążenie | Do 96000 stron | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Sterowanie przez użytkownika | Kolorowy panel dotykowy o przekątnej co najmniej 10’’, z możliwością konfigurowania interfejsu przez użytkownika | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Zasilanie | sieciowe AC (220-240V) | spełnia/nie spełnia \* |
| **Drukarka** | | |  |
|  | Tryby drukowania | Pracująca w trybie czarno-białym i kolorowym | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Technologia druku | laserowa kolorowa | spełnia/nie spełnia \* |
|  | rozdzielczość druku mono | Minimum 1800x600dpi  1200x1200 dpi | spełnia/nie spełnia \* |
|  | rozdzielczość druku kolorowego | Minimum 1800x600 dpi  1200x1200 dpi | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Szybkość  Drukowania mono i kolor A4 | Minimalna szybkość 33 stron/min | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Szybkość  Drukowania dwustronnego mono i kolor A4 | Minimalna szybkość 33 stron/min | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Druk dwustronny (duplex) | Automatyczny - A4; 60-210 g/m² (wartości minimalne) | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Język opisu  strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Minimalne czasy | pierwsza strona – do 6s,  czas nagrzewania do 15s | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Wydajność tonera (minimalne wartości) | Druk czarny 13 000 stron; CMY do 9 000 stron | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Wydajność sekcji obrazowania (minimalne wartości) | Druk czarny 159 000 stron;CMY do 55 000 stron | spełnia/nie spełnia \* |
| **Obsługa nośników** | | |  |
|  | Rodzaj nośników | A4/A5/A6/koperty | spełnia/nie spełnia \* |
|  | obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły, koperty (możliwość drukowania kopert) | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Gramatura | 64-256 g/m2 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Podajniki nośników i dokumentów | Podajniki 1 x 500 + podajnik boczny | spełnia/nie spełnia \* |
|  | podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów Do 80 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Pojemność wejściowa papieru(standardowa/maks.) | 600 arkuszy / 1 600 arkuszy | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Pojemność kaset | 1x 500 arkuszy; A6-A4; własne formaty papieru; 60-210 g/m² | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Podajnik ręczny | 100 arkuszy; A6-A4; własne formaty papieru; 60-210 g/m² | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Pojemność tac wyjścia | minimum 250 arkuszy | spełnia/nie spełnia \* |
| **Kopiarka** | | |  |
|  | Technologia obrazowania | Laserowa | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Rozdzielczość kopiowania | Minimum 600x600 dpi | spełnia/nie spełnia \* |
|  | szybkość kopiowania | A4 (mono/kolor) Do 33/33 str./min.;  w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor) Do 33/33 str./min. | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Kopiowanie dwustronne | Automatyczne | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Ilość kopii | 1-9 999 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Format oryginału | A6-A4; formaty użytkownika | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom | spełnia/nie spełnia \* |
| **Skaner** | | |  |
|  | skanowanie w kolorze | Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Skanowanie dwustronne | Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Pliki zapisu ze skanowania | JPEG  TIFF  PDF  PDF (kompaktowy, szyfrowany)  XPS  XPS (kompaktowy)  PPTX | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Szybkość skanowania (mono/kolor) | minimum: Do 45/45 obrazów/min. w trybie jednostronnym, 90/90 obrazów/min. w trybie dwustronnym | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Inne cechy | Skanowanie do SMB, Skan do FTP, Skan do USB, Skan do email, TWAIN, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do WebDAV | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP | spełnia/nie spełnia \* |
| **Wymagania systemowe** | | |  |
|  | Systemy Operacyjne | Microsoft Windows 10 i wyższe wersje;  Microsoft Windows Server 2012R2 i wyższe wersje; Linux; | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Rozliczalność | Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Możliwość wybrania ilości kopi | 1-9999 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Komunikacja | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX;SMB; LPD; IPP; SNMP; http(S) | spełnia/nie spełnia \* |
|  | bezpieczeństwo | filtrowanie IP i blokowanie portów;  komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1/2;  komunikacja sieciowa; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników;  rejestr uwierzytelniania;  bezpieczne drukowanie; | spełnia/nie spełnia \* |
| **Gwarancja** | | |  |
|  | Gwarancja producenta | 36 miesięcy | spełnia/nie spełnia \* |
|  | W cenie | Dostawa, montaż, instalacja.  Konfiguracja przy udziale pracowników ZTM | spełnia/nie spełnia \* |

**Dane techniczne oferowanego Urządzenia Wielofunkcyjnego średniej wielkości do wydruków czarno-białych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Parametry techniczne oferowanego produktu** |
| **Parametry podstawowe** | | |  |
|  | Pamięć | Minimum 5120 MB | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Twardy dysk | Minimalna pojemność 256GB **FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACHKRYTERIÓW OCENY OFERT:**  Dysk SSD | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Sterowanie przez użytkownika | Kolorowy panel dotykowy o przekątnej co najmniej 10’’, z możliwością konfigurowania interfejsu przez użytkownika | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Zasilanie | sieciowe AC (220-240V) | spełnia/nie spełnia \* |
| **Drukarka** | | |  |
|  | Tryby drukowania | Pracująca w trybie czarno-białym | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Technologia druku | laserowa kolorowa | spełnia/nie spełnia \* |
|  | rozdzielczość druku mono | 1800 x 600, 1200 x 1200 dpi | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Druk dwustronny (duplex) | Automatyczny A4; 60-210 g/m² | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Język opisu  strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Minimalne czasy | pierwsza strona – do 5s,  czas nagrzewania do 14s | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Wydajność tonera Druk czarny | minimum 20 000 stron | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Wydajność sekcji obrazowania Druk czarny | minimum 200 000 stron | spełnia/nie spełnia \* |
| **Obsługa nośników** | | |  |
|  | Rodzaj nośników | od A4 do A6 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły A4 di A6 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Gramatura | 60-210 g/m2 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów Do 80 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Pojemność wejściowa papieru | minimum 600 arkuszy | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Pojemność kaset | 1x 500 arkuszy; A6-A4; własne formaty papieru; 60-210 g/m² | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Podajnik ręczny | 100 arkuszy; A6-A4; własne formaty papieru; 60-210 g/m² | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Pojemność tac wyjścia | minimum 250 arkuszy | spełnia/nie spełnia \* |
| **Kopiarka** | | |  |
|  | Technologia obrazowania | Laserowa | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Rozdzielczość kopiowania | Minimum 600x600 dpi | spełnia/nie spełnia \* |
|  | szybkość kopiowania | Minimum do 45 kopii/min (mono, kolor) | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Kopiowanie dwustronne | Automatyczne | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Format oryginału | A6-A4; formaty użytkownika | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom | spełnia/nie spełnia \* |
| **Skaner** | | |  |
|  | skanowanie w kolorze | Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Skanowanie dwustronne | Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Szybkość skanowania (mono/kolor) – wart. minimalne | Do 45/45 obrazów/min. w trybie jednostronnym  Do 90/90 obrazów/min. w trybie dwustronnym | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Pliki zapisu ze skanowania | JPEG  TIFF  PDF  PDF (kompaktowy, szyfrowany)  XPS  XPS (kompaktowy)  PPTX | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Inne cechy | Skanowanie do SMB, Skan do FTP, Skan do USB, Skan do email, TWAIN, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do WebDAV | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP | spełnia/nie spełnia \* |
| **Wymagania systemowe** | | |  |
|  | Systemy Operacyjne | Microsoft Windows 10 i wyższe wersje;  Microsoft Windows Server 2012R2 i wyższe wersje; Linux; | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Rozliczalność | Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Możliwość wybrania ilości kopi | 1-9999 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Komunikacja | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour | spełnia/nie spełnia \* |
|  | bezpieczeństwo | filtrowanie IP i blokowanie portów;  komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1/2;  komunikacja sieciowa; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników;  rejestr uwierzytelniania;  bezpieczne drukowanie; | spełnia/nie spełnia \* |
| **Gwarancja** | | |  |
|  | Gwarancja producenta | 36 miesięcy | spełnia/nie spełnia \* |
|  | W cenie | Dostawa, montaż, instalacja.  Konfiguracja przy udziale pracowników ZTM | spełnia/nie spełnia \* |

**Dla Części 2:**

TABELA NR 2.A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Nazwa produktu, model** | **Opis szczegółowy odpowiadający wymaganiom określonym w OPZ** |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne do wydruku czarno-białego |  |  |

**KRYTERIUM NR 1 – ŁĄCZNA CENA BRUTTO**

Do skalkulowania łącznej ceny brutto Wykonawca przyjmie ilość wyszczególnionego w poniższej tabeli asortymentu:

TABELA NR 2.B

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Ilość** | **Cena**  **netto za**  **1 sztukę** | **Łączna wartość netto w zł (kol. 3 x 4)** | **Wartość**  **podatku VAT w zł**  **(Stawka 23 % - wartość liczona wg. zasady: kol. 5 x 23 % VAT )** | **Łączna wartość brutto w zł**  **(kol. 5 + 6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne do wydruku czarno-białego | 15 |  |  |  |  |
| X | **RAZEM** | X | X |  |  |  |

**na łączną maksymalną kwotę brutto w wysokości** …………………….……………………………………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..).

**KRYTERIUM NR 2 – Komunikacja po Wi-Fi :**

Komunikacja po Wi-Fi:

spełnia/nie spełnia \*

**Dane techniczne sprzętu dla Punktów obsługi Klienta do wydruków czarno-białych :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Parametry techniczne oferowanego produktu** |
| **Parametry podstawowe** | | |  |
|  | Zasilanie | sieciowe AC (220-240V) | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Pamięć | 128MB | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Przeznaczenie biurowe i wymiary nie większe niż | Maksymalne wymiary:  Wysokość: 330mm  Szerokość: 420mm  Głębokość: 400mm | spełnia/nie spełnia \* |
|  | panel sterowania | Wyświetlacz LCD 2 wiersze x 16 znaków | spełnia/nie spełnia \* |
| **Drukarka** | | |  |
|  | Tryby drukowania | Pracująca w trybie czarno-białym | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Technologia druku | laserowa kolorowa | spełnia/nie spełnia \* |
|  | rozdzielczość druku mono | Minimum 1200x1200 dpi | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Szybkość  Drukowania A4 | Minimalna szybkość 34 stron/min | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Język opisu  strony | Emulacja PCL 6 BR-Script 3 (emulacja języka PostScript 3 TM)  PDF (1.7) | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Drukowanie kopert | Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | automatyczny druk dwustronny | Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | szybkość drukowania mono | Min. 34 stron A4/min | spełnia/nie spełnia \* |
|  | czas do wydruku pierwszej strony | Maks. 8,5s | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Czas nagrzewania | Maks. 10s | spełnia/nie spełnia \* |
| **Obsługa nośników** | | |  |
|  | pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 50 Arkuszy | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Podajnik na pojedyncze arkusze | tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Gramatura | Maks do 230 g/m2 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Podajniki nośników i dokumentów | 3 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | obsługiwane formaty nośników | A4  Letter  A5  A6  Executive  koperty | spełnia/nie spełnia \* |
| **Kopiarka** | | |  |
|  | Rozdzielczość kopiowania | Minimum 600x600 dpi | spełnia/nie spełnia \* |
|  | szybkość kopiowania | Minimum do 34 kopii/min (mono, kolor) | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Automatyczne kopiowanie dwustronne | Nie | spełnia/nie spełnia \* |
| **Skaner** | | |  |
|  | Skanowanie w kolorze | Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Skanowanie dwustronne | Nie | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Pliki zapisu ze skanowania | PDF  PDF (przeszukiwalny) | spełnia/nie spełnia \* |
| **Wymagania systemowe** | | |  |
|  | Systemy Operacyjne | Microsoft Windows 10 i wyższe wersje; | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Możliwość wybrania ilości kopi | 1-99 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Komunikacja | USB (2.0 Hi-Speed)  Ethernet (10Base-T/100Base-TX) – druk w sieci Lan  **FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT:**  Wi-Fi | spełnia/nie spełnia \* |
| **Gwarancja** | | |  |
|  | Gwarancja producenta | 36 miesięcy | spełnia/nie spełnia \* |
|  |  |  | spełnia/nie spełnia \* |
|  | W cenie | Dostawa | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Zawartość Opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-B7710DN, Kaseta  z tonerem o wydajności do 2000 stron A4, bęben, kabel  zasilający, oprogramowanie sterownika dla Windows,  Podręcznik szybkiej obsługi | spełnia/nie spełnia \* |

**Dla Części 3:**

TABELA NR 3.A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Nazwa produktu, model** | **Opis szczegółowy odpowiadający wymaganiom określonym w OPZ** |
|  | Monitor |  |  |

**KRYTERIUM NR 1 – ŁĄCZNA CENA BRUTTO**

Do skalkulowania łącznej ceny brutto Wykonawca przyjmie ilość wyszczególnionego w poniższej tabeli asortymentu:

TABELA NR 3.B

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Ilość** | **Cena**  **netto za**  **1 sztukę** | **Łączna wartość netto w zł (kol. 3 x 4)** | **Wartość**  **podatku VAT w zł**  **(Stawka 23 % - wartość liczona wg. zasady: kol. 5 x 23 % VAT )** | **Łączna wartość brutto w zł**  **(kol. 5 + 6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Monitor ekranowy 24 | 15 |  |  |  |  |
| X | **RAZEM** | X | X |  |  |  |

**na łączną maksymalną kwotę brutto w wysokości** …………………….……………………………………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..).

**KRYTERIUM NR 2 – wbudowana kamera :**

Wbudowana kamera

spełnia/nie spełnia \*

**Dane techniczne monitora komputerowego:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Parametry techniczne oferowanego produktu** |
|  | Typ wyświetlacza | Matryca w technologii IPS z podświetleniem LED. | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Obszar aktywny | Co najmniej 23,8 calapikseli | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Rozdzielczość | Co najmniej 1920 x 1080 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Kontrast | Co najmniej 1000:1. | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Jasność | Co najmniej 250 cd/m2. | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Format | 16:9 | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Czas reakcji | maksimum 5 ms | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Ochrona oczu | Redukcja migotania i filtr światła niebieskiego | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Ekran | powłoka antyrefleksyjna | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Złącza | Oferowany monitor musi posiadać, co najmniej dwa złącza cyfrowe; HDMI wersja 1.4, DisplayPort 1.2 oraz złącze VGA(D-sub)  Musi posiadać również wejście audio w celu podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku do wbudowanych w monitor głośników oraz wyjście słuchawkowe. | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Złącza danych | Musi posiadać 1 port USB 3.0 do wysyłania danych zapewniający działanie portów USB monitora, co najmniej dwa porty USB 3.0 (w tym 1 port ładowania USB 3.0) z boku obudowy | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Wbudowane głośniki | tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Regulacja pochylenia | Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Regulacja katu obrotu | Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Regulacja wysokości | minimum 90cm | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Wbudowana kamera | **FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWANA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT:**  Tak | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Wymagania dodatkowe | Monitor musi być nowy, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu. W zestawie monitor z podstawą | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Zasilanie | Niedopuszczalne jest oferowanie monitora z zewnętrznym zasilaczem. Zasilacz wewnętrzny, dostosowany do sieci 230 V. | spełnia/nie spełnia \* |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 36-miesięczna Gwarancja Producenta. | spełnia/nie spełnia \* |

**Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

1. Zapoznałem/liśmy się z SWZ wraz z załączonymi do niej dokumentami. Uzyskałem/liśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
2. Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu.
3. Gwarantuję/my wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji.
4. Zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy załączonym do SWZ i akceptuję/emy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy w miejscu   
   i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wyrażam/y zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego we Wzorze Umowy  
   w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
6. Przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać sami lub przewiduję/emy powierzyć podwykonawcom *(wskazać właściwe)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Część/zakres zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. Oświadczam/y, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczam/y, że formularz ofertowy oraz wszelkie załączniki do oferty są jawne i nie zawierają informacji  
   stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  
   za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na stronach od do

(Wykonawca w przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy postąpić zgodnie z zapisami pkt. 16.4 SWZ)

1. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy w ........................................................  
     
   Nr.....................................................................................................................................................
2. Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*\*,

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie wartości:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[[2]](#footnote-2)\*\*

(należy wykazać nazwę (rodzaj towaru) usług, których dostawa) świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz jej wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

1. Wielkość przedsiębiorstwa (oznaczyć znakiem X lub podobnym)

|  |  |
| --- | --- |
| **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR** |  |
| **Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR** |  |
| **Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami** i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |  |
| **Żadne z powyższych** |  |

................................, dn. …..…….......... ...........................................................................................

*Pieczęć i Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

1. \*w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\*niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)