**Winda towarowa do samochody dostawczego – 1 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy |  |
| 2. | Dostawa i montaż windy towarowej wraz z dokumentacją UDT ( montaż windy na terenie Poznania lub okolic ) |  |
| 3. | Wymiary platformy 1610 x 2350 mm ( wys. x szer. ) |  |
| 4. | Platforma aluminiowa |  |
| 5. | Ładowność: od 500 kg do 1000 kg |  |
| 6. | Flagi ostrzegawcze na tylnej ścianie platformy |  |
| 7. | Włącznik windy w kabinie kierowcy wraz ze wskaźnikiem otwarcia platformy , wg normy EN 1756-1 lub równoważnej |  |
| 8. | Masa własna urządzenia: do 216 kg (-/+ 5%) |  |
| 9. | Automatyczne samopoziomowanie |  |
| 10. | Tylny zderzak przeciwnajazdowy |  |
| 11. | Sterownik zewnętrzny + pilot na przewodzie |  |
| 12. | Długość ramienia udźwigu: 600 mm |  |
| 13. | Moment udźwigu: 4,5 kNm |  |
| 14. | Winda hydrauliczna |  |
| 15. | Zdjęcie poglądowe samochodu  C:\Users\p011982\Desktop\Umowy\Umowy 2023\Winda Fiat Ducato\20230519_095605_HDR.jpg |  |
| 16. | Przykładowe rozwiązanie:  csm_S2_A2L_1_344be45b64 |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

osób/-y uprawnionych/-ej