Załącznik nr 1

***Specyfikacja przedmiotu zamówienia:***

**Samochód osobowy:**

* Rok produkcji: 2023
* Nadwozie: 4- drzwiowy sedan
* Silnik : 2,5 Hybrid Dynamic Force
* Skrzynia biegów: Bezstopniowa automatyczna

**Fotele:**

* Elektryczna regulacja fotela kierowcy
* Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy
* Elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy
* Manualna regulacja fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń
* Manualna regulacja wysokości fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń
* Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
* Tapicerka materiałowa
* Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40

**Zabezpieczenia:**

* Alarm przeciwwłamaniowy
* Immobilizer

**Koła i opony:**

* 17" felgi aluminiowe (10-szprychowe) 215/55 R17
* Zapasowe koło dojazdowe

**Bezpieczeństwo:**

* 7 poduszek powietrznych w systemie SRS
* Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
* Automatyczne światła drogowe (AHB)
* Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
* Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
* Elektryczny hamulec postojowy
* Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
* System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
* System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
* System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

• System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

* System stabilizacji toru jazdy (VSC)
* System wspomagający hamowanie (BA)
* System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
* System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił hamowania (EBD)
* Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)
* Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
* Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
* Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach
* Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
* Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
* Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
* Automatycznie składane lusterka zewnętrzne
* Centralny zamek
* Centralny zamek sterowany zdalnie
* Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

• Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców

* Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
* Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)
* Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
* Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
* Manualna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
* Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych
* Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń

• Ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w samochodzie

* Oświetlenie w drugim rzędzie siedzeń w technologii LED
* Podgrzewane lusterka zewnętrzne

• Przednie czujniki parkowania (narożne, 2sensorowe)

• Schowek w konsoli centralnej o standardowej pojemności

* Selektor trybów jazdy
* Technologia oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe™
* Tylne czujniki parkowania (narożne, 2sensorowe)
* Uruchamianie silnika przyciskiem
* Zdalnie otwierane drzwi bagażnika
* Przycisk trybu ECO klimatyzacji
* Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
* Chromowana listwa okienna
* Chromowane listwy drzwi
* Dolny przedni grill w kolorze czarnym
* Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
* Lakierowane klamki zewnętrzne
* Lakierowane lusterka zewnętrzne

• Srebrne wykończenie boków dolnego przedniego grilla

* 2 porty USB dla pasażerów z tyłu
* 6 głośników
* Interfejs Android Auto™, interfejs Apple CarPlay™
* Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (7")
* Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7")
* Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
* Port USB w konsoli środkowej

• System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

* System multimedialny
* Usługi łączności

**Oświetlenie:**

* Automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich
* Spryskiwacze przednich świateł
* Światła do jazdy dziennej w technologii LED
* Światła główne w technologii Bi-LED
* Światła przeciwmgielne w technologii LED

• Tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED

* Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
* Kierownica obszyta skórą
* Wstawki ozdobne deski rozdzielczej oraz boczków drzwiowych Satin Chrome
* Wykończenie górnej części deski rozdzielczej imitujące włókno tytanowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Dane fizyczne |
| 0-100 km/h 8.5 s |
| Długość całkowita 4885 mm |
| Liczba miejsc 5 |
| Maksymalna prędkość 180 km/h |
| Masa całkowita pojazdu 2100 kg |
| Pojemność bagażnika (do wysokości rolety) 524 l |
| Prześwit 145 mm |
| Rozstaw osi 2825 mm |
| Szerokość całkowita 1840 mm |
| Wysokość całkowita 1445 mm |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Dane środowiskowe |  |
| Hałas na biegu jałowym | 76.3 dB(A) |
| Poziom hałasu | 67.0 dB(A) |

 |

|  |
| --- |
| Dane techniczne |
| Maksymalna moc (KM) 178 DIN hp |
| Maksymalna moc (kW) 131 kW |
| Maksymalna wartość obrotów silnika, dla 5200 których maksymalna wartość momentu rpmobrotowego jest osiągana |
| Maksymalny moment obrotowy 221 Nm |
| Maximum output (hp) 120 DIN hp |
| Maximum output (kW) 88 kW |
| Maximum torque 202 Nm |
| Mechanizm 16-zaworowy VVT-iE z VVT-i zaworów DOHC |
| Minimalna wartość obrotów silnika, dla 3600 których maksymalna wartość momentu rpmobrotowego jest osiągana |
| Minimalny promień skrętu (nadwozie) 6.1 m |
| Minimum turning radius (tyres) 5.7 m |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Dane techniczne |
| Compression ratio 14.0:1 |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez 0 hamulców kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami 0 kg |
| Łączna moc układu hybrydowego 218 DIN(KM) hp |
| Łączna moc układu hybrydowego (kW) 160 kW |
| Liczba cylindrów 4, rzędowy |

 |  |

|  |
| --- |
| Obciążenie pionowe 0 kg |
| Obroty, przy których osiągana jest 5700 maksymalna moc rpm |
| Pojemność 2487 cc |
| Przednie zawieszenie kolumny MacPhersona |
| Skok cylindra 103.4 mm |
| Średnica cylindra 87.5 mm |
| System wtrysku elektroniczny wtrysk paliwa wielopunktowy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Dane techniczne |
| Compression ratio 14.0:1 |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez 0 hamulców kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami 0 kg |
| Łączna moc układu hybrydowego 218 DIN(KM) hp |
| Łączna moc układu hybrydowego (kW) 160 kW |
| Liczba cylindrów 4, rzędowy |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dane techniczne |  |
| Tylne zawieszenie | podwójne wahacze |
|  |  |
| Emisja CO2 |  |
| Średnia emisja CO2 | 120 g/km |
| Hamulce |  |
| Przednie hamulce | tarczowe wentylowane |
| Tylne hamulce | tarczowe |
| Zużycie paliwa |
|  Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 5.3 l/100km |