**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **elementów układu sterowania** zgodnie z tabelą 1

**Produkcja WAGO ELWAG .**

Tabela 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Numer katalogowy | Opis | Ilość sztuk |
| 1 | 750-8213/040-010 | sterownik PFC2002. generacja2 x ETHERNET M12, CAN,CANopenekstrem.EAN: 04055143920674Waga artykułu: 258,4 g | 3 |
| 2 | 758-879/000-2108 | karta pamięci SDpSLC-NAND8 GBzakres temperatury: -40°C … 90°CEAN: 04055143904834Waga artykułu: 1,69 g | 3 |
| 3 | 750-658/040-000 | moduł gateway CANekstrem.EAN: 04055143673600Waga artykułu: 51,5 g | 3 |
| 4 | 750-1515/040-000 | moduł wyjść dwustanowych 8-kanałowy24 V DC0,5 Apodłączenie 2-przewodoweekstrem.EAN: 04050821460237Waga artykułu: 48,0 g | 9 |
| 5 | 750-1405/040-000 | moduł wejść dwustanowych 16-kanałowy24 V DC3 msekstrem.EAN: 04050821460206Waga artykułu: 46,5 g | 6 |
| 6 | 750-464/040-000 | moduł wejść analogowych 2/4-kanałowypomiar rezystancjimożliwość konfiguracjiekstrem.EAN: 04050821460329Waga artykułu: 49,205 g | 4 |
| 7 | 750-600/040-000 | moduł końcowyekstrem.EAN: 04050821460428Waga artykułu: 32,525 g | 3 |
| 8 | 750-535/040-000 | moduł wyjść dwustanowych 2-kanałowy24 V DCiskrobezpiecznyekstrem.EAN: 04055143649537Waga artykułu: 47,5 g | 6 |
| 9 | 750-606/040-000 | moduł zasilający24 V DCdiagnostykaiskrobezpiecznyekstrem.EAN: 04055143649575Waga artykułu: 168,3 g | 3 |
| 10 | 750-439/040-000 | moduł wejść dwustanowych 8-kanałowyNAMURiskrobezpiecznyekstrem.EAN: 04055143649438Waga artykułu: 93,8 g | 6 |
| 11 | 750-633/040-000 | licznik góra/dółiskrobezpiecznyekstrem.EAN: 04055143649599Waga artykułu: 88,1 g | 1 |
| 12 | 750-652/040-000 | moduł interfejsu RS-232/-485ekstrem.EAN: 04050821460398Waga artykułu: 49,0 g | 3 |
| 13 | 750-455/040-000 | moduł wejść analogowych 4-kanałowy4 … 20 mAwejścia niesymetryczneekstrem.EAN: 04050821460299Waga artykułu: 51,305 g | 3 |
| 14 | 750-637/040-001 | moduł interfejsu enkoderaprzyrostowego24 V DCwejścia różnicowe32 bekstrem.EAN: 04055143673587 | 1 |
| 15 | 750-404/040-003 | 750-404/040-003licznikmożliwość konfiguracjiekstrem.EAN: 04055143673037 | 1 |
| 16 | 750-495/040-010 | moduł pomiaru mocy 3-fazowy20 kV AC 300 Aekstrem.EAN: 04066966077704 | 2 |
| 17 | 750-613/040-000 | zasilanie systemowe24 V DCekstrem.EAN: 04050821460183 | 3 |
| 18 | 750-610/040-000 | moduł zasilający24 V DCgniazdo bezpiecznikowediagnostykaekstrem.EAN: 04055143673280 | 3 |
| 19 | 750-563/040-000 | moduł wyjść analogowych 2-kanałowy0/4 … 20 mA16 bitów6 … 18 V DCekstrem.EAN: 04050821460367 | 3 |
| 20 | 751-9301 | sterownik kompaktowy CC1008DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K1RS4852 x ETHERNETSDEAN: 04066966192865 | 1 |

**2)** Zamawiający wymaga, aby dostawca udzieli min. 24 miesięcznej rękojmi.