

Sulejów 10.05.2022 r.

Znak sprawy: IZ.ZP.271.7.2022

# **dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap I**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SWZ kompletną, aktualną, dokumentację projektową i techniczną?

Odpowiedź 1

Do niniejszego postępowania Zamawiający załączył posiadaną przez niego dokumentację budowlaną. Uzyskanie aktualnych dokumentów, w szczególności takich jak pozwolenie wodnoprawne oraz decyzje pozwolenia na budowę (dot. Zadania 5 - Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka oraz ul. Królowej Jadwigi wraz z odwodnieniem w Sulejowie – Część 2), są elementem przedmiotu niniejszego zamówienia i należą do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie 2.

Czy Zmawiający potwierdza, że dokumentacja dot. w/w postępowania zawiera wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź 2

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 1.

Pytanie 3.

Czy Zmawiający potwierdza, że opublikowana dokumentacja jest kompletna, ważna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia?

Odpowiedź 3

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 1. W Zadaniu 5 (Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka oraz ul. Królowej Jadwigi wraz z odwodnieniem w Sulejowie – Część 2) do obowiązków Wykonawcy należy ocena i aktualizacja przedmiotu zamówienia w zakresie stanu istniejącego na terenie objętym inwestycją.

Pytanie 4.

Czy Zmawiający potwierdza, że ewentualny brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź 4

Ze względu na długi termin realizacji zamówienia na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 6 do SWZ).

Pytanie 5.

W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji dot. niniejszego postępowania prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany na warunkach i w zakresie określonym w postanowieniach umowy oraz w następujących dokumentach:

1. Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśnień do SWZ (jeśli dotyczy);
2. opisie przedmiotu zamówienia;
3. dokumentacji budowlanej;
4. ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami.

W przypadku sprzeczności zapisów w dokumentach dotyczących przedmiotu zamówienia,

o których mowa wyżej, dokumenty będą interpretowane zgodnie z kolejnością wymienioną powyżej, z tym że pierwszeństwo ma umowa wraz Harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że na terenach, na których są aktualne pozwolenia na budowę, Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami. W Zadaniu 5 (Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka oraz ul. Królowej Jadwigi wraz z odwodnieniem w Sulejowie – Część 2) Zamawiający informuje, że jest właścicielem działek drogowych, na których ma być realizowana inwestycja. Natomiast jeżeli w wyniku aktualizacji dokumentacji projektowej przez Wykonawcę zaistnieje konieczność uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami niebędącymi własnością gminy, Zamawiający przy współpracy z Wykonawcą wystąpi o uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością.

Pytanie 7.

Dotyczy budowy kanału technologicznego, Zadanie 4 Podklasztorze I etap, PRZEDMIAR ROBÓT: BUDOWA DRÓG W SULEJOWIE - UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, MIESZKA I Jaki typ rury należy zastosować do budowy kanału technologicznego typu KTu (w przedmiarze robót w pozycji 4 d.1 - mamy rury typu RHDPE 125/9,1 , zaś w Projekcie Technicznym rurę typu RO 125/108 karbowana sztywna) - proszę o podanie typu rury.

Odpowiedź 7

Kanał typu KTu (kanał technologiczny uliczny - profil podstawowy) wykonać jako:

- 1 x Rura Osłonowa (RO) o zakresie średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm,

- 3 x Rury Światłowodowe (RS) HDPE o średnicy zewnętrznej 40 mm i grubości ścianki min. 3,7 mm;

- 1 x prefabrykowana Wiązka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie średnic zewnętrznych 5-16 mm i grubości ścianki 0,75 -1 mm, instalowana w osłonie o średnicy 40mm (dopuszcza się do 50mm)

Kanał typu KTp (kanał technologiczny przepustowy - profil podstawowy) wykonać jako:

- 2 x Rury Osłonowa (RO) o zakresie średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm,

- 3 x Rury Światłowodowe (RS) HDPE o średnicy zewnętrznej 40 mm i grubości ścianki min. 3,7 mm;

- 1 x prefabrykowana Wiązka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie średnic zewnętrznych 5-16 mm i grubości ścianki 0,75 -1 mm, instalowana w osłonie o średnicy 40mm (dopuszcza się do 50mm)

Wracając do kalkulacji rury zostały rozbite na dwie pozycje tak, aby widoczna była różnica w długościach dla obu rodzaju kanału.

Pytanie 8.

Jaki typ rury należy zastosować do budowy kanału technologicznego typu KTp (w przedmiarze robót w pozycji 5 d.1 - mamy rury typu RHDPE 125/9,1 , zaś w Projekcie Technicznym rurę typu RO 125/108 karbowana sztywna - proszę o podanie typu rury.

Odpowiedź 8

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 7.

Pytanie 9.

Według opisu w Projekcie Technicznym budowa kanału technologicznego typu KTp składa się z modułu dwóch rur karbowanych typu 2xRO125/108 , zaś w przedmiarze robót w pozycji 5 d.1 mamy uwzględnioną tylko jedną rurą - proszę o podanie ilości rur przewidzianych do budowy kanału technologicznego typu KTp.

Odpowiedź 9

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 7.

Pytanie 10.

dot. Budowa drogi gminnej - ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie

Czy Zamawiający potwierdza, że podbudowę z betonu asfaltowego należy wykonać z AC 22 P, a nie jak błędnie napisano w projekcie z AC 32 P ? AC 32 P nie jest dopuszczalna według Wymagań Technicznych WT-2 wyd. 2014 dla kategorii ruchu KR 1-2, a dodatkowo jej zastosowanie w realizacji niniejszego projektu byłoby niezgodne ze sztuką budowlaną, ponieważ według zapisów WT-2 2016 – część II: „…Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych należy zachować

zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5xD)…”

Odpowiedź 10

Podbudowę należy wykonać z betonu asfaltowego AC 22P.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający potwierdza, że dolną warstwę podbudowy należy wykonać z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm, która jest zgodna ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami dla podbudów z kruszyw łamanych, np. PN-EN 13285, WT-4 wyd. 2010 ?

Odpowiedź 11

Tak, Zamawiający potwierdza wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm.

Pytanie 12.

dot. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z masy asfaltowo-betonowej, warstwą z mieszanek

mineralno-bitumicznych w miejscowości Sulejów ul. Rycerska

Czy Zamawiający potwierdza, że podbudowę z kruszywa łamanego na zjazdach ulicznych (600 m2) należy wykonać z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, która jest zgodna ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami dla podbudów z kruszyw łamanych, np. PN-EN 13285, WT-4 wyd. 2010 ?

Odpowiedź 12

Zamawiający potwierdza, że podbudowę z kruszywa łamanego na zjazdach ulicznych (600 m2) należy wykonać z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający potwierdza, że do realizacji Zadania 3 należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe spełniające wymagania dla kategorii ruchu KR 1-2 ?

Odpowiedź 13

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe spełniające wymagania dla kategorii ruchu KR 1-2 według normy określonej w dokumentacji uproszczonej (w szczególności bez dodatków np. papy).

Pytanie 14.

dot. Budowa dróg w Sulejowie - ulicy Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Mieszka I, wraz z odwodnieniem - Część 1

Czy Zamawiający potwierdza, że dolną warstwę podbudowy należy wykonać z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm, która jest zgodna ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami dla podbudów z kruszyw łamanych, np. PN-EN 13285, WT-4 wyd. 2010 ?

Odpowiedź 14

Tak, Zamawiający potwierdza wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający potwierdza, że do realizacji Zadania 4 należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe spełniające wymagania dla kategorii ruchu KR 1-2 ?

Odpowiedź 15

Tak, Zamawiający potwierdza, że zastosowana mieszanka mineralno-asfaltowa ma spełniać wymagania dla kategorii ruchu KR 1-2.

Pytanie 16.

dot. Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka oraz ul. Królowej Jadwigi wraz z odwodnieniem w Sulejowie - Część 2

Czy Zamawiający potwierdza, że podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego należy wykonać z AC 16 P (AC 16 W jest przeznaczona wyłącznie do warstwy wiążącej, wyrównawczej lub wzmacniającej)?

Odpowiedź 16

Nie, należy zastosować podbudowę zasadniczą z AC 16W, dla warstwy wiążącej.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający potwierdza, że dolną warstwę podbudowy należy wykonać z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm, a górną warstwę podbudowy - z mieszanki 0/31,5 mm, które są zgodne ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami dla podbudów z kruszyw łamanych, np. PN-EN 13285, WT-4 wyd. 2010?

Odpowiedź 17

Tak, Zamawiający potwierdza wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm, a górną warstwę z mieszanki 0/31,5 mm.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W Rozdziale 21 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w ustępie 21.17 wykreśla się zdanie o treści:

Zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zakaz udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski